### Requisitos del sistema

> Además de los elementos que se entregan con el adaptador cliente, se necesitarán los artículos siguientes para instalar y utilizar el adaptador:

> - Un equipo que ejecute el sistema operativo Windows 2000 o XP y equipado con una ranura de bus de tarjetas de 32 bits, o bien una ranura de expansión PCI vacía
> - Service Pack 1 para Windows XP (opción recomendada)
> - 20 MB de espacio libre en el disco duro (mínimo)
> - Memoria RAM de 128 MB o más (opción recomendada)
> - Las herramientas adecuadas para quitar la tapa del equipo y la tapa de polvo de la ranura de expansión y para montar la base de la antena
> - Entidad emisora de certificados (CA) y certificados de usuario para la autenticación EAP-TLS o certificado CA para la autenticación PEAP
> - Si la red inalámbrica utiliza la autenticación EAP-TLS o PEAP, entidad emisora de certificados (CA) y certificados de usuario para la autenticación EAP-TLS o certificado CA para la autenticación PEAP
> - Si la red inalámbrica utiliza la autenticación PEAP (EAP-GTC) con una base de datos de usuarios de contraseña de uso único (OTP, One-Time Password), se necesitará un dispositivo de testigo de hardware y la contraseña de testigo de hardware o software.

> La información siguiente del administrador del sistema:

> - El nombre lógico de la estación de trabajo (también conocido como nombre del cliente)
> - Los protocolos necesarios para unir el adaptador cliente como, por ejemplo, TCP/IP
> - El identificador de conjuntos de servicios que distingue entre mayúsculas y minúsculas (SSID) para la red de radiofrecuencia
> - Si la configuración de red no incluye ningún servidor DHCP, la dirección IP, la máscara de subred y la dirección de la puerta de enlace predeterminada del equipo
> - Las claves de privacidad equivalentes a acceso alámbrico (WEP, Wired Equivalent Privacy) de los puntos de acceso con los que se comunicará el adaptador cliente, si la red inalámbrica utiliza WEP estática para la seguridad
> - El nombre de usuario y la contraseña para la cuenta de red