### Bieżący stan

Karta Bieżący stan zawiera ogólne informacje na temat programu i możliwych do wykonania czynności. Karta Bieżący stan nie wymaga żadnej konfiguracji.

W poniższej tabeli przedstawiono elementy, jakie można znaleźć w oknie Bieżący stan.

Nazwa profilu | Nazwa aktualnie wybranego profilu konfiguracji. Ustaw nazwę konfiguracji na karcie Ogólne.
Stan łącza | Wskazuje, czy stacja jest skojarzona z siecią bezprzewodową.
Tryb bezprzewodowy | Wyświetla tryb bezprzewodowy. Skonfiguruj tryb bezprzewodowy na karcie Zaawansowane.
Adres IP | Wyświetla adres IP komputera.
Typ sieci | Typ sieci, do jakiej podłączona jest dana stacja. Dostępne są następujące opcje: Infrastruktura (punkt dostępu) Ad Hoc Skonfiguruj typ sieci na karcie Zaawansowane.
Bieżący kanał | Przedstawia aktualnie podłączony kanał.
Kanał sterujący | Przedstawia kanał sterujący. Dostępne tylko dla urządzeń 802.11n.
Kanał rozszerzony | Przedstawia kanał rozszerzony. Wyświetlany tylko wtedy, gdy tryb STA jest podłączony w kanale 40 MHz. Dostępne tylko dla urządzeń 802.11n.
Uwierzytelnianie za pomocą serwera | Wskazuje, czy używane jest uwierzytelnianie za pomocą serwera.
Szyfrowanie danych | Wyświetla typ szyfrowania wykorzystywanego przez sterownik. Skonfiguruj typ szyfrowania na karcie Zabezpieczenia.
Siła sygnału | Wskazuje siłę sygnału.

Aby zobaczyć diagnostykę zaawansowanych parametrów stanu, kliknij przycisk Zaawansowane.