### Aktueller Status

Die Registerkarte „Aktueller Status“ enthält allgemeine Informationen über das Programm und seine Operationen. Die Registerkarte „Aktueller Status“ muss nicht konfiguriert werden.

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Erläuterung der auf dem Bildschirm „Aktueller Status“ angezeigten Elemente.

Profilname | Der Name des derzeit ausgewählten Konfigurationsprofils. Richten Sie den Konfigurationsnamen auf der Registerkarte „Allgemein“ ein.
Verbindungsstatus | Zeigt an, ob die Station mit dem drahtlosen Netzwerk verknüpft ist.
Funkmodus | Zeigt den Funkmodus an. Konfigurieren Sie den Funkmodus auf der Registerkarte „Erweitert“.
IP-Adresse | Zeigt die IP-Adresse des Computers an.
Netzwerktyp | Der Netzwerktyp, mit dem die Station verbunden ist. Die Optionen beinhalten: Infrastruktur (Zugriffspunkt) Ad-Hoc Konfigurieren Sie den Netzwerktyp auf der Registerkarte „Erweitert“.
Aktueller Kanal | Zeigt den derzeit angeschlossenen Kanal an.
Steuerkanal | Zeigt den Steuerkanal an. Nur für 802.11n-Geräte verfügbar.
Erweiterungs kanal | Zeigt den Erweiterungskanal. Wird nur angezeigt, wenn der STA in einem 40 MHz-Kanal verbunden ist. Nur für 802.11n-Geräte verfügbar.
Serverbasierte Authentifizierung | Zeigt an, ob die serverbasierte Authentifizierung verwendet wird.
Datenverschlüsselung | Zeigt den vom Treiber verwendeten Verschlüsselungstyp an. Konfigurieren Sie den Verschlüsselungstyp auf der Registerkarte „Sicherheit“.
Empfangsstärke | Zeigt die Stärke des Empfangssignals an.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitert, um die erweiterte Statusdiagnose anzuzeigen.