### Profilverwaltung

Konfigurieren Sie den drahtlosen Netzwerkadapter (Schnittstellenkarte) im Atheros-Clienthilfsprogramm von der Registerkarte „Profilverwaltung“ aus.

Hinzufügen von Profilen Bearbeiten von Profilen Importieren von Profilen Exportieren von Profilen | Sortieren von Profilen Wechseln des Profils Entfernen von Profilen Verbinden mit einem anderen Netzwerk Deaktivieren eines verbundenen WLAN

Der drahtlose Netzwerkadapter funktioniert entweder im Infrastrukturmodus (der einen Zugriffspunkt verwendet) oder im Ad-Hoc-Modus (Gruppe von Stationen im Wireless LAN).

Markieren Sie ein Konfigurationsprofil in der Profilliste, um genauere Informationen zu diesem Profil anzuzeigen, einschließlich Netzwerktyp, Sicherheitsmodus und mit diesem Profil verknüpfte SSIDs (Netzwerknamen).