### 使用 LEAP 安全功能

要在 Atheros 客户端实用程序中使用安全功能，请访问“配置文件管理”窗口中的“安全”选项卡。

LEAP 安全功能要求将所有基础结构设备（例如接入点和服务器）都配置为进行 LEAP 验证。 请向 IT 经理咨询。

- 配置 LEAP
- 启用 LEAP

启用 LEAP

- 在“安全”选项卡上，选择 WPA 单选按钮。 从下拉菜单中选择 WPA-LEAP。
- 或者： 在“安全”选项卡上，选择 802.1x 单选按钮。 从下拉菜单中选择 LEAP。

1. 单击配置按钮。
2. 指定用户名和密码：

> 如果选中下列单选按钮，即选择了“使用临时用户名和密码”：
> - 选中使用 Windows 用户名，将 Windows 用户名用作 LEAP 用户名。
> - 或者： 选中 提示手动输入 LEAP 用户名和密码，手动输入用户名和密码并启动 LEAP 验证过程。 以后每次用户登录或从“操作”菜单中选择手动 LEAP 登录时，系统都会提示用户输入用户名和密码。

> 如果选中下列单选按钮，即选择了“使用已保存的用户名和密码”：

> - 指定 LEAP 用户名、密码和域，从而在每次登录时进行自动验证。

3. 输入用户名和密码。
4. 确认密码。
5. 指定域名：

   > - 选中用户名包含 Windows 登录域设置，将 Windows 登录域和用户名传给 RADIUS 服务器。 （默认选项）
   > - 或者： 输入特定的域名。

6. 如果需要，请选中除非用户登录，否则无网络连接，强制无线适配器在注销后取消关联。
7. 输入 LEAP 验证的超时时间（介于 30 秒和 500 秒之间），以指定在宣布验证失败并发出错误消息之前 LEAP 应等待的时间。默认值为 90 秒。
8. 单击确定。
9. 启用配置文件。