### Utilitário de Teste Gerido pela Rede

O Utilitário de Teste Gerido pela Rede permite ao utilizador iniciar o modo de canal de diagnóstico. Apresenta o estado, a evolução e os resultados dos testes solicitados pelo controlador.

O utilitário só pode ser utilizado de o controlador e o cliente suportarem o modo de canal de diagnóstico.

Para executar o Utilitário de Teste Gerido pela Rede:

- No separador Diagnóstico, clique no botão Teste Gerido pela Rede para executar o Utilitário de Teste Gerido pela Rede.

Seleccione o perfil na lista e clique em Iniciar Teste para iniciar o modo de diagnóstico. No modo de canal de diagnóstico, o utilitário pode mostrar o estado dos testes que se seguem:

- Apresentação da mensagem

- DHCP

- Ping do servidor DNS

- Resolução de nomes do servidor DNS

- Ping do gateway predefinido

- Associação de 802.11

- Teste de 802.11

- Redireccionamento de perfil

Exemplo dos resultados do teste apresentado pelo utilitário:

- Evento: Pedido de teste de resolução de nomes do servidor DNS

- Nome do servidor: Apps-DC

Para guardar o relatório, clique em Guardar Relatório.

- Procure o directório para guardar o relatório.

- Dê um nome ao ficheiro e clique em Guardar

Clique em Parar Teste para parar o modo de canal de diagnóstico, se este tiver sido iniciado.

Clique em Fechar Teste para fechar o utilitário de teste gerido pela rede.