### 현재 상태

현재 상태 탭에는 프로그램과 그 작동에 대한 일반 정보가 포함됩니다. 현재 상태 탭은 구성할 필요 없습니다.

다음 표에는 현재 상태 화면에 표시되는 항목이 나와 있습니다.

프로필 이름 | 현재 선택된 구성 프로필의 이름입니다. 일반 탭에서 구성 이름을 설정합니다.
링크 상태 | 스테이션이 무선 네트워크에 연결되어 있는지 여부를 보여줍니다.
무선 모드 | 무선 모드를 표시합니다. 고급 탭에서 무선 모드를 구성합니다.
IP 주소 | 컴퓨터의 IP 주소를 표시합니다.
네트워크 종류 | 스테이션이 연결되는 네트워크 유형입니다. 옵션은 다음과 같습니다. 인프라(액세스 지점) Ad Hoc 고급 탭에서 네트워크 유형을 구성합니다.
현재 채널 | 현재 연결된 채널을 표시합니다.
컨트롤 채널 | 컨트롤 채널을 표시합니다. 802.11n 장치에서만 사용이 가능합니다.
확장채널 | 확장 채널을 표시합니다. STA가 40MHz 채널에서 연결되어 있는 경우에만 표시됩니다. 802.11n 장치에서만 사용이 가능합니다.
서버 기반 인증 | 서버 기반 인증이 사용되는지 여부를 나타냅니다.
데이터 암호화 | 드라이버에서 사용 중인 암호화 종류를 표시합니다. 보안 탭에서 암호화 유형을 구성합니다.
신호 강도 | 신호의 강도를 표시합니다.

고급 상태 진단을 보려면 고급 단추를 누릅니다.