### Korzystanie z zabezpieczeń EAP-TTLS

Aby skorzystać z zabezpieczeń programu Narzędzie klienta Atheros, przejdź do karty Zabezpieczenia w oknie Zarządzanie profilami.

1. Na karcie Zabezpieczenia wybierz przycisk radiowy WPA/WPA2.
   LUB: Na karcie Zabezpieczenia wybierz przycisk radiowy 802.1x.
2. Z menu rozwijanego wybierz opcję EAP-TTLS.

Włączanie zabezpieczeń EAP-TTLS:

Aby skorzystać z zabezpieczenia EAP-TTLS, na urządzeniu muszą znajdować się pobrane certyfikaty EAP-TTLS. Sprawdź wraz z administratorem systemu.

1. Jeśli protokół EAP-TTLS jest obsługiwany, wybierz opcję EAP-TTLS z prawego menu rozwijanego, a następnie kliknij przycisk Konfiguruj.
2. Wybierz z listy rozwijanej odpowiedni certyfikat, a następnie kliknij przycisk OK.
3. Określ nazwę użytkownika do uwierzytelniania z użyciem protokołu EAP:

> - Sprawdź ustawienie Użyj nazwy użytkownika systemu Windows w celu wykorzystania nazwy użytkownika systemu Windows jako nazwy użytkownika EAP.
> - LUB: Wprowadź nazwę użytkownika protokołu EAP w polu Nazwa użytkownika, aby użyć innej nazwy użytkownika i hasła oraz rozpocząć proces uwierzytelniania przy użyciu protokołu EAP.

4. Kliknij przycisk Ustawienia i:

> - Pozostaw puste pole z nazwą serwera, jeśli klient ma zaakceptować certyfikat z każdego serwera z certyfikatem podpisanym przez urząd znajdujący się na liście rozwijanej Urząd certyfikacji sieciowej. (zalecane)
> - Wprowadź nazwę domeny serwera, z którego klient zaakceptuje certyfikat.
> - Zmień nazwę logowania, jeśli jest to konieczne.

5. Kliknij przycisk OK.
6. Włącz profil.