### Configuração Zero

Esta secção descreve o funcionamento do Utilitário Cliente Atheros (ACU) e do Serviço de Configuração Sem Rede do Windows XP (WZCS)

#### Configuração de rede sem fios

O WZCS é um serviço que gere a ligação sem fios de modo francamente dinâmico. Só as informações de ligação mínimas têm de ser identificadas e configuradas.

Para definir a Configuração Zero no Windows XP, proceda do seguinte modo:

1. No Windows XP, abra a caixa de diálogo Propriedades de Configuração de Rede Sem Fios.
2. Seleccione a caixa de verificação Utilizar o Windows para configurar as minhas definições de rede sem fios para definir a Configuração Zero.

Quando esta caixa de verificação estiver seleccionada, o Windows XP toma controlo destas definições para todos os perfis configurados.

- SSID
- Chaves de segurança
- Definições ad hoc

Note que o Windows XP toma controlo destas definições para todos os perfis de configuração, pelo que os utilizadores não podem (por exemplo) criar novos perfis com definições diferentes durante a utilização da Configuração Zero do Windows.

As definições de Configuração Zero substituem todos os perfis de configuração, mesmo quando são seleccionadas outras opções. No entanto, o ACU ainda controla as definições que se seguem, quando a Configuração Zero está definida:

- Definições de potência
- Procura activa/passiva (se aplicável)
- Potência transmitida
- Banda sem fios
- Preâmbulo curto/longo (802.11b)

Quando a Configuração Zero estiver em utilização, é apresentada uma mensagem de contexto no ACU, quando o utilizador tentar criar ou editar um perfil de configuração a partir do separador Gestão de Perfil do ACU.

Para desligar a Configuração Zero no Windows XP, proceda do seguinte modo:

1. No Windows XP, abra a caixa de diálogo Propriedades de Configuração de Rede Sem Fios.
2. Desmarque a caixa de verificação Utilizar o Windows para configurar as minhas definições de rede sem fios para definir a Configuração Zero.

Quando esta caixa de verificação estiver desmarcada, todas as definições de perfil são controladas pelo perfil de configuração, que é configurado a partir do separador Gestão de Perfil do ACU.