### Fanen Diagnostics

Fanen Diagnostics i hjælpeprogrammet til Atheros Client indeholder knapper, der bruges til at hente, modtage og overføre statistikker. Fanen Diagnostics kræver ikke nogen konfiguration.

Fanen Diagnostics opstiller følgende modtag- og overfør diagnostics til rammer, der er modtaget eller overført af den trådløse netværksadapter:

- Multicast-pakker der er overført og modtaget
- Broadcast-pakker, der er overført og modtaget
- Unicast-pakker, der er overført og modtaget
- Samlet antal overførte og modtagne bytes

Klik på knappen Adapteroplysninger for at få flere generelle oplysninger om den trådløse netværksadapter og NDIS-driveren (network driver interface specification).

Klik på knappen Avanceret statistik på fanen Diagnostics for også at vise statiske oplysninger om modtagelse og overførsel af følgende diagnostics til rammer, der er modtaget eller overført af den trådløse netværksadapter:

Overførte rammer Overførte rammer OK Rammer forsøgt igen Rammer udeladt Ingen ACK-rammer ACK-rammer RTS-rammer Clear-to-send (CTS)-rammer Ingen CTS-rammer RTS-rammer forsøgt igen Datarammer forsøgt igen | Modtagne rammer Rammer modtaget OK Radiofyr modtaget Rammer modtaget med fejl CRC-fejl Krypteringsfejl Kopier rammer AP-konflikter Dataoverførselskonflikter Godkendelsestimeout Godkendelsesafvisninger: antallet af AP-godkendelsesfejl, der er modtaget af den trådløse netværksadapter. Tilknytningstimeout Tilknytningsafvisninger: antallet af adgangspunkts-godkendelsesafvisninger, der er modtaget af den trådløse netværksadapter Standard MIC OK Standard MIC-fejl CKIP MIC OK CKIP MIC-fejl: