### Aktuální stav

Záložka Aktuální stav obsahuje obecné informace o programu a jeho činnosti. Záložka Aktuální stav nevyžaduje žádné nastavování.

V následující tabulce jsou popsány položky zobrazené na záložce Aktuální stav.

Název profilu | Název aktuálně zvoleného konfiguračního profilu. K nastavení názvu konfigurace slouží záložka Obecné.
Stav linky | Indikuje, zda je stanice přidružena k bezdrátové síti.
Bezdrátový režim | Zobrazí bezdrátový režim. Bezdrátový režim můžete nastavit na záložce Pokročilé.
Adresa IP | Zobrazí adresu IP počítače.
Typ sítě | Zobrazí typ sítě, ke které je stanice připojena. Možnosti zahrnují: Infrastruktura (přístupové body) Ad Hoc K nastavení typu sítě slouží záložka Pokročilé.
Aktuální kanál | Zobrazí aktuálně připojený kanál.
Řídicí kanál | Zobrazí řídicí kanál. Dostupné pouze pro zařízení standardu 802.11n.
Rozšiřující kanál | Zobrazí rozšiřující kanál. Zobrazí se pouze v případě, že je stanice připojena na kanále 40 MHz. Dostupné pouze pro zařízení standardu 802.11n.
Ověření serveru | Indikuje, zda se používá ověřování na serveru.
Šifrování dat | Zobrazuje typ šifrování, který ovladač používá. Typ šifrování lze nastavit na záložce Zabezpečení.
Síla signálu | Informuje o síle signálu.

Podrobné statistiky o stavu připojení můžete zobrazit klepnutím na tlačítko Pokročilé.