[Deutsch]
README.TXT                    MATROX GRAPHICS INC.             1997.06.10

                     Rainbow Runner-Software für Windows 95
				 Release 1.10.035


Inhalt
------

- Beschreibung dieser Release
- Inhalt der Rainbow Runner-Software-Installation
- Installation
- Hinweise, Probleme und Einschränkungen

Hinweis: Diese Datei enthält u.U. aktuellste Informationen, die noch nicht in Ihre 
Sprache übersetzt worden sind. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Beschreibung dieser Release
---------------------------

Dieses Produkt enthält Windows 95-Treiber für die Rainbow Runner-Add-On-Karte und 
Matrox PC-VCR Remote für Windows 95. Mit diesen Komponenten kann der Benutzer rasch 
auf die von Rainbow Runner bereitgestellten Funktionen zugreifen.

Inhalt der Rainbow Runner-Softwareinstallation
----------------------------------------------

 setup.exe		Installationsprogramm
 setup.ini		Konfigurationsdatei des Installationsprogramms
 rrunner.ini		Rainbow Runner-Konfigurationsdatei
 readme.txt		Datei mit wichtigen Informationen über das Produkt
 _iwdinst.exe		Deinstallationsprogramm
 rain_eng.dll		Englische Datei (für die Installation erforderlich)
 rain_fra.dll		Französische Datei (für die Installation erforderlich)
 rain_deu.dll		Deutsche Datei (für die Installation erforderlich)
 rain_ita.dll		Italienische Datei (für die Installation erforderlich)
 rain_esp.dll		Spanische Datei (für die Installation erforderlich)
 main.mva		Sprachenunabhängige komprimierte Dateien
 deamovie.exe		Active Movie-Installation (Deutsch)
 AMOVIE.EXE		Active Movie-Installation (Englisch)
 eng_files.mva		Komprimierte englische Dateien
 fra_files.mva		Komprimierte französische Dateien
 deu_files.mva		Komprimierte deutsche Dateien
 ita_files.mva		Komprimierte italienische Dateien
 esp_files.mva		Komprimierte spanische Dateien
 tvt.reg		Registrierungsinformationen für TV-Tuner-Tabellen


Installation
------------

- Sie können die Rainbow Runner-Software anhand des Deinstallationsprogramms in der 
  Matrox Rainbow Runner-Programmgruppe entfernen. Direkt nach Ausführen dieses Programms 
  muß Ihr Computer neu gestartet werden.


Hinweise, Probleme und Einschränkungen
--------------------------------------

- Das Installationsprogramm für die Rainbow Runner-Software wird unterbrochen, falls in 
  Ihrem Computer die Rainbow Runner-Add-On-Karte nicht oder nicht richtig installiert ist 
  oder bestimmte MGA-Bildschirmtreiber jüngeren Datums fehlen.

- Die Rainbow Runner-Software wird nicht installiert, falls Ihr Computer der 
  Matrox-Grafikkarte keinen Interrupt (IRQ) zugewiesen hat. Falls Sie dieses 
  Problem haben, schlagen Sie im Abschnitt Fehlerbehebung des Rainbow Runner 
  Installations- & Benutzerhandbuchs nach.

- Verwenden Sie für das Matrox PC-VCR Remote-Programm eine 16-, 24- oder 32-Bit-Farbpalette. 
  Empfohlen wird eine 16-Bit-Farbpalette. 

- Damit Videoeditierprogramme richtig funktionieren, führen Sie sie mit einer 
  Anzeigebereichsauflösung von höchstens 1024x768 aus.

- Für Benutzer der 2-MB-Grafikkarten: Die Aufzeichnung und die Wiedergabe von 
  MJPEG-komprimierten Videodateien funktioniert bei Anzeigebereichsauflösungen über 
  1024x768 nicht richtig.

- Wenn Sie beim PC-VCR Remote-Programm die DOS-Vollbildanzeige verwenden oder die 
  Bildschirmeinstellungen (Auflösungen oder Farbpalette) ändern, können Probleme auftreten, 
  falls Sie gleichzeitig eine Videodatei aufzeichnen bzw. wiedergeben oder die 
  Untertitel-Funktion verwenden.

- Der Standby-Modus wird nicht unterstützt, wenn Sie die Rainbow Runner-Software oder einen 
  der TV-Ausgabemodi verwenden.

- Beim Ziehen und Ablegen von Videodateien auf das PC-VCR Remote-Symbol werden lange 
  Dateinamen im PC-VCR Remote-Menüfenster und der Videofenster-Titelleiste auf 8 Zeichen 
  mit einer Erweiterung von 3 Zeichen (DOS-Konvention) gekürzt.

- Das Erfassen von Video in einer Datei bei gleichzeitiger Ausgabe von Video an Ihren 
  Fernseher kann zu einer verwackelten Computeranzeige führen, wenn Ihre Videoquelle
  (Video-Eingang oder TV-Signal) nicht stabil ist.

- Die Funktion "Video im Fenster" bei NTSC, PAL & SECAM mit PC-VCR Remote funktioniert mit
  16-,24- und 32-Bit-Farbpaletten. Je nach den von Ihnen verwendeten Bildschirmeinstellungen
  gibt es maximale Videofenstergrößen (siehe das Rainbow Runner Installations- & 
  Benutzerhandbuch). 

- Die Video-Ausgabe an TV funktioniert sowohl bei NTSC als auch bei PAL. Die 
  Bildschirmanpassungs- und Überlagerungsmodi werden unterstützt. Die unterstützten 
  Auflösungen sind 640x480, 720x480 (NTSC) und 720x576 (PAL). Ebenfalls unterstützt werden 
  DirectDraw- und D3D-Spiele, die Auflösungen von 640x400 und 640x480 verwenden. Dazu zählen
  alle Spiele, die sich im Lieferumfang der Matrox Mystique befinden. Mit der Ausgabe an 
  TV können Sie keine Spiele im Bildschirmanpassungsmodus ausführen. Wenn Sie Spiele an den
  Fernseher ausgeben, wird per Vorgabe der Überlagerungsmodus verwendet.

- Wenn die Microsoft-Medienwiedergabe nicht reagiert, klicken Sie auf den Windows 
  Desktop-Hintergrund und anschließend auf die Medienwiedergabe - möglicherweise haben 
  Sie damit Erfolg.

