[Italiano]
README.TXT                    MATROX GRAPHICS INC.            1997.08.21

                     Software Rainbow Runner per Windows 95
			       Release 1.50.042


Indice
-----------------

- Descrizione del release
- Contenuto dell'installazione del software di Rainbow Runner 
- Installazione
- Note, problemi e limitazioni

Nota: Questo file può contenere alcune informazioni aggiornate non tradotte 
nella lingua dell'utente. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Descrizione del release 
---------------------------

Il prodotto include i driver di Windows 95 per la scheda add-on
di Rainbow Runner e Matrox PC-VCR Remote per Windows 95, che 
consentono all'utente di accedere rapidamente alle caratteristiche fornite 
da Rainbow Runner.

Contenuto dell'installazione del software di Rainbow Runner
---------------------------------------------

 setup.exe		programma di installazione
 setup.ini		file di configurazione dell'installazione
 rrunner.ini		file di configurazione di Rainbow Runner		
 readme.txt		File contenente informazioni importanti relative al 
                        prodotto
 _iwdinst.exe		programma Disinstalla
 rain_eng.dll		file inglese necessario per l'installazione
 rain_fra.dll		file francese necessario per l'installazione
 rain_deu.dll		file tedesco necessario per l'installazione
 rain_ita.dll		file italiano necessario per l'installazione
 rain_esp.dll		file spagnolo necessario per l'installazione
 main.mva		file compressi indipendenti dalla lingua
 deamovie.exe		Installazione di Active Movie in tedesco
 amovie.exe		Installazione di Active Movie in inglese
 itamovie.exe		Installazione di Active Movie in italiano
 eng_files.mva		file inglesi compressi
 fra_files.mva		file francesi compressi
 deu_files.mva		file tedeschi compressi
 ita_files.mva		file italiani compressi
 esp_files.mva		file spagnoli compressi
 tvt.reg		Informazioni sul Registro di configurazione per le tabelle 
                        del Sintonizzatore TV


Installazione
------------

- Si può disinstallare il software di Rainbow Runner mediante il programma di 
  disinstallazione situato nel gruppo di programmi Matrox Rainbow Runner. 
  Bisogna riavviare il computer immediatamente dopo aver eseguito tale programma.


Note, problemi e limitazioni
--------------------------------

- Il programma di installazione del software di Rainbow Runner si arresta se non si ha
  una scheda add-on Rainbow Runner installata correttamente sul computer o non sono 
  installati driver dello schermo MGA recenti.

- Il software di Rainbow Runner non viene installato se il computer non ha assegnato 
  un Interrupt (IRQ) alla scheda grafica Matrox. Se si verifica questo problema, vedere la 
  sezione Risoluzione dei problemi del Manuale utente e di installazione di Rainbow Runner.

- Per utilizzare il programma Matrox PC-VCR Remote, utilizzare una tavolozza dei colori 
  da 16, 24 o 32 bit. Si raccomanda quella da 16 bit.

- Affinché i programmi di modifica del video (per esempio, Ulead Video Editor) funzionino
  correttamente, si raccomanda di eseguirli utilizzando una risoluzione dell'area dello 
  schermo di 1024x768 o una inferiore.

- Per gli utenti della scheda grafica da 2 MB: la registrazione e la riproduzione dei file 
  video compressi MJPEG non funzionano alle risoluzioni dell'area dello schermo maggiori 
  di 1024x768.

- Con il programma PC-VCR Remote, l'utilizzazione della finestra DOS a tutto schermo o
  la modifica delle impostazioni dello schermo (risoluzione o tavolozza dei colori) possono
  causare problemi se, allo stesso tempo, si sta riproducendo o registrando un file video o 
  utilizzando la caratteristica Sottotitoli.

- La modalità Sospendi non è supportata quando si utilizza il software di Rainbow Runner o
  una delle modalità Uscita TV.

- Quando si utilizza il trascinamento della selezione per i file video sull'icona di PC-VCR 
  Remote, i nomi di file lunghi vengono convertiti nel vecchio stile di assegnazione dei 
  nomi 8.3 DOS nella finestra del menu di PC-VCR Remote e sulla barra del titolo della 
  finestra video.

- La cattura del video in un file effettuata mentre si invia il video all'apparecchio TV 
  può causare "movimenti che avvengono in modo confuso" nello schermo del monitor del 
  computer se la sorgente del video (la linea di ingresso del video o il segnale TV) non 
  è stabile.

- MJPEG video editing is not supported while in TV Out mode (TV Out is enabled
  or disabled using the TV Out property sheet).

- Il Video in una finestra in NTSC, PAL e SECAM con PC-VCR Remote funziona mediante le
  tavolozze dei colori da 16, 24 e 32 bit. Vi sono dimensioni massime della finestra video 
  che dipendono dalle impostazioni dello schermo utilizzate (fare riferimento a Manuale 
  utente e di installazione di Rainbow Runner). 

- L'Uscita video inviata all'apparecchio TV funziona sia con NTSC che con PAL. Sono supportate
  le modalità Adatta allo schermo e Scansione ad ampiezza elevata. Le risoluzioni supportate 
  sono 640x480, 720x480(NTSC) e 720x576(PAL). Sono supportati anche i giochi DirectDraw e 
  D3D che utilizzano le risoluzioni 640x400 e 640x480, che includono tutti i giochi inclusi 
  in Matrox Mystique. Utilizzando Uscita TV, non si possono eseguire i giochi nella modalità 
  Adatta allo schermo. Quando si inviano i giochi in uscita all'apparecchio TV, verrà utilizzata
  la modalità Scansione ad ampiezza elevata come valore predefinito.

- Se Microsoft Media Player non risponde, provare a fare clic sullo sfondo del desktop di
  Windows, poi su Media Player - questa operazione può ripristinare il controllo.
 

Rainbow Runner manual corrections and special notes
===================================================

- Maximum video window resolutions for MPEG1 video file playback
----------------------------------------------------------------

	The values in the table found at page 42 should be corrected as follows: 
16-high color resolution of 1024 x 768 is not supported, nor is TrueColor 32-bit 
resolution of 800 x 600.  Maximum window resolution for MPEG1 video file playback is
800 x 600 with a TrueColor 24-bit palette.


- Disk space for captured video
-------------------------------

	The values in the table on page 43 are examples only.  They are meant to help
you calculate disk space requirements for various capture settings.  Some combinations
of settings may not be supported.



