[Español]
README.TXT                   MATROX GRAPHICS INC.                   1998.01.21
                 Programas de Rainbow Runner para Windows 95
                              Versión 2.00.061

Índice
------

- Descripción de esta versión
- Nuevas funciones de esta versión
- Historial de versiones (funciones nuevas)
- Contenido de la instalación de programas de Rainbow Runner
- Instalación
- Notas, problemas y limitaciones

Nota: Es posible que en este fichero haya información de última hora que no
haya sido posible traducir. Rogamos se disculpen las inconveniencias que
pudiera causar.


Descripción de esta versión
---------------------------

Este producto tiene controladores de Windows 95 para la tarjeta accesorio 
Matrox Rainbow Runner Studio, y el programa Matrox PC-VCR Remote para 
Windows 95, que facilita el acceso rápido a las funciones de Rainbow Runner.


Nuevas funciones de esta versión
--------------------------------

   - Soporte lógico de Cutlist para editar mejor en Media Studio 5.0
   - Soporte lógico de DirectDraw para procesar más rápidamente los efectos 
     especiales en Media Studio 5.0
   - Opción para guardar fotogramas de vídeo PC-VCR Remote en ficheros JPEG
   - Opción para modificar a escala los fotogramas de vídeo de PC-VCR Remote 
     hasta 400%
   - Mayor velocidad en los fotogramas con PC-VCR Remote
   - Soporte lógico para ordenar los canales en PC-VCR Remote 
     (hoja de propiedades "Configuración de TV")
   - Se puede seleccionar el disco a probar con Matrox HD Benchmark 


Historial de versiones (funciones nuevas)
-----------------------------------------

- Versión 1.50
   - Soporte lógico de sonido en el sintonizador para TV europea: Soporte 
     lógico para FM, NICAM y selección de idioma
   - Nuevo explorador Teletext en la carpeta "Teletext" del CD-ROM
   - Opción PC-VCR Remote para ver a pantalla completa "TV", "LÍNEA" o 
     vídeo MJPEG con más detalle
   - Con PC-VCR Remote y la tarjeta Rainbow Runner TV, se puede hacer una 
     presentación preliminar simultánea de hasta 30 canales en una ventana
   - Con PC-VCR Remote y la tarjeta Rainbow Runner TV, sintonización más 
     precisa y automática de canales de TV para lograr la mejor recepción
   - Configuración de recorte por separado para las entradas "TV" y "LÍNEA"
     con PC-VCR Remote
   - Datos informativos de ficheros de vídeo abiertos con PC-VCR Remote
   - El botón "Pausa" de PC-VCR Remote detiene la entrada de vídeo "TV" o 
     "LÍNEA"
   - Controles para configurar el nivel de sonido grabado en PC-VCR Remote
   - Detección automática de diferentes normas de TV (NTSC, PAL, SECAM) en 
     PC-VCR Remote
   - Soporte lógico de los diferentes tipos europeos de cable en la hoja de 
     propiedades "Salida de TV"
   - Instalación de componentes OLE 2.20 para PC-VCR Remote
   - Solucionados los problemas existentes al programar el temporizador para
     subtítulos ocultos de PC-VCR Remote (no se podía definir un límite de
     tiempo)
   - Conflictos resueltos entre los juegos Direct3D y el programa Rainbow 
     Runner

- Versión 1.10
   - Configuración predeterminada para Adobe Premiere en la carpeta "Utils" 
     del CD-ROM
   - Indicadores de modalidad interactiva en PC-VCR Remote (hacer clic en 
     ellos para activar/desactivar las funciones)
   - Resueltos los problemas con las tarjetas de sonido Ensonic (el sonido 
     se interrumpía cuando se buscaba en un fichero de vídeo)

- Versión 1.00
   - Funciones originales
   - Soporte lógico completo para captura vídeo en disco, edición de vídeo, 
     y vídeoconferencia
   - Reproducción de MPEG acelerada mediante equipo


Contenido de la instalación de programas de Rainbow Runner
----------------------------------------------------------
 setup.exe      Programa de instalación
 setup.ini      Fichero de configuración de la instalación
 rrunner.ini    Fichero de configuración de Rainbow Runner
 readme.txt     Fichero con datos importantes sobre el producto
 rain_eng.dll   Fichero para la instalación en inglés
 rain_fra.dll   Fichero para la instalación en francés
 rain_deu.dll   Fichero para la instalación en alemán
 rain_ita.dll   Fichero para la instalación en italiano
 rain_esp.dll   Fichero para la instalación en castellano
 main.mva       Ficheros comprimidos independientes del idioma
 deamovie.exe   Instalación de ActiveMovie en alemán
 amovie.exe     Instalación de ActiveMovie en inglés
 itmovie.exe    Instalación de ActiveMovie en italiano
 eng_files.mva  Ficheros comprimidos en inglés
 fra_files.mva  Ficheros comprimidos en francés
 deu_files.mva  Ficheros comprimidos en alemán
 ita_files.mva  Ficheros comprimidos en italiano
 esp_files.mva  Ficheros comprimidos en castellano
 tvt.reg        Datos de registro para las tablas del sintonizador de TV


Instalación
-----------

- La instalación de los programas de Rainbow Runner se interrumpe si la
  tarjeta accesorio Rainbow Runner no esta instalada debidamente en el
  ordenador, o si no son recientes los controladores de pantalla MGA
  instalados.

- Si se está instalando el software Rainbow Runner y se presenta un mensaje 
  indicando que no puede instalarse ActiveMovie, puede deberse a que 
  ActiveMovie ya está instalado en el PC. Si se presenta este mensaje, hacer 
  clic en "Aceptar" y continuar la instalación normalmente.

- Se puede quitar la instalación de los programas de Rainbow Runner usando
  el programa "desinstalar" en el grupo de programas Matrox Rainbow Runner.
  Se debe volver a arrancar el ordenador inmediatamente después de ejecutar
  este programa.


Notas, problemas y limitaciones
-------------------------------

- En la ventanas de vídeo hay tamaños máximos para ver ficheros de vídeo 
  grabados con Rainbow Runner (ficheros AVI codificados en MJPEG) y vídeo en 
  directo (entrada de "TV" o "LÍNEA"). Estos tamaños máximos de ventanas vídeo 
  dependen de la configuración de la pantalla y de la tarjeta vídeo. Para ver 
  más detalles, consultar la sección "Información de pantalla" en el manual 
  de Rainbow Runner Studio. 

- El uso de una ventana de DOS a pantalla completa, o los cambios de 
  configuración de pantalla (resolución o paleta de colores), pueden causar 
  problemas si, a la vez, se está reproduciendo o grabando un fichero de 
  vídeo, o si se está usando la función de subtítulos ocultos.

- No hay soporte lógico para la modalidad "Suspender" durante el uso de los
  programas de Rainbow Runner ni con las modalidades de salida al TV.

- Cuando se arrastran y colocan ficheros de vídeo en el icono de PC-VCR
  Remote, los nombres largos de fichero se convierten al estilo 8.3 de los
  nombres de DOS en el menú de la ventana de PC-VCR Remote y en la barra de
  títulos de la ventana de vídeo.

- La captura de vídeo en un fichero mientras se hace salida de vídeo al TV
  puede causar "fluctuación" en la pantalla del monitor del ordenador, si el
  vídeo de origen (línea de entrada de vídeo o señal de TV) es inestable.

- Si Media Player de Microsoft no responde, hacer clic en el escritorio de
  Windows, y luego hacer clic en Media Player - es posible que así se
  restablezca el control.

- El hardware de Rainbow Runner no puede ser utilizado simultáneamente por 
  varios programas. Antes de comenzar un programa de vídeo, cerrar todos los 
  demás programas de vídeo que puedan estar siendo ejecutados.

- Debido a la limitación Video para Windows de Microsoft, el tamaño de los 
  archivos de vídeo que se capturen están limitados 2 GB.

- Con Rainbow Runner Studio para la tarjeta Millennium II, se dispone de 
  soporte lógico para la modalidad de Salida de TV solamente con la paleta 
  de colores de 16 bitios; con la paleta de colores de 32 bitios, sólo hay 
  soporte lógico para reproducción de vídeo en directo (entrada "TV" o 
  "LÍNEA") en una ventana de vídeo.

- Con Rainbow Runner Studio para la tarjeta Millennium II, no hay soporte 
  lógico para las modalidades VGA/DOS de salida de TV a pantalla completa.

- Con Rainbow Runner Studio para la tarjeta Millennium II, el colocar una 
  ventana sobre otra de vídeo puede hacer que ésta quede en negro. 
  (La reproducción del vídeo continúa, pero no se ve en la ventana.) Esto 
  ocurre con las configuraciones siguientes:
     
     Paleta de colores      Área de visualización
     -----------------      ---------------------
     16 bitios              1152 x 864 o superior
     24/32-bitios           1024 x 768 o superior

  El vídeo se ve normalmente cuando se retiran todas las ventanas 
  sobrepuestas sobre la de vídeo. Para evitar que se sobreponga otra ventana 
  sobre la de vídeo, hacer clic con el botón derecho en ésta, y luego hacer 
  clic en "Siempre visible".

- Cuando la función "Usar campos dobles en pantalla completa" está activada en 
  PC-VCR Remote (ver la ayuda contextual), el colocar una ventana sobre otra 
  de vídeo a pantalla completa hace que ésta quede en negro. (El vídeo 
  continúa, pero no se ve en la ventana.) La reproducción se ve normalmente 
  cuando se retiran las ventanas sobrepuestas a la de vídeo.

- El controlador Matrox VidCap está diseñado para funcionar sólo con 
  programas de 32 bitios (diseñados para Windows 95 o Windows NT). Matrox 
  VidCap no tiene soporte lógico para programas de 16 bitios (diseñados para 
  Windows 3.1).

- En el caso de fotogramas de vídeo de PC-VCR Remote, sólo se guarda la 
  parte de la ventana que se ve en el escritorio de Windows. 

- Tarjetas de sonido Ensoniq (algunos modelos): En algunas tarjetas de sonido 
  Ensoniq (v. gr., SoundScape Vivo 90) es posible perder el sonido mientras 
  se hacen búsquedas en ficheros de vídeo, o cuando se paran y se vuelven a 
  poner en marcha dichos ficheros con ActiveMovie o con Media Player. Para 
  evitar el problema, ver los ficheros de vídeo usando el programa PC-VCR 
  Remote de Matrox.

- Pastillas de sonido ESS (algunos modelos): Algunas tarjetas de sonido 
  equipadas con pastillas de sonido ESS (v. gr., la ESS 1878 usada en 
  ordenadores portátiles) pueden perder la sincronización del sonido con el 
  vídeo durante la reproducción de ficheros de vídeo. Al poner en marcha el 
  fichero tras una pausa, el vídeo se reproduce después del sonido. Para 
  restablecer la sincronización en PC-VCR Remote, saltar a un punto del 
  fichero haciendo clic en la barra de situación de la reproducción.

- Con el programa NetMeeting de Microsoft se debe usar la modalidad 
  "Presentación preliminar". NetMeeting carece de soporte lógico para la 
  función "overlay" (superposición) de Rainbow Runner. Consultar el manual 
  de Rainbow Runner Studio para ver más detalles sobre la modalidad 
  "Presentación preliminar".

[English]

- Note that many games support only an 8-bit color palette. If you're using 
  a Millennium II graphics card, these games can't be viewed on a TV.

- You will encounter problems using Adobe After Effects with Matrox MJPEG 
  compression. To avoid any problems, create video files using the 
  "RGB uncompressed" setting. To compress your RGB video files, insert them 
  into Ulead MediaStudio Video Editor, then create a video file using the 
  "Matrox MJPEG" setting.
