[Français]
README.TXT                    MATROX GRAPHICS INC.                  1998.01.21

                     Rainbow Runner Software pour Windows 95
                                Version 2.00.061

Table des matières
------------------

- Description de cette mise à niveau
- Nouvelles fonctionnalités de cette version
- Historique des versions (fonctions ajoutées)
- Contenu de l'installation du logiciel de Rainbow Runner
- Installation
- Remarques, problèmes et contraintes

Remarque: Ce fichier peut contenir des infos de dernière minute non traduite
dans votre langue. Veuillez nous excuser de ce désagrément.

Description de cette version
---------------------------

Ce produit comprend les pilotes Windows 95 pour la carte fille Matrox Rainbow
Runner Studio et pour le programme Matrox PC-VCR Remote pour Windows 95, 
qui permet un accès rapide aux fonctions de Rainbow Runner.


Nouvelles fonctionnalités de cette version
------------------------------------------

   - Prise en charge de Cutlist pour un montage plus rapide dans 
     Media Studio 5.0
   - Prise en charge de DirectDraw pour un traitement plus rapide des effets 
     spéciaux dansMedia Studio 5.0
   - Option d'enregistrement des captures d'écran vidéo PC-VCR Remote comme 
     fichiers JPEG
   - Option d'agrandissement des captures d'écran vidéo PC-VCR Remote 
     jusqu'à 400%
   - Rapidité améliorée des captures d'écran avec PC-VCR Remote
   - Prise en charge de requête de chaîne dans PC-VCR Remote 
     (feuille de propriétés "Configuration TV")
   - Programme Matrox HD Benchmark permettant de sélectionner les lecteurs 
     à tester

Historique des versions (fonctions ajoutées)
--------------------------------------------

- Version 1.50
   - Prise en charge de l'audio des tuners TV européens, y compris: 
     FM, prise en charge de NICAM et sélection de la langue
   - Nouvel explorateur Teletext dans le dossier "Teletext" du CD-ROM
   - Option PC-VCR Remote d'affichage plein écran de la vidéo "TV", "LIGNE" 
     ou MJPEG avec plus de détails
   - Avec PC-VCR Remote et la carte TV de Rainbow Runner, option de 
     prévisualiser simultanément jusqu'à 30 chaînes dans une même fenêtre 
   - Avec PC-VCR Remote et la carte TV de Rainbow Runner, réglage fin 
     automatique des chaînes TV pour une réception optimale
   - Paramètres séparés du recadrage enregistrés pour les entrées "TV" et 
     "LIGNE" avec PC-VCR Remote
   - Boîte de dialogue d'informations pour les fichiers vidéo ouverts avec 
     PC-VCR Remote
   - Bouton "Pause" de PC-VCR Remote pour figer l'entrée vidéo "TV" ou 
     "LIGNE"
   - Contrôles du réglage des niveaux d'enregistrement audio dans 
     PC-VCR Remote
   - Option de détection automatique de la norme TV (NTSC, PAL, SECAM) dans 
     PC-VCR Remote
   - Prise en charge des différents types de câbles européens dans la feuille 
     de propriétés "Sortie TV"
   - Installation des composants OLE 2.20 pour PC-VCR Remote
   - Résolution des problèmes des programmes d'horloge de sous-titrage dans 
     PC-VCR Remote (il était jusque là impossible de fixer une limite de 
     durée)
   - Résolution des conflits entre les jeux Direct3D et le logiciel 
     Rainbow Runner

- Version 1.10
   - Préréglages pour Adobe Premiere dans le dossier "Utils" du CD-ROM
   - Indicateurs de mode interactif sur PC-VCR Remote (cliquer dessus pour 
     alterner entre les fonctions)
   - Résolution des problèmes audio des cartes son Ensonic (jusqu'ici, 
     l'audio s'arrêtait lors de la recherche dans un fichier vidéo)

- Version 1.00
   - Ensemble initial de fonctions
   - Prise en charge intégrale de la capture vidéo sur disque, le montage 
     vidéo et la visioconférence
   - Lecture MPEG à accélération matérielle


Contenu de l'installation du logiciel de Rainbow Runner
-------------------------------------------------------

 setup.exe		Programme d'installation
 setup.ini		Fichier de configuration de l'installation
 rrunner.ini		Fichier de configuration Rainbow Runner
 readme.txt		Fichier contenant des infos importantes concernant 
                        le produit
 rain_eng.dll		Fichier en anglais nécessaire pour l'installation
 rain_fra.dll		Fichier en français nécessaire pour l'installation
 rain_deu.dll		Fichier en allemand nécessaire pour l'installation
 rain_ita.dll		Fichier en italien nécessaire pour l'installation
 rain_esp.dll		Fichier en espagnol nécessaire pour l'installation
 main.mva		Fichiers compressés indépendants de la langue
 deamovie.exe		Installation en allemand de ActiveMovie
 amovie.exe		Installation en anglais de ActiveMovie
 itamovie.exe           Installation en italien de ActiveMovie
 eng_files.mva		Fichiers compressés en anglais
 fra_files.mva		Fichiers compressés en français 
 deu_files.mva		Fichiers compressés en allemand
 ita_files.mva		Fichiers compressés en italien 
 esp_files.mva		Fichiers compressés en espagnol 
 tvt.reg		Infos de table des registres pour les tables du 
                        tuner TV


Installation
------------

- L'installation du logiciel de Rainbow Runner s'arrête si votre carte Rainbow 
  Runner n'est pas correctement installée, ou si les pilotes d'affichage MGA  
  récents ne sont pas installés.

- Si, alors que vous installez le logiciel Rainbow Runner, vous voyez 
  s’afficher un message déclarant que l’installation de ActiveMovie est 
  impossible, c’est peut-être que ActiveMovie est déjà intallé sur votre 
  ordinateur. Si vous voyez ce message, cliquez sur "OK" et poursuivez 
  normalement l’installation.

- Vous pouvez désinstaller le logiciel Rainbow Runner à l'aide de l'utilitaire 
  de désinstallation que vous trouverez dans le groupe de programmes de Matrox 
  Rainbow Runner. Redémarrez l'ordinateur immédiatement après avoir utiliser 
  le désisntalleur.


Remarques, problèmes et contraintes
-----------------------------------

- Il existe une taille maximum des fenêtres vidéo pour la visualisation des 
  fichiers vidéo enregistrés avec Rainbow Runner (fichiers AVI codés MJPEG) 
  et la vidéo dynamique (entrée "TV" ou "LIGNE"). Ces tailles maximum 
  dépendent des paramètres d'affichage et de la carte graphique. Pour plus 
  de détails, voir la section "Informations sur l'affichage" du manuel de 
  Rainbow Runner Studio. 

- L'utilisation d'un affichage plein écran de DOS ou la modification des 
  paramètres de l'affichage (résolution ou palette de couleurs), peut 
  entraîner des problèmes si vous essayez de lire et d'enregistrer un fichier 
  vidéo simultanément ou si vous utilisez la fonction de sous-titrage.

- Le mode Pause n'est pas disponible avec le logiciel Rainbow Runner ou lors 
  de l'utilisation d'un des modes de sortie TV.

- Lorsque vous cliquez-déposez des fichiers vidéo sur l'icône de PC-VCR 
  Remote, les longs noms de fichier sont convertis à l'ancien style 
  d'appellation de DOS 8.3 dans les menus de PC-VCR Remote et dans la barre 
  de titre de vidéo.

- La capture de vidéo dans un fichier lors de la sortie vidéo vers votre TV 
  peut entraîner un "scintillement" de l'écran de votre ordinateur si votre 
  source vidéo (entrée vidéo ou signal TV) est instable.

- Si Microsoft Media Player ne répond pas, essayez de cliquer sur le fond 
  d'écran du bureau de Windows, puis sur Media Player - ceci peut rétablir les 
  contrôles.

- Le matériel Rainbow Runner n’est utilisable que par un programme à la fois. 
  Avant de lancer un programme vidéo, fermez tout autre programme vidéo qui se 
  trouve en cours d’exécution.

- En raison d’une contrainte imposée par le système vidéo de Microsoft pour 
  Windows, la taille des fichiers vidéo capturés est limitée à 2 gigaoctets.
 
- Avec la carte Rainbow Runner Studio pour Millennium II, le mode Sortie TV 
  n'est pris en charge qu'avec une palette de couleurs 16 bits; avec une 
  palette de couleurs 32 bits, seule la lecture de vidéo dynamique 
  (entrée "TV" ou "LIGNE") est prise en charge dans une fenêtre vidéo.

- Avec la carte Rainbow Runner Studio pour Millennium II, la sortie TV en
  modes d'affichage VGA/DOS plein écran n'est pas prise en charge.

- Avec la carte Rainbow Runner Studio pour Millennium II, le placement d'une 
  fenêtre sur une fenêtre vidéo peut faire virer cette dernière au noir. 
  (La vidéo continue d'être lue, mais elle ne s'affiche pas dans la fenêtre 
  vidéo.) Ceci se produit avec les réglages suivants:
     
     Palette de couleurs          Zone d'affichage
     -------------------          ----------------
     16 bits                      1152 x 864 et plus
     24/32 bits                   1024 x 768 et plus

  La vidéo est lue normalement après retrait de toutes les fenêtres 
  recouvrant la fenêtre vidéo. Pour éviter qu'une fenêtre recouvre la 
  fenêtre vidéo, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fenêtre 
  vidéo, puis cliquez sur "Toujours visible".

- Si la fonction "Utilisez deux champs en mode plein écran" est activée 
  dans PC-VCR Remote (voir son aide contextuelle), le placement d'une 
  fenêtre sur la fenêtre vidéo plein écran fait virer cette dernière au noir. 
  (La vidéo continue d'être lue, mais elle ne s'affiche pas dans la fenêtre 
  vidéo). La vidéo est lue normalement après retrait de toutes les fenêtres 
  recouvrant la fenêtre vidéo.

- Le pilote Matrox VidCap est conçu pour ne fonctionner qu'avec des 
  programmes 32 bits (programmes conçus pour Windows 95 ou Windows NT). 
  Matrox VidCap ne prend pas en charge les programmes 16 bits (programmes 
  conçus pour Windows 3.1).

- Pour les captures d'écran vidéo PC-VCR Remote, seule la partie de la 
  fenêtre vidéo comprise dans la zone du bureau Windows est enregistrée.

- Cartes son Ensoniq (certains modèles): Certaines cartes de son Ensoniq (par
  exemple la SoundScape Vivo 90) peuvent perdre du son lorqu'elles cherchent,
  ou arrêtent et redémarrent des fichiers vidéo lors de l'utilisation 
  d'ActiveMovie ou Media Player. Afin d'éviter ce problème, affichez les 
  fichiers vidéo à l'aide du logiciel PC-VCR Remote de Matrox.

- Puces son ESS (certains modèles): Certaines cartes de son équipées de la 
  puce son ESS (par exemple ESS 1878 que l'on peut trouver sur des portables) 
  peuvent perdre la synchronisation audio-vidéo lors de la relecture des 
  fichiers vidéo. Lorsqu'un fichier vidéo est mis en pause ou redémarré, la 
  vidéo peut apparaître en retard par rapport à l'audio. Afin de restaurer la 
  synchronisation dans PC-VCR Remote, passez à un point particulier d'un 
  fichier vidéo en cliquant sur sa barre d'état de lecture.

- Avec le programme NetMeeting de Microsoft, utilisez le mode "aperçu".
  Netmeeting ne prend pas le mode "overlay" (superposée) en charge 
  pour Rainbow Runner. Consultez le manuel de Rainbow Runner Studio pour 
  de plus amples informations sur le mode aperçu.

[English]

- Note that many games support only an 8-bit color palette. If you're using 
  a Millennium II graphics card, these games can't be viewed on a TV.

- You will encounter problems using Adobe After Effects with Matrox MJPEG 
  compression. To avoid any problems, create video files using the 
  "RGB uncompressed" setting. To compress your RGB video files, insert them 
  into Ulead MediaStudio Video Editor, then create a video file using the 
  "Matrox MJPEG" setting.