Kurzanleitung Identify 1.1

Das Programm Identify ist zur Analyse von mit dem MCA 166 gemessenen Spektren gedacht. Verarbeitet werden 
Spektren im *.spe oder *.chn (Ortec) Format. Es verfügt über Peaksuchfunktion, Energie-, Effizienz- und FWHM-
Kalibrierung. Effizienzkurven werden aus den Herstellerangaben des Detektors und Angaben über Matrix und 
Absorber ausgerechnet. Eine Programmfunktion zur Erstellung von Nuklidbiliotheken ist vorhanden. Den Spektren 
werden Nuklide aus der gewählten Nuklidbibliothek zugeordnet. Zur visuellen Überprüfung der Nuklidzuordnung 
können berechnete Spektren (jeweils für ein Nuklid) eingeblendet werden.

Zunächst muß ein gemessenes Spektrum mit Datei-Spektrum laden geladen werden. Bei Laden (nur Daten) 
wird die Energiekalibration nicht mitgeladen und die vorherige Energiekalibrierung beibehalten.
Mit Energiekalibration läßt sich eine 1-Punkt, 2-Punkt oder 3-Punktkalibration durchführen.
Mit Detektorfunktion läßt sich die für die Peaksuche wichtige Linienhalbwertsbreite einstellen und Daten des 
Detektors und des Versuchsaufbaus eingeben und damit die Empfindlichkeit in Abhängigkeit von der 
Photonenenergie ausrechnen lassen. Die Empfindlichkeitskurve kann man dann mit Effizienz visuell betrachten 
und mit Meßwerten vergleichen.
Mit Bibliothek bearbeiten kann man Nuklidbibliotheken ansehen, ändern und aus der Hauptbibliothek (Table of 
radioaktive Isotopes) neue Bibliotheken zusammenstellen. Es hier auch möglich, nach Zerfallsketten zu suchen und
Linien von Tochternukliden mit einzuschließen. Auch kann man hier nach zur Cursorposition passenden Linien
in der kompletten Hauptbibliothek suchen.
Analyse:
Peaksuche bzw. Suchen: Sucht das Spektrum nach Linien (Peaks) ab, markiert sie und rechnet Centroid, 
Peakfläche, Peakflächenfehler und FWHM aus. Für die Peaksuche ist es wichtig, das die Einstellung der 
Halbwertsbreite in etwa mit der vom Detektor gelieferten Halbwertsbreite übereinstimmt.
Auto-FWHM-Suche: Führt mehrfach hintereinander die Peaksuchfunktion aus und versucht iterativ, die 
Halbwertsbreitenkalibration mittels linearer Regression an die gemessenen Halbwertsbreiten anzupassen. 
Funktioniert am besten mit mehreren guten Linien, die über den ganzen Energiebereich verteilt sind.
Funktionen für die Spektrendarstellung:
In der linken oberen Ecke wird die aktuelle Position des Mauszeigers über dem Spektrum in keV und Kanälen 
angezeigt. Am unteren Rand werden Energie und Kanalzahl für Cursor, rechten und linken Rand angezeigt. Das 
Listenfeld oben rechts zeigt je nach Auswahl nähere Informationen zum Cursor (Cursorinfo), eine Liste der in der 
aktuellen Bibliothek vorhandenen Nuklide (Nuklidliste), eine Liste aller gefundenen Linien (Peakreport) oder 
eine Liste aller gefundenen Nuklide (Nuklidreport).
|< oder Strg+Pfeiltaste links: nächste gefundene Linie mit kleinerer Energie
<< oder Shift+Pfeiltaste links: großer Schritt (50% Darstellungsbereich) zu kleinerer Energie 
<: kleiner Schritt (1% Darstellungsbereich) zu kleinerer Energie
>: kleiner Schritt(1% Darstellungsbereich) zu größerer Energie
>> oder Shift+Pfeiltaste rechts: großer Schritt (50% Darstellungsbereich) zu größerer Energie
>|  oder Strg+Pfeiltaste rechts: nächste gefundene Linie mit größerer Energie
0 bzw. auf Spektrum doppelklicken oder Pos1: Spektrum wird voll dargestellt
<> oder F7: in Spektrum hineinzoomen (um den Cursor)
>< oder F8: aus Spektrum herauszoomen
Pfeiltaste oben oder unten: manuelle Skalierung (nur bei linearer Skala)
mit linker Maustaste auf Spektrum klicken: Angeklickter Punkt wird zur Cursorposition
mit rechter Maustaste auf Spektrum klicken: Nächstgelegene Linie wird zur Cursorposition
mit linker Maustaste auf Spektrum klicken, Maustaste aber gedrückt halten, über das Spektrum ziehen und wieder 
loslassen: Fenster wird aufgezogen.
Auf Nuklid in der Liste klicken: simuliertes Spektrum des Nuklids wird angezeigt. (Gammalinien auf 
approximiertem Untergrund)
Auf etwas anderes in der Liste klicken: Spektrensimulation abschalten.
Auf Nuklid in der Liste doppelklicken: Linienbeschriftung für das entsprechende Nuklid ein- oder abschalten.
Auf etwas anderes in der Liste doppelklicken:  Alle Linienbeschriftungen abschalten.
Pfeiltaste links: Cursor um einen Kanal nach links
Pfeiltaste rechts: Cursor um einen Kanal nach rechts
Taste F6: Spektrendarstellung wird in der Reihenfolge linear, logarithmisch, Wurzel und doppeltlogarithmisch 
geändert.
Entf: Peakmarkierung entfernen
Einfg: Peak manuell einfügen
 Auswertung abspeichern speichert den Inhalt der Liste mit der Endung *.rep ab, Report ausdrucken druckt 
den Inhalt der Liste über den Standarddrucker. Grafik ausdrucken druckt das Spektrum mit der Liste aus.
Wichtig: Die Identifizierung funktioniert nur so gut, wie die Voreinstellungen mit der Realität übereinstimmen. Ist 
die Auswertung über die Liste der gefundenen Nuklide unbefriedigend, so hilft die Analyse einzelner Linien mit 
Cursor-/Nuklidinfo, und der Vergleich des gemessenen Spektrums mit dem simulierten Spektrum.
