# Nmap network security scanner man page (Spanish translation)

    NMAP(1)                                                   NMAP(1)

## NOMBRE

           nmap  -  Herramienta  de  exploración  de red y escáner de
           seguridad.

## SINOPSIS

           nmap [Tipos(s)de escaneo] [Opciones] <servidor  o  red  #1
           ... [#N]>

## DESCRIPCIÓN

           Nmap  ha  sido diseñado para permitir a administradores de
           sistemas y gente curiosa en general el escaneo de  grandes
           redes para determinar qué servidores se encuentran activos
           y qué servicios ofrecen.  nmap es compatible con  un  gran
           número  de  técnicas  de escaneo como: UDP, TCP connect(),
           TCP SYN (half open), ftp proxy (bounce  attack),  Reverse-
           ident,  ICMP  (ping sweep), FIN, ACK sweep, Xmas Tree, SYN
           sweep, and Null scan. Véase la sección  Tipos  de  Escaneo
           para más detalles.  nmap proporciona también característi
           cas avanzadas como la detección remota del sistema  opera
           tivo  por  medio  de huellas TCP/IP , escaneo tipo stealth
           (oculto), retraso dinámico y  cálculos  de  retransmisión,
           escaneo  paralelo,  detección  de servidores inactivos por
           medio de pings paralelos, escaneo con señuelos,  detección
           de  filtrado  de  puertos,  escaneo  por  fragmentación  y
           especificación flexible de destino y puerto.

           Se han hecho grandes esfuerzos encaminados a  proporcionar
           un  rendimiento  decente para usuarios normales (no root).
           Por desgracia, muchos de los interfaces críticos del  ker
           nel ( tales como los raw sockets) requieren privilegios de
           root.  Debería ejecutarse nmap como root siempre  que  sea
           posible.

## OPCIONES

           En general, pueden combinarse aquellas opciones que tengan
           sentido en conjunto.  Algunas  de  ellas  son  específicas
           para  ciertos  modos de escaneo.  nmap trata de detectar y
           advertir al usuario  sobre  el  uso  de  combinaciones  de
           opciones sicóticas o no permitidas.

           Si  usted  es una persona impaciente, puede pasar directa
           mente a la sección ejemplos al final  de  este  documento,
           donde  encontrará  ejemplos  de  los  usos más corrientes.
           También puede ejecutar el comando nmap -h para una  página
           de referencia rápida con un listado de todas las opciones.

           Tipos de Escaneo

           -sT    Escaneo TCP connect(): Es la forma  más  básica  de
                  escaneo  TCP.  La llamada de sistema connect() pro
                  porcionada por nuestro  sistema  operativo  se  usa
                  para  establecer una conexión con todos los puertos
                  interesantes de la máquina. Si el puerto está a  la
                  escucha,  connect()  tendrá éxito, de otro modo, el
                  puerto resulta inalcanzable. Una ventaja importante
                  de  esta  técnica es que no resulta necesario tener
                  privilegios especiales.  Cualquier  usuario  en  la
                  mayoría  de  los  sistemas  UNIX tiene permiso para
                  usar esta llamada.

                  Este tipo de escaneo resulta fácilmente  detectable
                  dado  que  los  registros  del  servidor de destino
                  muestran un montón  de  conexiones  y  mensajes  de
                  error  para  aquellos servicios que accept() (acep
                  tan) la conexión  para  luego  cerrarla  inmediata
                  mente.

           -sS    Escaneo  TCP  SYN:  A  menudo  se  denomina  a esta
                  técnica escaneo "half open" (medio abierto), porque
                  no  se  abre una conexión TCP completa. Se envía un
                  paquete SYN, como si se fuese a abrir una  conexión
                  real  y  se  espera  que  llegue  una respuesta. Un
                  SYN|ACK indica que el puerto está a la escucha.  Un
                  RST  es  indicativo  de  que el puerto no está a la
                  escucha. Si se recibe un SYN|ACK, se envía  un  RST
                  inmediatamente para cortar la conexión (en realidad
                  es el kernel de nuestro sistema  operativo  el  que
                  hace  esto  por  nosotros). La ventaja principal de
                  esta técnica de escaneo es que será registrada  por
                  muchos  menos  servidores que la anterior. Por des
                  gracia se necesitan privilegios de root  para  con
                  struir estos paquetes SYN modificados.

           -sF -sX -sN
                  Modos Stealth FIN, Xmas Tree o Nul scan: A veces ni
                  siquiera el escaneo SYN resulta lo  suficientemente
                  clandestino.  Algunas firewalls y filtros de paque
                  tes vigilan el envío  de  paquetes  SYN  a  puertos
                  restringidos,  y programas disponibles como Synlog
                  ger y Courtney detectan este tipo de escaneo. Estos
                  tipos  de  escaneo  avanzado,  sin  embargo, pueden
                  cruzar estas barreras sin ser detectados.

                  La idea es que se requiere que los puertos cerrados
                  respondan  a  nuestro paquete de prueba con un RST,
                  mientras que los puertos abiertos deben ignorar los
                  paquetes  en  cuestión  (véase  RFC  794 pp 64). El
                  escaneo FIN utiliza un paquete FIN vacío (sorpresa)
                  como  prueba,  mientras  que  el  escaneo Xmas tree
                  activa las flags FIN, URG y PUSH. El  escaneo  NULL
                  desactiva todas las flags.  Por desgracia Microsoft
                  (como de costumbre)  decidió  ignorar  el  estándar
                  completamente y hacer las cosas a su manera. Debido
                  a esto, este tipo de escaneo no funcionará con sis
                  temas basados en Windows95/NT. En el lado positivo,
                  esta es una buena manera de  distinguir  entre  las
                  dos  plataformas.  Si  el escaneo encuentra puertos
                  cerrados, probablemente se  trate  de  una  máquina
                  UNIX,  mientras  que  todos los puertos abiertos es
                  indicativo de  Windows.   Excepcionalmente,  Cisco,
                  BSDI, HP/UX, MVS, y IRIX también envían RSTs en vez
                  de desechar el paquete.

           -sP    Escaneo ping: A veces únicamente se necesita  saber
                  qué  servidores  en  una red se encuentran activos.
                  Nmap  puede  hacer  esto  enviando  peticiones   de
                  respuesta ICMP a cada dirección IP de la red que se
                  especifica. Aquellos servidores  que  responden  se
                  encuentran   activos.  Desafortunadamente,  algunos
                  sitios web como microsoft.com bloquean este tipo de
                  paquetes.  Nmap puede enviar también un paquete TCP
                  ack al puerto 80 (por defecto). Si se  obtiene  por
                  respuesta un RST, esa máquina está activa. Una ter
                  cera técnica implica el envío de  un paquete SYN  y
                  la  espera de de un RST o un SYN/ACK. Para usuarios
                  no root se usa un método connect().

                  Por defecto (para usuarios no root), nmap  usa  las
                  técnicas  ICMP  y ACK en paralelo. Se puede cambiar
                  la opción -p descrita más adelante.

                  Nótese que el envio de pings se realiza por defecto
                  de todas maneras y que sólamente se escanean aquel
                  los servidores de los que se obtiene respuesta. Use
                  esta  opción  sólamente  en el caso de que desee un
                  ping sweep (barrido ping) sin hacer ningún tipo  de
                  escaneo de puertos.

           -sU    Escaneo  Udp:  Este  método  se  usa para saber qué
                  puertos UDP (Protocolo de Datagrama de Usuario, RFC
                  768) están abiertos en un servidor. La técnica con
                  siste en enviar paquetes UCP  de  0  bytes  a  cada
                  puerto de la máquina objetivo. Si se recibe un men
                  saje ICMP de  puerto  no  alcanzable,  entonces  el
                  puerto  está cerrado. De lo contrario, asumimos que
                  está abierto.

                  Alguna gente piensa que el  escaneo  UDP  no  tiene
                  sentido.  Normalmente les recuerdo el reciente agu
                  jero Solaris rcpbind. Puede encontrarse  a  rcpbind
                  escondido  en un puerto UDP no documentado en algún
                  lugar por encima  del  32770.   Por  lo  tanto,  no
                  importa  que el 111 esté bloqueado por la firewall.
                  Pero, ¿quién puede decir en  cual  de  los  más  de
                  30000  puertos  altos  se encuentra a la escucha el
                  programa? ¡Con un escáner  UDP  se  puede!  Tenemos
                  también el programa de puerta trasera cDc Back Ori
                  fice que se oculta en un puerto UDP configurable en
                  las  máquinas  Windows, por no mencionar los muchos
                  servicios frecuentemente vulnerables que  usan  UDP
                  como snmp, tftp, NFS, etc.

                  Por  desgracia,  el  escaneo  UDP  resulta  a veces
                  tremendamente lento debido a que la mayoría de  los
                  servidores  implementan  una sugerencia recogida en
                  el RFC 1812 (sección 4.3.2.8)  acerca  de  la  lim
                  itación de la frecuencia de mensajes de error ICMP.
                  Por ejemplo, el kernel de Linux  (en  /ipv4/icmp.h)
                  limita  la  generación de mensajes de destino inal
                  canzable a 80 cada cuatro segundos, con una  penal
                  ización de 1/4 de segundo si se rebasa dicha canti
                  dad. Solaris tiene unos límites mucho más estrictos
                  (más o menos 2 mensajes por segundo) y por lo tanto
                  lleva más tiempo hacerle un escaneo.  nmap  detecta
                  este  límite de frecuencia y se ralentiza en conse
                  cuencia, en vez de desbordar la  red  con  paquetes
                  inútiles que la máquina destino ignorará.

                  Como de costumbre, Microsoft ignoró esta sugerencia
                  del RFC y no parece que haya previsto  ningún  tipo
                  de  límite de frecuencia para las máquinas Windows.
                  Debido a esto  resulta  posible  escanear  los  65K
                  puertos  de  una  máquina  Windows muy rápidamente.
                  ¡Woop!

           -b <ftp relay host>
                  Ataque de rebote FTP: Una  característica  "intere
                  sante"  del protocolo FTP (FRC 959) es la posibili
                  dad de realizar conexiones  ftp  tipo  "proxy".  En
                  otras  palabras,  ¡me resultaría posible conectarme
                  desde malvado.com al servidor ftp de destino.com  y
                  pedirle  a  ese  servidor  que enviase un archivo a
                  CUALQUIER PARTE de Internet! Aun así,  esto  podría
                  haber funcionado bien en 1985 cuando se escribió el
                  RFC, pero en la Internet actual, no podemos  permi
                  tir  que la gente vaya por ahí asaltando servidores
                  ftp y pidiéndoles que escupan sus  datos  a  puntos
                  arbitrarios  de Internet. Tal y como escribió *Hob
                  bit* en 1985, este  defecto  del  protocolo  "puede
                  usarse  para  enviar  mensajes de correo y noticias
                  cuyo rastro será virtualmente imposible de  seguir,
                  machacar  servidores  en  varios sitios web, llenar
                  discos, tratar de saltarse firewalls y  ,  en  gen
                  eral,  resultar  molesto  y  difícil de detectar al
                  mismo tiempo." Nosotros explotaremos  este  defecto
                  para  (sorpresa,  sorpresa)  escanear  puertos  TCP
                  desde un servidor ftp "proxy".  De  este  modo  nos
                  podríamos conectar a un servidor ftp tras una fire
                  wall, y luego escanear aquellos puertos que con más
                  probabilidad  se  encuentren  bloqueados (el 139 es
                  uno bueno). Si el servidor ftp permite la lectura y
                  escritura  en  algún  directorio  (como por ejemplo
                  /incoming), se pueden enviar  datos  arbitrarios  a
                  puertos  que se encuentren abiertos (aunque nmap no
                  realiza esta función por sí mismo).

                  El argumento que se pasa a la opción 'b' es el host
                  que  se  pretende  usar como proxy, en notación URL
                  estándar. El  formato  es:  nombre_de_usuario:pass
                  word@servidor:puerto.   Todo  excepto  servidor  es
                  opcional. Para determinar qué servidores  son  vul
                  nerables a este ataque, véase mi artículo en Phrack
                  51. Se encuentra disponible una versión actualizada
                  en la URL de nmap (http://www.insecure.org/nmap).

           Opciones Generales
                  No se requiere ninguna pero algunas de ellas pueden
                  resultar de gran utilidad.

           -p0    No intenta  hacer  ping  a  un  servidor  antes  de
                  escanearlo. Esto permite el escaneo de redes que no
                  permiten que pasen peticiones (o respuestas)de ecos
                  ICMP  a  través de su firewall. microsoft.com es un
                  ejemplo de una red de este tipo, y, por  lo  tanto,
                  debería  usarse  siempre  -p0  o  -PT80 al escanear
                  microsoft.com.

           -PT    Usa el ping  TCP  para  determinar  qué  servidores
                  están   activos.  En  vez  de  enviar  paquetes  de
                  petición de ecos ICMP y esperar una  respuesta,  se
                  lanzan  paquetes TCP ACK a través de la red de des
                  tino (o a una sola máquina) y luego se espera a que
                  lleguen  las  respuestas.  Los  servidores  activos
                  responden con un RST.  Esta opción mantiene la efi
                  ciencia  de escanear únicamente aquellos servidores
                  que se encuentran activos y la combina con la posi
                  bilidad  de  escanear redes/servidores que bloquean
                  los paquetes ping. Para los usuarios no root se usa
                  connect().  Para establecer el puerto de destino de
                  los paquetes de prueba use -PT <número de  puerto).
                  El  puerto  por  defecto es el 80, dado que normal
                  mente este puerto no es un puerto filtrado.

           -PS    Esta opción usa paquetes SYN (petición de conexión)
                  en  vez de los paquetes ACK para usuarios root. Los
                  servidores activos deberían responder  con  un  RST
                  (o, en raras ocasiones, un SYN|ACK).

           -PI    Esta  opción  usa  un paquete ping (petición de eco
                  ICMP) verdadero.  Encuentra  servidores  que  están
                  activos  y  también  busca direcciones de broadcast
                  dirigidas a subredes en una red. Se trata de direc
                  ciones  IP alcanzables desde el exterior que envían
                  los paquetes IP entrantes a una  subred  de  servi
                  dores. Estas direcciones deberían eliminarse, si se
                  encontrase alguna, dado que suponen un riesgo  ele
                  vado ante numerosos ataques de denegación de servi
                  cio (el más corriente es Smurf).

           -PB    Este es el tipo de ping por defecto. Usa los barri
                  dos ACK ( -PT ) e ICMP ( -PI ) en paralelo. De este
                  modo se pueden alcanzar firewalls que  filtren  uno
                  de los dos (pero no ambos).

           -O     Esta  opción activa la detección remota del sistema
                  operativo por medio de la huella TCP/IP.  En  otras
                  palabras,  usa  un puñado de técnicas para detectar
                  sutilezas en la pila de red subyacente del  sistema
                  operativo  de  los  servidores que se escanean. Usa
                  esta información para crear una 'huella' que  luego
                  compara  con  una  base de datos de huellas de sis
                  temas operativos conocidas (el archivo nmap-os-fin
                  gerprints) para decidir qué tipo de sistema se está
                  escaneando.

                  Si encuentra una máquina diagnosticada erróneamente
                  que  tenga por lo menos un puerto abierto, me sería
                  de gran utilidad que me enviase los detalles en  un
                  email  (es decir, se encontró la versión xxx de tal
                  cosa y se detectó este u otro sistema operativo..).
                  Si  encuentra  una  máquina  con al menos un puerto
                  abierto de la cual nmap le informe "sistema  opera
                  tivo  desconocido",  le  estaría  agradecido  si me
                  enviase la dirección IP junto  con  el  nombre  del
                  sistema  operativo y el número de su versión. Si no
                  me puede enviar la dirección  IP,  una  alternativa
                  sería ejecutar nmap con la opción -d y enviarme las
                  tres huellas que obtendría como resultado junto con
                  el  nombre  del  sistema  operativo  y el número de
                  versión. Al hacer esto, está contribuyendo a aumen
                  tar  el  número  importante  de sistemas operativos
                  conocidos por namp  y  de  este  modo  el  programa
                  resultará más exacto para todo el mundo.

           -I     Esta opción activa el escaneo TCP de identificación
                  contraria. Tal y como comenta Dave Goldsmith en  un
                  correo  Bugtrat  de  1996,  el protocolo ident (rfc
                  1413) permite la revelación del nombre del  usuario
                  propietario de cualquier proceso conectado vía TCP,
                  incluso aunque ese  proceso  no  haya  iniciado  la
                  conexión.  De  este  modo  se  puede,  por ejemplo,
                  conectar con el puerto http  y  luego  usar  identd
                  para  descubrir  si  el  servidor está ejecutándose
                  como root.   Esto  sólo  se  puede  hacer  con  una
                  conexión  TCP  completa con el puerto de destino (o
                  sea, la opción de escaneo -sT).  Cuando se usa  -I,
                  se  consulta  al  identd  del servidor remoto sobre
                  cada uno de los puertos abiertos encontrados en  el
                  sistema.  Por  supuesto,  esto  no funcionará si el
                  servidor en cuestión no está ejecutando identd.

           -f     Esta opción hace que el escaneo solicitado de  tipo
                  SYN,  FIN,  XMAS,  o  NULL use pequeños paquetes IP
                  fragmentados.  La  idea  consiste  en  dividir   la
                  cabecera  TCP en varios paquetes para ponérselo más
                  difícil a los  filtros  de  paquetes,  sistemas  de
                  detección  de intrusión y otras inconveniencias por
                  el estilo que tratan de saber lo uno está haciendo.
                  ¡Tenga  cuidado  con esto! Algunos programas tienen
                  problemas a la hora de manejar estos  paquetes  tan
                  pequeños.   Mi sniffer favorito produjo un error de
                  segmentación inmediatamente después de  recibir  el
                  primer  fragmento  de  36  bytes.  ¡Después de este
                  viene uno de 24 bytes! Mientras que este método  no
                  podrá con filtros de paquetes y firewalls que ponen
                  en cola todos los fragmentos IP (como en el caso de
                  la  opción  CONFIG_IP_ALWAYS_DEFRAG  en la configu
                  ración del kernel de Linux), también es verdad  que
                  algunas  redes no pueden permitirse el efecto nega
                  tivo que esta opción causa sobre su  rendimiento  y
                  por lo tanto la dejan desactivada.

                  Nótese que no he coseguido que esta opción funcione
                  con todos los sistemas.  Funciona bien con mis sis
                  temas  Linux,  FreeBSD y OpenBSD y algunas personas
                  han informado de éxitos con otras variantes *NIX.

           -v     Modo de información ampliada. Esta  opción  resulta
                  muy  recomendable  y  proporciona  gran cantidad de
                  información sobre lo  que  está  sucediendo.  Puede
                  usarla  dos  veces para un efecto mayor. ¡Use -d un
                  par  veces  si  lo  que  quiere  es  volverse  loco
                  haciendo scroll en su pantalla!

           -h     Esta  opción  tan  práctica muestra una pantalla de
                  referencia rápida sobre  las  opciones  de  uso  de
                  nmap.  Quizás haya notado que esta página de manual
                  no es precisamente una "referencia rápida" :)

           -o <nombre_de_archivo_de_registro>
                  Esta opción guarda los resultados de  sus  escaneos
                  en  forma  humanamente  inteligible  en  el archivo
                  especificado como argumento.

           -m <nombre_de_archivo_de_registro>
                  Esta opción guarda los resultados de  sus  escaneos
                  en  un  formato comprensible para una máquina en el
                  archivo especificado como argumento.

           -i <nombre_de_archivo_de_entrada>
                  Lee especificaciones de servidores o redes de  des
                  tino  a  partir  del archivo especificado en vez de
                  hacerlo de la línea de comandos.  El  archivo  debe
                  contener  una  lista de expresiones de servidores o
                  redes separadas por espacios, tabuladores o  nuevas
                  líneas.    Use    un    guión    (-)    como   nom
                  bre_de_archivo_de_entrada si desea  que  nmap  tome
                  las  expresiones  de  servidores de stdin. Véase la
                  sección Especificación de Objetivo para más  infor
                  mación  sobre expresiones con las que poder comple
                  tar este archivo.

           -p <rango de puertos>
                  Esta opción determina los puertos  que  se  quieren
                  especificar.  Por  ejemplo, '-p 23' probará solo el
                  puerto   23   del   servidor(es)   objetivo.    '-p
                  20-30,139,60000-' escanea los puertos del 20 al 30,
                  el puerto 139 y todos los  puertos  por  encima  de
                  60000.  Por  defecto  se escanean todos los puertos
                  entre el 1 y el 1024 así como los que figuran en el
                  archivo /etc/services.

           -F Modo de escaneo rápido.
                  Implica  que sólo se desean escanear aquellos puer
                  tos que figuran en /etc/services.  Obviamente  esto
                  resulta  mucho  más rápido que escanear cada uno de
                  los 65535 puertos de un servidor.

           -D <señuelo1 [,señuelo2][,ME],...>
                  Especifica que se desea  efectuar  un  escaneo  con
                  señuelos,  el  cual  hace que el servidor escaneado
                  piense que la red destino del escaneo  está  siendo
                  escaneada también por el servidor(es) especificados
                  como señuelos. Así,  sus  IDs  pueden  informar  de
                  entre 5 y 10 escaneos procedentes de direcciónes IP
                  únicas, pero no sabrán que dirección IP les  estaba
                  escaneando   realmente   y   cúales  eran  señuelos
                  inocentes.

                  Separe cada servidor señuelo  con  comas,  y  puede
                  usar opcionalmente 'ME' como señuelo que representa
                  la posición que quiere que ocupe su  dirección  IP.
                  Si  coloca 'ME' en la sexta posición o superior, es
                  muy poco probable que algunos escáneres de  puertos
                  comunes   (como  el  excelente  scanlogd  de  Solar
                  Designer) lleguen incluso a  mostrar  su  dirección
                  IP.  Si no se usa 'ME', nmap le colocará a usted en
                  una posición aleatoria.

                  Nótese que aquellos servidores usados como señuelos
                  deben  escontrarse  activos,  o,  de  lo  contrario
                  podría provocar un desbordamiento (flood) SYN en su
                  objetivo.  Por otra parte, resultará bastante fácil
                  saber qué servidor está  escaneando  si  únicamente
                  hay uno activo en la red.

                  Nótese  también que algunos (estúpidos) "detectores
                  de escáneres de puertos" opondrán  una  firewall  o
                  bien  denegarán el rutaje a aquellos servidores que
                  intenten escanear sus  puertos.  De  este  modo  se
                  podría provocar inadvertidamente que la máquina que
                  se está intentando escanear perdiese  contacto  con
                  los  servidores  usados  como señuelos. Esto podría
                  causarles a los  servidores  escaneados  verdaderos
                  problemas  si  los  servidores  señuelo fuesen, por
                  ejemplo, su gateway a internet  o  incluso  "local
                  host".  Debería  usarse  esta  opción  con  extremo
                  cuidado. La verdadera moraleja de  este  asunto  es
                  que   un   detector  de  escaneos  de  puertos  que
                  aparenten  tener  intenciones  poco  amistosas   no
                  debería  llevar  a  cabo  acción  alguna  contra la
                  máquina  que  aparentemente  le  está   escaneando.
                  ¡Podría no ser más que un señuelo!

                  Los  señuelos se usan tanto en el escaneo ping ini
                  cial (usando ICMP, SYN, ACK, o lo que sea) como  en
                  la  fase  de  escaneo de puertos propiamente dicha.
                  También  se  usan  los  señuelos  en  la  fase   de
                  detección remota del sistema operativo ( -O ).

                  Vale  la  pena  destacar  que  el uso de demasiados
                  señuelos puede ralentizar el proceso de escaneo  y,
                  potencialmente,  hacer  que  sea  menos exacto. Por
                  otra parte, algunos  ISPs  filtrarán  los  paquetes
                  manipulados   y   los   desecharán,  aunque  muchos
                  (actualmente la mayoría) no ponen  restricciones  a
                  este tipo de paquetes.

           -S <Dirección_IP>
                  En determinadas circunstancias, es posible que nmap
                  no sea capaz de determinar su (de usted)  dirección
                  IP  de origen ( nmap se lo hará saber si este es el
                  caso). En este caso, use -S  con  su  dirección  IP
                  (del  interfaz  a  través del cual desea enviar los
                  paquetes).

                  Otro posible uso de esta opción es el de  manipular
                  el  escaneo  para  hacer  creer a los servidores de
                  destino  que  alguien  más  les  está   escaneando.
                  ¡Imagínese  a  una compañía escaneada repetidamente
                  por una compañía rival! Esta no es la función  para
                  la  que se ha diseñado esta opción (ni su propósito
                  principal). Simplemente pienso que revela una posi
                  bilidad  que la gente debería tener en cuenta antes
                  de acusar a los demás de escanear sus puertos.   La
                  opción  -e será necesaria en general para este tipo
                  de uso.

           -e <interfaz>
                  Le dice a nmap qué interfaz ha de usar para  enviar
                  y  recibir  paquetes.  El programa debería detectar
                  esto por sí mismo, pero le informará si no es  así.

           -g <número_de_puerto>
                  Establece  el  número de puerto de origen a usar en
                  los escaneos. Muchas instalaciones de  firewalls  y
                  filtros  de  paquetes inocentes hacen una excepción
                  en sus reglas para permitir que  las  atraviesen  y
                  establezcan  una  conexión paquetes DNS (53) o FTP-
                  DATA (20). Evidentemente esto contraviene completa
                  mente las ventajas en materia de seguridad que com
                  porta una firewall dado  que  los  intrusos  pueden
                  enmascararse  como DNS o FTP con una simple modifi
                  cación  de  su  puerto  de  origen.  Por  supuesto,
                  debería  probarse  primero con el puerto 53 para un
                  escaneo UDP y los escaneos TCP deberían  probar  el
                  20 antes del 53.

                  Nótese que el uso de esta opción penaliza levemente
                  el rendimiento del escaneo, porque a veces se alma
                  cena  información  útil  en  el número de puerto de
                  origen.

           -M <max sockets>
                  Establece el número máximo de sockets que se usarán
                  en  paralelo para un escaneo TCP connect() (escaneo
                  por defecto). Resulta útil a la hora de  ralentizar
                  ligeramente  el  proceso  de  escaneo con el fin de
                  evitar que la máquina de destino se  cuelgue.  Otra
                  manera  de hacerlo es usar -sS, que normalmente les
                  resulta más fácil de asumir a las máquinas de  des
                  tino.

           Especificación de Objetivo
                  Cualquier cosa que no es una opción (o el argumento
                  de una opción) en namp se trata como una  especifi
                  cación  de  servidor de destino. El caso más simple
                  consiste  en  especificar  servidores  aislados   o
                  direcciones IP en la línea de comandos. Si pretende
                  escanear una subred de direcciones IP, entonces  se
                  puede  añadir '/mask' a la dirección IP o al nombre
                  del servidor.  mask debe  estar  entre  0  (escanea
                  toda Internet) y 32 (escanea únicamente el servidor
                  especificado). Use /24 para escanear una  dirección
                  de clase 'C' y /16 para la clase 'B'.

                  Nmap  dispone  también  de  una  notación mucho más
                  potente que permite  la  especificación  de  direc
                  ciones  IP usando listas/rangos para cada elemento.
                  De este modo, se puede escanear la red de clase 'B'
                  completa 128.210.*.*  especificando '128.210.*.*' o
                  '128.210.0-255.0-255'   o   incluso   notación   de
                  máscara:  '128.210.0.0/16'. Todas ellas son equiva
                  lentes. Si se usan asteriscos ('*'), ha de  tenerse
                  en  cuenta  que  la mayoría de los shells requieren
                  que se salga de ellos con caracteres / o que se les
                  proteja con comillas.

                  Otra  posibilidad  interesante  consiste en dividir
                  Internet en el otro sentido.  En  vez  de  escanear
                  todos  los  servidores  en  una clase 'B', se puede
                  escanear '*.*.5.6-7' para escanear todas las direc
                  ciones IP terminadas en .5.6 o .5.7 Escoja sus pro
                  pios números. Para más información sobre la especi
                  ficación de servidores a escanear, véase la sección
                  ejemplos a continuación.

## EJEMPLOS

           A continuación se muestran algunos  ejemplos  del  uso  de
           nmap  que abarcan desde los usos más normales y frecuentes
           a los más complejos o incluso esotéricos.  Nótese  que  se
           han  incluido  direciones  IP  y nombres de dominio reales
           para hacer las cosas más concretas. Usted  debería  susti
           tuirlos  por  números  y direcciones de su propia red.  No
           creo que escanear otras redes sea ilegal; ni  se  deberían
           considerar  los  escaneos  de  puertos  como  ataques.  He
           escaneado cientos de miles  de  máquinas  y  tan  sólo  he
           recibido  una  queja. Pero no soy abogado y es posible que
           los intentos de nmap lleguen a molestar  a  alguna  gente.
           Obtenga  primero  el permiso para hacerlo o hágalo bajo su
           propia responsabilidad.

           nmap -v objetivo.ejemplo.com

           Esta opción escanea todos los puertos TCP reservados en la
           máquina  objetivo.ejemplo.com. La -v implica la activación
           del modo de información ampliada.

           nmap -sS -O objetivo.ejemplo.com/24

           Lanza un  escaneo  SYN  oculto  contra  cada  una  de  las
           máquinas  activas  de  las  255  máquinas de la classe 'C'
           donde se  aloja  objetivo.ejemplo.com.  También  trata  de
           determinar  el  sistema operativo usado en cada una de las
           máquinas activas.  Este escaneo  requiere  privilegios  de
           roor  a  causa  del escaneo SYN y la detección del sistema
           operativo.

           nmap -sX -p 22,53,110,143 128.210.*.1-127

           Envía un escaneo Xmas tree a la primera mitad de cada  una
           de  las  255  posibles subredes de 8 bits en el espacio de
           direcciones clase 'B' 128.210 . Se trata de  comprobar  si
           los  sistemas ejecutan sshd, DNS, pop3d, imapd o el puerto
           4564. Nótese que el escaneo Xmas no funciona contra servi
           dores  ejecutando cualquier sistema operativo de Microsoft
           debido a una pila TCP deficiente. Lo mismo se aplica a los
           sistemas CISCO, IRIX, HP/UX, y BSDI.

           nmap -v -p 80 '*.*.2.3-5'

           En  vez de centrarse en un rango específico de direcciones
           IP, resulta a veces interesante dividir Internet  en  por
           ciones  y  escanear  una  pequeña muestra de cada porción.
           Este  comando  encuentra  todos  los  servidores  web   en
           máquinas  cuyas  direcciones  IP terminen en .2.3, .2.4, o
           .2.5 . Si usted es root podría añadir también -sS. También
           encontrará  máquinas  mucho más interesantes si empieza en
           127. así que es posible que desee usar '127-222' en vez de
           el  primer asterisco dado que esa sección tiene una densi
           dad mucho mayor de máquinas interesantes (IMHO).

           host -l compañía.com | cut '-d ' -f 4 | ./nmap -v -i -

           Hace una transferencia de DNS de zona para  descubrir  los
           servidores  en  compañía.com y luego pasar las direcciones
           IP a nmap.  Los comandos arriba indicados son para mi sis
           tema  Linux. Es posible que se necesiten comandos/opciones
           diferentes para otros sistemas operativos.

## BUGS

           ¿Bugs? ¿Qué bugs? Por favor,  envíeme  cualquier  bug  que
           descubra.  Los  parches  tampoco  estarían mal :) Recuerde
           enviar también nuevas huellas de sistemas operativos  para
           que podamos ampliar nuestra base de datos.

## AUTOR

           Fyodor <fyodor@insecure.org>Tipos de Escaneo

## DISTRIBUCIÓN

           La   última   versión   de   nmap   se  puede  obtener  en
           http://www.insecure.org/nmap

           nmap es (C) 1997,1998 de Fyodor (fyodor@insecure.org, fyo
           dor@insecure.org)

           Este  programa es software libre; puede redistribuirse y/o
           modificarse bajo los términos de la Licencia Pública  Gen
           eral  GNU  tal  y como la publica la Fundación de Software
           Libre; Versión 2.

           Este programa se distribuye con la esperanza de que  pueda
           resultar  de  utilidad,  pero SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA;
           sin tan siquiera la garantía e ser apto para su  COMECIAL
           IZACIÓN  o ADECUADO PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. Véase
           la Licencia Pública General GNU para más detalles (está en
           el archivo COPYING de la distribución de nmap ).

                                                                    1