# Netwerkonderdelen installeren

##### > OS/2 net index <

Eenvoudige installatie

Geen passende netwerkkaart

Andere installatieproblemen

Bij de installatie van OS/2 Warp kunt u meteen de netwerkonderdelen installeren. Als u over de juiste gegevens beschikt is dat zeker geen slecht idee. Maar het kan ook achteraf. U hoeft OS/2 Warp voor de netwerkondersteuning dus niet opnieuw te installeren.

In Configuratie (rechtsklikken op de WPS) bevindt zich in de map Installeren/ Verwijderen het onderdeel Netwerkonderdelen installeren. Dat programma (\ibminst\npconfig) start u op. Houdt hiervoor de Warp CD bij de hand.

U krijgt de keus tussen Eenvoudige installatie en Installatie op maat.

Met "Installatie op maat" kunt u meerdere netwerkkaarten configureren en LAN Server Administration utilities installeren. Deze geeft meteen een overzicht van alle installeerbare onderdelen. Voor een gemiddeld thuisnetwerk is "Eenvoudige installatie" toereikend. Hier schuiven alle opties voorbij.

#### Eenvoudige installatie (alle onderdelen)

##### >>Top<

De opties van de eenvoudige installatie staan hiernaast afgebeeld.

- Toegang tot het internet

- Directe verbinding met LAN

- Modemverbinding met LAN

Als u alleen een dial-up verbinding met de rest van de wereld wilt kiest u Toegang tot het Internet. De optie Directe verbinding met LAN is voor iemand met een netwerkkaart. De optie Modemverbinding met LAN is voor het inbellen naar een LAN server op de zaak.

Wilt u het echt heel eenvoudig doen (uw eerste OS/2 met Windows netwerkje) dan zou u onder Windows en OS/2 NETBIOS kunnen installeren. Hiermee kunt u bestanden en printers delen. Voordeel van deze installatie is dat hij eenvoudig te configureren is. Het NetBIOS van OS/2 beperkt zich tot het LAN, is niet aan TCP/IP gebonden en is dus niet vanaf het internet te bereiken. Dat is wel zo veilig.

Voor de toegang tot het internet installeert u natuurlijk TCP/IP.

U kunt deze basisconfiguratie later weer uitbreiden. Bijvoorbeeld met NetBios via TCP/IP of OS/2 's IPX emulatie voor resp. de toegang tot Samba en Novell servers.

Ik loop de mogelijkheden de in de afbeelding niet aangevinkte Kiezen uit alle onderdelen van de eenvoudige installatie van de OS/2 Warp 4 client even na. De Help knop geeft antwoord op de meeste vragen.

Wilt u de Bestanden en Printers Cliënt installeren? : JA. Waar heb je anders een netwerk voor? Uw PC wordt hiermee een client van een server message block (SMB) server: niet alleen OS/2 Warp Server of Lanmanager, maar ook een Linux of Windows 3.11, Windows 9x/ME of een NT/W2k PC. Hij mag de bestanden en printers van de server PC van het domein gebruiken (wel het toegangsbeheer van de als bestandenserver dienende PC instellen!).

Gemeenschappelijk gebruik bestanden en printers: laat ook het benaderen van de bestanden en printers door ander PC's op uw OS/2 PC toe. Dit binnen het NETBIOS domein. U moet ze overigens wel vrijgeven (zie: Toegangsrechten beheren). Voor een peer-to-peer thuisnetwerk met NETBIOS vinkt u beide opties aan. Bij gebruik van (het nu niet geinstalleerde) NETBIOS over TCP/IP moet u oppassen met het delen van resources omdat door het Internet Protocol uw PC ook benaderbaar wordt vanuit het internet.

Type een unieke naam voor dit werkstation. Dit is de naam van het werkstation die onder de Windows netwerkomgeving zal verschijnen. Hiermee geeft u een naam aan uw PC (de /etc/HOSTNAME van Linux). Kies een voor eenvoudige, voor de hand liggende en unieke naam (bij mij VISSER en ZOLDER voor de PC op zolder). Kies niet de naam waaronder u inlogt of die u elders op het netwerk voor een andere PC gebruikt. Voor de compatibiliteit met andere systemen kan het zin hebben om niet meer dan acht lettertekens te nemen (maximaal vijftien). Type een beschrijving van uw werkstation is niet verplicht, maar kan wel handig zijn. Deze verschijnt in de netwerkomgeving en bij "net view" opdrachten. Bij mij staat er "WARP op de huiskamer PC" o.i.d.

Domeinnaam: De domeinnaam is essentieel. Het NETBIOS protocol is ongelooflijk simpel, maar er treedt gemakkelijk spraakverwarring op. Windows spreekt van werkgroep. IBM noemt dit een domein. Windows noemt haar Werkgroep standaard WERKGROEP (nl) of WORKGROUP (vs/uk). OS/2 Warp gebruikt standaard de domeinnaam IBMPEERS. Ik koos voor THUIS. Wat u kiest maakt niet uit, zolang de naam maar uniek is en u de Werkgroep naam voor alle OS-en (incl. /etc/smb.conf van de Linux samba PC) in het ethernetwerk gelijk houdt.

Gebruikers-ID en wachtwoord: Het gaat om de naam en het wachtwoord van de systeembeheerder. Vanuit beveiligingsoogpunt bekeken is het wijs om hier niet de naam in te vullen van een gewone gebruiker. Linux gebruikers moeten hier ook niet root invullen. Kies een inlognaam van max. acht tekens en een wachtwoord. Er zijn installatieproblemen voorgekomen met niet-alfanumerieke tekens in de wachtwoorden. Doe dat in eerste instantie dan maar niet. Onthoudt in ieder geval deze naam en het wachtwoord goed, want in een later stadium moet u als systeembeheerder accounts aanmaken voor de overige gebruikers (incl. uzelf) die het netwerk moeten gebruiken (Zie: Toegangsrechten onder OS/2).

Wilt u Netware client installeren? Nog niet gedaan. Nodig om toegang te krijgen tot Novell NetWare-bestandsservers. Linux kan ze wel emuleren (MARS). Als u Ja zegt krijgt u ook nog een vraag over de Netware server die u benaderen wilt en moet u er rekening mee houden dat er verschillende NetWare protocollen zijn (Context). Kortom: raadpleeg de systeembeheerder. Zeg Ja als u bepaalde DOS netwerkspelletjes (doom achtigen) onder OS/2 wilt spelen.

Wilt u Mobile Office installeren? Mobile Office/File Sync synchroniseert de gewijzigde bestanden die u van het netwerk meenam op uw laptop als u daarna weer inlogt. Het is te vergelijken met de Werkmap van Windows.

Wilt u systeembeheer client installeren? Standaard wordt dit geïnstalleerd t.b.v. de systeembeheerder. Het nut ervan in een thuisnetwerk is dubieus.

Wilt u TCP/IP installeren?

Hier zijn drie mogelijkheden:

Modem-ondersteuning installeren is nodig voor een SLIP of PPP dial-up verbinding met het internet. Hiervoor gebruikt u het programma Dial Other Internet Providers (DOIP).

LAN-en modem ondersteuning heeft voor de gemiddelde OS/2 gebruiker met een netwerk ongetwijfeld de voorkeur.

TCP/IP niet installeren kan zinvol zijn op een thuisnetwerk, wanneer u bijvoorbeeld alleen met Novell of NetBIOS software werkt, maar geen behoefte hebt aan directe internet toegang of de lokale internet diensten van de internet daemon (bijv. de post versturen en ontvangen via sendmail).

Ik koos voor LAN-en modem ondersteuning installeren.

DHCP beschikbaar? DDNS beschikbaar? Deze vraag betreft de DHCP en DDNS client configuratie. Als u het niet weet, zeg dan nee. Deze client protocollen worden standaard geinstalleerd. En u kunt ze later instellen. Het Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) is voor een simpel thuisnetwerk niet nodig. Maar werkt u mobiel en moet u op verschillende (bedrijfs)netwerken inloggen, dan is een DHCP configuratie meestal een vereiste. Ook voor kabelmodembezitters die een dynamisch IP adres toebedeeld krijgen voor hun ethernetmodem is DHCP vereist. Het DHCP protocol (en de DDNS variant) bieden op een TCP/IP netwerk de mogelijkheid om IP-adressen, gateways, DNS adressen e.d. dynamisch toe te bedelen. U hoeft dan zelf geen TCP/IP instellingen meer in te voeren. De betreffende DHCP en DDNS servers regelen de TCP/IP instellingen voor u. Per netwerk zullen ze verschillen. U vraagt het IP adres van uw DHCP server op bij de systeembeheerder van het LAN.

TCP/IP instellingen

TCP/IP instellingen | Waarden | Toelichting
--- | --- | ---
TCP/IP-adres | 192.168.1.10 | Binnen een TCP/IP netwerk (domein) hebben computers unieke aan interfaces (hier de netwerkkaart) gebonden 32 bits TCP/IP adressen. Deze waarde is voor de eerste netwerkkaart (LAN interface 0). In het tabblad van TCP/IP instellingen kunt u in totaal acht netwerkkaarten configureren. U kunt overwegen onder verschillende besturingssystemen verschillende hostnamen en IP adressen te gebruiken voor dezelfde PC. Ik geef de PC onder ieder OS hetzelfde IP adres omdat hij als default route elders in het netwerk gebruikt wordt.
Hostnaam | visser | De naam van de computer. U mag hem zelf bedenken, maar wees wel consequent. Kies op een multiboot PC bij voorkeur dezelfde naam onder NETBIOS en TCP/IP en wel onder ieder OS. Onder het TCP/IP protocol zijn host en domein namen gelukkig niet case-sensitief (WWW.IBM.COM doet het ook).
Subnetmasker | 255.255.255.0 | Een goede waarde voor een IP adres in de 192.168.x.y range (Klasse C Netwerk).
Naam TCP/IP- domein | thuis | Privé gebruik ik het domein "thuis". Op het internet zou sjoerd-visser.demon.nl de juiste waarde zijn (www.sjoerd-visser.demon.nl zit weer op demon).
Router | - | Een router is een computer (of een apparaat) die meerdere netwerken verbindt. Een router heeft voor iedere interface een uniek IP adres. Mijn PC doet zelf als router dienst tijdens een dial-up verbinding met het internet. De route naar de ISP (via de ppp interface) wordt door het inbelprogramma ingesteld. Ik voer hier dus niets in. Voor andere computers op het LAN die het internet moeten bereiken is 192.168.1.10 (tegenwoordig 192.168.0.1) de default route.
Naamserver | 194.159.73.136 | Kies het IP adres van de DNS server van uw Internet provider. Anders zal Netscape klagen dat hij de hostnamen op het internet niet kan thuisbrengen. Wordt de DNS dynamisch toegekend dan kunt u 0.0.0.0 overwegen. Op een bedrijfsnetwerk moet u dergelijke gegevens bij de systeembeheerder vragen.

Wilt u Toegang op Afstand Client installeren? Met de IBM LAN Distance Remote Client kunt u via een modem inbellen naar een andere computer, om de bestanden, toepassingen en printers op die computer te gebruiken.

Netwerkadapters: Kies een netwerkkaart (Network Interface Card, NIC) uit de lijst en houdt u anders een diskette met recente drivers gereed. U mag ook een ander station invullen. OS/2 Warp 4 doorzoekt de mappen van het station recursief op stuurbestand informatie (Network Driver Interface Specification, *.NDIS-bestanden). Ondervind u problemen kijk dan verder bij: Geen passende netwerkkaart. Bij mij werd de kaartinformatie wel gevonden, maar het stuurbestand niet gekopieerd.

Daarna kunt u nog terug met de Vorige knop de opties nog eens doorlopen en anders kiest u voor Installeren, waarbij het systeem een paar keer zal rebooten. Ik kreeg er ook een trap error bij. Ook werd de driver van mijn mijn netwerkkaart niet netjes naar de harde schijf gekopieerd. Uiteindelijk kwam het wel goed.

Ik had in eerste instantie de volgende onderdelen geïnstalleerd.

Loopt het vast dan kan het altijd zin hebben om zoveel mogelijk niet essentiele stuurbestanden in de config.sys te remmen. Zo hoorde ik dat OS2MENU de netwerkconfiguratie in de soep liet lopen. Denk ook aan VFAT, NTFS en EXT2 drivers. IBM heeft de netwerk installatie natuurlijk vooral getest op een schoon Warp systeem. Later haalt u de REM's er weer af.

#### Geen passende netwerkkaart?

##### >>Top<

Zat u netwerkkaart er niet bij (zoals bij mij), dan moet u de diskette met stuurbestanden van de fabrikant gebruiken. Recente stuurbestanden zijn te vinden via de >OS/2 Device Driver Pak On-Line Home Page> van IBM: >LAN adapter support>. U kunt ze ook vanaf de harde schijf installeren.

Een andere site naar OS/2 stuurbestanden voor netwerkkaarten te kijken is: Chuck McKinnis' NICPAK Page . Ze staan in \IBMCOM\MACS.

Een methode die maar gedeeltelijk bleek te werken was de kaart via het installatieprogramma "Configuratie" / "Installeren/Verwijderen" / "Netwerkonderdelen installeren" te installeren. Als de kaart niet in het getoonde rijtje zit moet u een diskette met stuurbestanden in station A: plaatsen. Hebt u de drivers ergens op de C schijf uitgepakt, dan vult u C:\ in. Het installatieprogramma OS/2 doorzoekt de schijf recursief op verwijzingen naar stuurbestanden (*.NDIS bestanden) en toont de eerst (?) gevonden driver. Gaat u hiermee akkoord, dan wordt de specifieke driver informatie aan \IBMCOM\PROTOCOL.INI en de CONFIG.SYS toegevoegd. Dat leek bij mij goed te gaan. Maar bij het heropstarten van het systeem bleek de betreffende PCIND.OS2 driver toch niet naar \IBMCOM\MACS gekopieerd te zijn en kreeg ik de volgende foutmelding:

SYS1718 Het systeem kan het bestand I:\IBMCOM\MACS\PCIND.OS2, opgegeven in de instructie DEVICE op regel 124 van CONFIG.SYS niet vinden.
Druk op Enter om door te gaan...

Het OS/2 NDIS stuurprogramma van mijn PCI NE2000 Realtek kloon (PCIND.OS2) moest ik daarom met de hand van de bij de kaart geleverde installatiediskette uit A:\NDIS\OS2\ naar \IBMCOM\MACS kopieren. Na de eerstvolgende reboot ging het goed.

### Andere installatieproblemen

Er doen vaker problemen met MPTS voor. In de submappen van \ibminst\logs\ kunt u logbestanden bekijken. Deze zijn vooral van belang bij MPTS installatie- en configuratieproblemen. Zie: Logbestanden bekijken.

Bij moeilijk traceerbare problemen is het in ieder geval wijs OS/2 zo kaal mogelijk op te starten. In het bedrijfsleven wordt het netwerk in de regel als eerste geïnstalleerd.

Gebruik dus een zo kaal mogelijke config.sys:

- Gebruik geen onnodige stuurbestanden (gewoon tijdelijk remmen).

- Gebruik geen config.sys regels die langer dan > 255 tekens zijn (kopiëren, een verkorte versie maken en de lange versie remmen).

- Ga niet (zoals ik) eindeloos aan de netwerkconfiguratie klooien. Met een schone lei beginnen is vaak het beste. Vaak is de fout een blinde vlek of een "algemeen bekende" bug. Die corrigeert u zelden door aan standaardinstellingen te morrelen. Beter is een zoektocht naar de foutmelding op Google.

- Komt u er niet uit deïnstalleer dan de netwerkondersteuning (gewoon via configuratie scherm), reboot en installeer de netwerkondersteuning opnieuw.

#### Bekende bugs

De DHCP client van de Warp 4 zou defect zijn. De MPTS versie is op te vragen met inetver. Bij een waarde lager dan 4.02w moet u MPTS updaten ( wr08423, dan wr08425, dan un0980 in exact die volgorde).

[H:\]inetver
Version numbers of TCP/IP protocol drivers:
SOCKETS.SYS: 6.3000
AFOS2.SYS: 6.3000
AFINET.SYS: 6.3001

##### >>Top<