[EventText]
100000=PowerChute Plusが開始しました。
100100=PowerChute Plusが停止しました。
100200=UPSとの通信が確立しました。
100300=商用電源が復帰しました。UPSがオンライン状態です。
100400=自己診断テストは合格でした。
100401=スケジュール自己診断テストは合格でした。
100402=ユーザー指定の自己診断テストは合格でした。
100403=UPSでの自己診断テストは合格でした。
100500=管理上のシャットダウンが開始しました。
100501=管理上のシャットダウン：ユーザー指定。
100502=管理上のシャットダウン：毎週のシャットダウン。
100503=管理上のシャットダウン：毎日のシャットダウン。
100600=シャットダウンを取り消しました。
100601=ユーザー指定のシャットダウンを取り消しました。
100602=毎週の管理上のシャットダウンを取り消しました。
100603=毎日の管理上のシャットダウンを取り消しました。
100700=UPSがローバッテリ状態から回復しました。
100701=UPSがローバッテリ状態から回復しました。#BATTERY CAPACITY#
100900=UPSバッテリを交換する必要がなくなりました。
101000=接点#CONTACT#正常（#NORMAL POSITION#）：#USER COMMENT#
101300=UPSの過負荷の状態から回復しました。
101400=UPSのバックアップ時間較正を開始しました。
101500=UPSのバックアップ時間較正が終了しました。
101600=シャットダウンを開始しました。
101601=ユーザー指定のシャットダウンを開始しました。
101602=毎週の管理上のシャットダウンを開始しました。
101603=毎日の管理上のシャットダウンを開始しました。
101700=UPSがバイパスモードから復帰しました。
101800=Smart Cell信号が回復しました。
110000=外部温度がユーザーの指定した範囲内に戻りました。
110100=外部湿度がユーザーが指定した範囲内に戻りました。

200000=UPSがバッテリ給電に切り替わりました｡
200001=バッテリ給電状態：高い商用電圧#MAX_VOLTAGE#V
200002=バッテリ給電状態：電圧降下#MIN_VOLTAGE#V
200003=バッテリ給電状態：停電#MIN_VOLTAGE#V
200004=バッテリ給電状態：小さい瞬間的な電圧低下 #MIN_VOLTAGE#V
200005=バッテリ給電状態：大きい瞬間的な電圧低下 #MIN_VOLTAGE#V
200006=バッテリ給電状態：小さい瞬間的な電圧上昇 #MAX_VOLTAGE#V
200007=バッテリ給電状態：大きい瞬間的な電圧上昇 #MAX_VOLTAGE#V
200008=バッテリ給電状態：電源障害のシミュレーション。
200100=システムシャットダウン
200101=システムシャットダウン：#INITIATOR#が開始しました。
200200=スマートブーストがオンになりました。
200300=ローバッテリ状態です。
200301=ローバッテリ状態です。：#BATTERY CAPACITY#
200400=UPSのバックアップ時間較正が取り消されました。
200401=ユーザーにUPSのバックアップ時間較正を取り消されました｡
200402=電源障害によりUPSのバックアップ時間較正が取り消されました｡
200403=UPSはバックアップ時間較正ができない：残量＜100
201301=UPSがバイパスモード状態です。：ユーザーがソフトウエアかフロントパネルで設定しました。
201302=UPSがバイパスモード状態です。：ユーザーが背面の手動スイッチで設定しました。

300000=UPSとの通信を確立することができません。
300100=UPSが過負荷の状態です。
300200=UPSの自己診断テストが失敗しました。
300201=スケジュール自己診断テストが失敗しました。：不良のバッテリ
300202=スケジュール自己診断テストが失敗しました。：無効なテスト
300203=ユーザー指定の自己診断テストが失敗しました。：不良のバッテリ
300204=ユーザー指定の自己診断テストが失敗しました。：無効なテスト
300205=UPSでの自己診断テストが失敗しました。：不良のバッテリ
300206=UPSでの自己診断テストが失敗しました。：無効のバッテリ
300300=UPSバッテリが不足しています。
300301=UPSバッテリが不足しています。：#BATTERY CAPACITY#
300400=バッテリ電源にある時に通信が切りました。
300600=接点#CONTACT NUMBER#の不良 （#CONTACT POSITION#）：#USER COMMENT#
301000=Smart Cellシグナルケーブルの接続を確認してください。
301300=バイパスモードのUPS：UPSの内部温度が許容限度を超過しています。
301301=バイパスモードのUPS：バッテリチャージャーが故障しています。
301302=バイパスモードのUPS：直流インバランスオーバーロード。
301303=バイパスモードのUPS：出力電圧が限度外となっています。
301304=バイパスモードのUPS：電気ユニットのファンの修理が必要です。
301400=絶縁ユニットのファンの修理が必要です。
301500=バイパス電源の修理が必要です。
301600=UPSバッテリの取り替えりが必要です。

310001=外部温度がユーザーが指定した下限（#LOW THRESHOLD#）を超過しています。
310002=外部温度がユーザーが指定した上限 （#HIGH THRESHOLD#）を超過しています。
310101=湿度がユーザーが指定した下限（#LOW THRESHOLD#）を超過しています。
310102=湿度がユーザーが指定した上限（#HIGH THRESHOLD#）を超過しています。

[PopUp Text]
1003=#HOSTNAME#で商用電源が復帰しました
1006=#HOSTNAME#のシャットダウンが取り消されました。
1007=#HOSTNAME#でのUPSバッテリの不足がなくなりました。
1016=シャットダウンプロセスが開始しました。

2000=#HOSTNAME#がバッテリ電源に切り替わりました｡
2001=#HOSTNAME#がシャットダウンされました。
2003=#HOSTNAME#でローバッテリ電源状態です。

3000=#HOSTNAME#とUPSの通信がなくなりました。
3003=#HOSTNAME#でのバッテリが不足しています。

