[EventText]
 100000= *** PowerChute PLUS gestartet ***
 100100= *** PowerChute PLUS gestoppt ***
 100200= Kommunikation hergestellt
 100300=Normaler Strom wiederhergestellt: UPS in Netzbetrieb
 100400=UPS-Selbsttest bestanden
 100401=Geplanter UPS-Selbsttest bestanden
 100402=Vom Anwender initialisierter UPS-Selbsttest bestanden
 100403=Selbsttest an UPS bestanden
 100500=Verwalterabschalten gestartet
 100501=Verwalterabschalten: Vom Anwender initialisiert
 100502=Verwalterabschalten: Wöchentliches Abschalten
 100503=Verwalterabschalten: Tägliches Abschalten
 100600=Abschalten abgebrochen
 100601=Vom Anwender initialisiertes Abschalten abgebrochen
 100602=Wöchentl. Verwalterabschalten abgebrochen
 100603=Tägl. Verwalterabschalten abgebrochen
 100700=UPS-Batterien nicht mehr schwach
 100701=UPS-Batterien nicht mehr schwach: #BATTERY_CAPACITY#
 100900=UPS-Batteriewechsel nicht mehr erforderlich
 101000=Kontakt #CONTACT_NUMBER# normal (#NORMAL_POSITION#): #USER_COMMENT#
 101300=UPS-Überlastung behoben
 101400=UPS-Laufzeitkalibr. initialisiert
 101500=UPS-Laufzeitkalibr. abgeschl.
 101600=Abschalten gestartet
 101601=Vom Anwender initialisiertes Abschalten gestartet
 101602=Wöchentl. Verwalterabschalten gestartet
 101603=Tägl. Verwalterabschalten gestartet
 101700=UPS nicht mehr in Überbrückungsmodus
 101800=SmartCell-Signal wiederhergestellt
 110000=Raumtemperatur wieder in zul. Bereich
 110100=Luftfeuchtigkeit wieder in zul. Bereich
 200000=UPS in Batteriebetrieb
 200001=UPS in Batteriebetrieb: Hohe Eingangsnetzspannung #MAX_VOLTAGE# V
 200002=UPS in Batteriebetrieb: Spannungsabfall #MIN_VOLTAGE# V
 200003=UPS in Batteriebetrieb: Spannungsausfall #MIN_VOLTAGE# V
 200004=UPS in Batteriebetrieb: Kurzer Durchhang #MIN_VOLTAGE# V
 200006=UPS in Batteriebetrieb: Langer Durchhang #MIN_VOLTAGE# V
 200005=UPS in Batteriebetrieb: Niedrige Spannungsspitze #MAX_VOLTAGE# V
 200007=UPS in Batteriebetrieb: Hohe Spannungsspitze #MAX_VOLTAGE# V
 200008=UPS in Batteriebetrieb: Simulierter Stromausfall
 200100=System wird abgeschaltet
 200101=Abschalten des Systems: #INITIATOR# initialisiert
 200200=UPS aktiviert SmartBoost
 200300=Batterie schwach
 200301=Batterie schwach: #BATTERY_CAPACITY#
 200400=UPS-Laufzeitkalibrierung abgebrochen
 200401=UPS-Laufzeitkalibrierung von Anwender abgebrochen
 200402=UP-Laufzeitkalibrierung durch Stromausfall abgebrochen
 200403=UPS kann Laufzeitkalibrierung nicht ausführen: Kapazität < 100
 201301=UPS in Überbrückungsmodus: Vom Anwender über Software oder Panel bestimmt
 201302=UPS in Überbrückungsmodus: Vom Anwender über Schalter an Rücks. bestimmt
 300000=Keine Kommunikation mit UPS
 300100=UPS-Ausgangsüberlastung
 300200=UPS-Selbsttest nicht bestanden
 300201=Gepl. UPS-Selbsttest nicht bestanden: Fehlerh. Batterie
 300202=Gepl. Selbsttest nicht bestanden: Ungültiger Test
 300203=Vom Anwender initialisierter Selbsttest nicht bestanden: fehlerh. Batterie
 300204=Vom Anwender initialisierter Selbsttest nicht bestanden: Ungültiger Test
 300205=Selbsttest bei UPS nicht bestanden: Fehlerh. Batterie
 300206=Selbsttest bei UPS nicht bestanden: Ungültiger Test
 300300=UPS-Batterie entladen
 300301=UPS-Batterie entladen: #BATTERY_CAPACITY#
 300400=Kommunikation während Batteriebetrieb verloren
 300600=Kontakt #CONTACT_NUMBER# Fehler (#CONTACT_POSITION#): #USER_COMMENT#
 301000=Installation von SmartCell-Signalkabel überprüfen
 301300=UPS in Überbrückungsmodus: Interne Temp. über zul. Bereich
 301301=UPS in Überbrückungsmodus: Fehler beim Aufladen der Battrie
 301302=UPS in Überbrückungsmodus: Schwerwiegende GS-Überlastung
 301303=UPS in Überbrückungsmodus: Ausgangsspannung nicht in zul. Bereich
 301304=UPS in Überbrückungsmodus: Oberen Modulventilator reparieren
 301400=Unteren Modulventilator reparieren
 301500=Überbrückungsstromkabel des unteren Moduls reparieren
 301600=UPS-Batterie ersetzen
 310001=Raumtemperatur unter Minimum #LOW_THRESHOLD#
 310002=Raumtemperatur über Maximum #HIGH_THRESHOLD#
 310101=Luftfeuchtigkeit unter Minimum #LOW_THRESHOLD#
 310102=Luftfeuchtigkeit über Maximum #HIGH_THRESHOLD#

[PopupText]
 1003=Normale Netzspannung an #HOSTNAME# wiederhergestellt.
 1006=Abschalten von #HOSTNAME# abgebrochen.
 1007=UPS-Batterien an #HOSTNAME# wieder aufgeladen.
 1016=Abschalten gestartet.
 2000=#HOSTNAME# wird Batteriebetrieben.
 2001=#HOSTNAME# wurde abgeschaltet.
 2003=Batterie schwach an #HOSTNAME#.
 3000=#HOSTNAME# hat Kommunikation mit UPS verloren.
 3003=UPS-Batterien an #HOSTNAME# entladen.
