[EventText]
 100000=*** PowerChute PLUS Avviato ***
 100100=*** PowerChute PLUS Interrotto ***
 100200=Comunicazione stabilita
 100300=Alimentazione normale ripristinata: UPS in linea
 100400=Auto Test UPS superato
 100401=Auto Test UPS pianificato : superato
 100402=Auto Test UPS impostato dall'utente : superato
 100403=Auto Test UPS superato
 100500=Spegnimento avviato
 100501=Spegnimento impostato dall'utente
 100502=Spegnimento settimanale
 100503=Spegnimento giornaliero
 100600=Spegnimento annullato
 100601=Spegnimento impostato dall'utente : annullato
 100602=Spegnimento settimanale : annullato
 100603=Spegnimento giornaliero : annullato
 100700=UPS uscito dallo stato di Carica Minima
 100701=UPS uscito dallo stato di Carica Minima: #BATTERY_CAPACITY#
 100900=Non è più necessario sostituire le batterie dell'UPS
 101000=Porta #CONTACT_NUMBER# stato normale (#NORMAL_POSITION#): #USER_COMMENT#
 101300=Condizione di sovraccarico UPS risolta
 101400=Calibrazione autonomia UPS iniziata
 101500=Calibrazione autonomia UPS completata
 101600=Spegnimento avviato
 101601=Spegnimento impostato dall'utente : avviato
 101602=Spegnimento settimanale : avviato
 101603=Spegnimento giornaliero : avviato
 101700=UPS uscito dal bypass
 101800=Segnale Smart Cell ripristinato
 110000=Temperatura ambiente ritornata sotto la soglia
 110100=Umidità ambientale ritornata sotto la soglia

 200000=UPS in batteria
 200001=UPS in batteria: Sovratensione di ingresso #MAX_VOLTAGE# V
 200002=UPS in batteria: Tensione ridotta (brownout) #MIN_VOLTAGE# V
 200003=UPS in batteria: Blackout #MIN_VOLTAGE# V
 200004=UPS in batteria: Lieve abbassamento momentaneo #MIN_VOLTAGE# V
 200006=UPS in batteria: Forte abbassamento momentaneo #MIN_VOLTAGE# V
 200005=UPS in batteria: Lieve innalzamento momentaneo #MAX_VOLTAGE# V
 200007=UPS in batteria: Forte innalzamento momentaneo #MAX_VOLTAGE# V
 200008=UPS in batteria: Caduta di tensione simulata
 200100=Spegnimento del sistema
 200200=SmartBoost abilitato
 200300=Condizione di Carica Minima
 200301=Condizione di Carica Minima: #BATTERY_CAPACITY#
 200400=Calibrazione autonomia dell'UPS annullata
 200401=Calibrazione autonomia dell'UPS annullata dall'utente
 200402=Calibrazione autonomia dell'UPS annullata da una caduta di tensione
 200403=Impossibile eseguire calibrazione autonomia dell'UPS: Carica < 100
 201301=UPS in bypass: impostato dall'utente via software o dal pannello
 201302=UPS in bypass: impostato dall'utente via interruttore posteriore


 300000=Impossibile comunicare con l'UPS
 300100=Sovraccarico in uscita
 300200=Auto Test UPS fallito
 300201=Auto Test UPS pianificato fallito: Batteria esaurita
 300202=Auto Test UPS pianificato fallito: Test non valido
 300203=Auto Test impostato dall'utente fallito: Batteria esaurita
 300204=Auto Test impostato dall'utente fallito: Test non valido
 300205=Auto Test dell'UPS fallito: Batteria esaurita
 300206=Auto Test dell'UPS fallito: Test non valido
 300300=La batteria dell'UPS è scarica
 300301=La batteria dell'UPS è scarica: #BATTERY_CAPACITY#
 300400=Comunicazione interrotta con l'UPS in modo batteria
 300600=Porta #CONTACT_NUMBER# errore (#CONTACT_POSITION#): #USER_COMMENT#
 301000=Verifica l'installazione del cavo segnale Smart Cell
 301300=UPS in bypass: temperatura interna oltre il limite
 301301=UPS in bypass: carica batteria guasto
 301302=UPS in bypass: forte squilibrio di sovraccarico DC
 301303=UPS in bypass: tensione di uscita oltre i limiti
 301304=UPS in bypass: la ventola del modulo superiore necessita di riparazioni
 301400=La ventola del modulo base necessita di riparazioni
 301500=L'alimentatore di bypass del modulo base necessita di riparazioni
 301600=La batteria dell'UPS deve essere sostituita

 310001=E' stata superata la soglia inferiore della temperatura ambiente (#LOW_THRESHOLD#)
 310002=E' stata superata la soglia superiore della temperatura ambiente (#HIGH_THRESHOLD#)
 310101=E' stata superata la soglia inferiore dell'umidità (#LOW_THRESHOLD#)
 310102=E' stata superata la soglia superiore dell'umidità (#HIGH_THRESHOLD#)


[PopupText]
 1003=La tensione normale su #HOSTNAME# è stata ripristinata.
 1006=Lo spegnimento di #HOSTNAME# è stato annullato.
 1007=Le batterie dell'UPS di #HOSTNAME# non sono più scariche.
 1016=Processo di spegnimento avviato.

 2000=#HOSTNAME# sta funzionando con la batteria.
 2001=#HOSTNAME# è stato spento.
 2003=Carica Minima su #HOSTNAME#.

 3000=#HOSTNAME# ha perso la comunicazione con l'UPS.
 3003=Le batterie dell'UPS su #HOSTNAME# sono scariche.
 