
**********************************************************************
*                                                                    *
*   Адаптеры сетевые для выделенных физических металлических линий   *
*                                                                    *
*                  Granch SBNI12-02/04/05/10/11 ISA/PCI              *
*                                                                    *
*                                                                    *
*                      NDIS - драйвер для OS/2 Warp                  * 
*                                                                    *
*                            Версия 1.0                              *
*                                                                    *
*                            README файл                             *
*                                                                    *
**********************************************************************

1. Введение

   Драйвер для SBNI адаптеров соответствует спецификации NDIS 2.0.1 
   и поддерживает окружение OS/2 Warp версий 3 и 4.


2. Содержимое поддиректории

   SBNI12.OS2          загружаемый файл драйвера

   SBNI12.NIF          описание параметров драйвера

   SBNISTAT.EXE        утилита для просмотра статистики работы адаптера


3. Инсталляция

   1) Запустите программу настройки MPTS, выберите Configure.
   2) Выберите LAN Adapters and Protocols и снова Configure.
   3) Выберите Other Adapters...
   4) Укажите путь к файлам драйвера, например A:\OS2.
   5) Теперь в списке Network Adapters появится
      Granch SBNI12 Network Adapter. Укажите его и нажмите Add.
   6) В списке Current Configuration выберите появившийся драйвер
      сетевого адаптера и нажмите Edit.
   7) Введите параметры адаптера. Тип шины - строка ISA или PCI; по
      умолчанию ISA. Для ISA-карт необходимо указать базовый адрес
      ввода-вывода (по умолчанию 0x210) и номер прерывания (по умолчанию 5);
      для PCI - номер шины и слота; если не заданы - производится поиск
      адаптера по всем слотам шины 0. Скорость передачи и уровень приема
      введите в соответствии с рекомендациями программы SBOPT (значение 16
      в поле Receive Level означает автоматический выбор уровня).
      Обязательно введите MAC-адрес адаптера; на адаптерах, подключенных к
      одной линии, MAC-адреса должны быть разными.
   8) Нажмите OK.
   9) Выберите и настройте необходимые сетевые протоколы.
  10) Закройте программу настройки MPTS и перезагрузите машину.


4. Примечания

   1) Если на машине установлено несколько адаптеров SBNI, для каждого из
      них в CONFIG.SYS должна появиться отдельная строка наподобие:
      DEVICE=C:\IBMCOM\MACS\SBNI12.SYS
   2) Для адаптеров SBNI в настоящее время не поставляется ODI-драйверов
      OS/2. Если установлен Netware Requester - используйте ODI2NDI и
      NDIS-драйвер.
   3) Программа настройки MPTS помещает строки загрузки MAC-драйверов в
      самый низ файла CONFIG.SYS, после большинства протокольных драйверов.
      Из-за этого иногда возникают проблемы при загрузке последних, в
      частности, ODI2NDI. Если возникли - просто переместите строки
      загрузки MAC сразу после PROTMAN.

