       RELEASE DOCUMENTATION
         FILE NAME  :  	REL_OSB.TXT
         TITLE      :  	NM2160/NM2097/NM2093 OS/2 WARP DISPLAY DRIVERS 
         VERSION    :  	3.33
	 COUNTRY    :   US
         ISSUE DATE :  	8/5/97


       FUNCTIONAL SPECIFICATIONS
         Support OS     :  IBM OS/2 WARP 4.0
			   IBM OS/2 WARP 3.0
         Display Mode   :  101   640x480  256
                           103   800x600  256
                           105  1024x768  256
                           111   640x480  64K (High Color)
                           114   800x600  64K (High Color)
			   117  1024x768  64K (High Color)
                           112   640x480  16M (True Color)
			   115   800x600  16M (True Color)
         Display Device :  TFT color LCD	VGA/SVGA/XGA
                           DSTN color LCD	VGA/SVGA/XGA
                           CRT
                           Simultaneous display (CRT + LCD)


       RELEASE HISTORY
         8/5/97  Version 3.33  NM2160/NM2097/NM2093 OS/2 WARP Display Drivers


       FIX/UPDATE ITEM
 	 1.  Added support for NM2097.
	 2.  Fixed panning problems in XGA-LCD Simul mode.


       DEPENDENCY
         1.  NM2160 require video BIOS v1.04 or later
	 2.  NM2097 require video BIOS v0.01 or later
	 3.  NM2093 require video BIOS v1.27/v2.14 or later


       ADDITIONAL INFORMATION
         None