- All
- Enhanced
- Extended
- Regular
- 12 bits
- 14 bits
- 16 bits
- by RAM size
- by ROM size
- by EEPROM size

- Features
- Configuration Bits
- RAM map
- SFR map

PIC18F4682
| Bank 13 |  | Bank 14 |  | Bank 15 |
RXF6SIDH | 0xD60
RXF6SIDL | 0xD61
RXF6EIDH | 0xD62
RXF6EIDL | 0xD63
RXF7SIDH | 0xD64
RXF7SIDL | 0xD65
RXF7EIDH | 0xD66
RXF7EIDL | 0xD67
RXF8SIDH | 0xD68
RXF8SIDL | 0xD69
RXF8EIDH | 0xD6A
RXF8EIDL | 0xD6B
RXF9SIDH | 0xD70
RXF9SIDL | 0xD71
RXF9EIDH | 0xD72
RXF9EIDL | 0xD73
RXF10SIDH | 0xD74
RXF10SIDL | 0xD75
RXF10EIDH | 0xD76
RXF10EIDL | 0xD77
RXF11SIDH | 0xD78
RXF11SIDL | 0xD79
RXF11EIDH | 0xD7A
RXF11EIDL | 0xD7B
RXF12SIDH | 0xD80
RXF12SIDL | 0xD81
RXF12EIDH | 0xD82
RXF12EIDL | 0xD83
RXF13SIDH | 0xD84
RXF13SIDL | 0xD85
RXF13EIDH | 0xD86
RXF13EIDL | 0xD87
RXF14SIDH | 0xD88
RXF14SIDL | 0xD89
RXF14EIDH | 0xD8A
RXF14EIDL | 0xD8B
RXF15SIDH | 0xD90
RXF15SIDL | 0xD91
RXF15EIDH | 0xD92
RXF15EIDL | 0xD93
RXFCON0 | 0xDD4
RXFCON1 | 0xDD5
SDFLC | 0xDD8
RXFBCON0 | 0xDE0
RXFBCON1 | 0xDE1
RXFBCON2 | 0xDE2
RXFBCON3 | 0xDE3
RXFBCON4 | 0xDE4
RXFBCON5 | 0xDE5
RXFBCON6 | 0xDE6
RXFBCON7 | 0xDE7
MSEL0 | 0xDF0
MSEL1 | 0xDF1
MSEL2 | 0xDF2
MSEL3 | 0xDF3
BSEL0 | 0xDF8
BIE0 | 0xDFA
TXBIE | 0xDFC
B0CON | 0xE20
B0SIDH | 0xE21
B0SIDL | 0xE22
B0EIDH | 0xE23
B0EIDL | 0xE24
B0DLC | 0xE25
B0D0 | 0xE26
B0D1 | 0xE27
B0D2 | 0xE28
B0D3 | 0xE29
B0D4 | 0xE2A
B0D5 | 0xE2B
B0D6 | 0xE2C
B0D7 | 0xE2D
CANSTAT_RO9 | 0xE2E
CANCON_RO9 | 0xE2F
B1CON | 0xE30
B1SIDH | 0xE31
B1SIDL | 0xE32
B1EIDH | 0xE33
B1EIDL | 0xE34
B1DLC | 0xE35
B1D0 | 0xE36
B1D1 | 0xE37
B1D2 | 0xE38
B1D3 | 0xE39
B1D4 | 0xE3A
B1D5 | 0xE3B
B1D6 | 0xE3C
B1D7 | 0xE3D
CANSTAT_RO8 | 0xE3E
CANCON_RO8 | 0xE3F
B2CON | 0xE40
B2SIDH | 0xE41
B2SIDL | 0xE42
B2EIDH | 0xE43
B2EIDL | 0xE44
B2DLC | 0xE45
B2D0 | 0xE46
B2D1 | 0xE47
B2D2 | 0xE48
B2D3 | 0xE49
B2D4 | 0xE4A
B2D5 | 0xE4B
B2D6 | 0xE4C
B2D7 | 0xE4D
CANSTAT_RO7 | 0xE4E
CANCON_RO7 | 0xE4F
B3CON | 0xE50
B3SIDH | 0xE51
B3SIDL | 0xE52
B3EIDH | 0xE53
B3EIDL | 0xE54
B3DLC | 0xE55
B3D0 | 0xE56
B3D1 | 0xE57
B3D2 | 0xE58
B3D3 | 0xE59
B3D4 | 0xE5A
B3D5 | 0xE5B
B3D6 | 0xE5C
B3D7 | 0xE5D
CANSTAT_RO6 | 0xE5E
CANCON_RO6 | 0xE5F
B4CON | 0xE60
B4SIDH | 0xE61
B4SIDL | 0xE62
B4EIDH | 0xE63
B4EIDL | 0xE64
B4DLC | 0xE65
B4D0 | 0xE66
B4D1 | 0xE67
B4D2 | 0xE68
B4D3 | 0xE69
B4D4 | 0xE6A
B4D5 | 0xE6B
B4D6 | 0xE6C
B4D7 | 0xE6D
CANSTAT_RO5 | 0xE6E
CANCON_RO5 | 0xE6F
B5CON | 0xE70
B5SIDH | 0xE71
B5SIDL | 0xE72
B5EIDH | 0xE73
B5EIDL | 0xE74
B5DLC | 0xE75
B5D0 | 0xE76
B5D1 | 0xE77
B5D2 | 0xE78
B5D3 | 0xE79
B5D4 | 0xE7A
B5D5 | 0xE7B
B5D6 | 0xE7C
B5D7 | 0xE7D
CANSTAT_RO4 | 0xE7E
CANCON_RO4 | 0xE7F
RXF0SIDH | 0xF00
RXF0SIDL | 0xF01
RXF0EIDH | 0xF02
RXF0EIDL | 0xF03
RXF1SIDH | 0xF04
RXF1SIDL | 0xF05
RXF1EIDH | 0xF06
RXF1EIDL | 0xF07
RXF2SIDH | 0xF08
RXF2SIDL | 0xF09
RXF2EIDH | 0xF0A
RXF2EIDL | 0xF0B
RXF3SIDH | 0xF0C
RXF3SIDL | 0xF0D
RXF3EIDH | 0xF0E
RXF3EIDL | 0xF0F
RXF4SIDH | 0xF10
RXF4SIDL | 0xF11
RXF4EIDH | 0xF12
RXF4EIDL | 0xF13
RXF5SIDH | 0xF14
RXF5SIDL | 0xF15
RXF5EIDH | 0xF16
RXF5EIDL | 0xF17
RXM0SIDH | 0xF18
RXM0SIDL | 0xF19
RXM0EIDH | 0xF1A
RXM0EIDL | 0xF1B
RXM1SIDH | 0xF1C
RXM1SIDL | 0xF1D
RXM1EIDH | 0xF1E
RXM1EIDL | 0xF1F
TXB2CON | 0xF20
TXB2SIDH | 0xF21
TXB2SIDL | 0xF22
TXB2EIDH | 0xF23
TXB2EIDL | 0xF24
TXB2DLC | 0xF25
TXB2D0 | 0xF26
TXB2D1 | 0xF27
TXB2D2 | 0xF28
TXB2D3 | 0xF29
TXB2D4 | 0xF2A
TXB2D5 | 0xF2B
TXB2D6 | 0xF2C
TXB2D7 | 0xF2D
CANSTAT_RO3 | 0xF2E
CANCON_RO3 | 0xF2F
TXB1CON | 0xF30
TXB1SIDH | 0xF31
TXB1SIDL | 0xF32
TXB1EIDH | 0xF33
TXB1EIDL | 0xF34
TXB1DLC | 0xF35
TXB1D0 | 0xF36
TXB1D1 | 0xF37
TXB1D2 | 0xF38
TXB1D3 | 0xF39
TXB1D4 | 0xF3A
TXB1D5 | 0xF3B
TXB1D6 | 0xF3C
TXB1D7 | 0xF3D
CANSTAT_RO2 | 0xF3E
CANCON_RO2 | 0xF3F
TXB0CON | 0xF40
TXB0SIDH | 0xF41
TXB0SIDL | 0xF42
TXB0EIDH | 0xF43
TXB0EIDL | 0xF44
TXB0DLC | 0xF45
TXB0D0 | 0xF46
TXB0D1 | 0xF47
TXB0D2 | 0xF48
TXB0D3 | 0xF49
TXB0D4 | 0xF4A
TXB0D5 | 0xF4B
TXB0D6 | 0xF4C
TXB0D7 | 0xF4D
CANSTAT_RO1 | 0xF4E
CANCON_RO1 | 0xF4F
RXB1CON | 0xF50
RXB1SIDH | 0xF51
RXB1SIDL | 0xF52
RXB1EIDH | 0xF53
RXB1EIDL | 0xF54
RXB1DLC | 0xF55
RXB1D0 | 0xF56
RXB1D1 | 0xF57
RXB1D2 | 0xF58
RXB1D3 | 0xF59
RXB1D4 | 0xF5A
RXB1D5 | 0xF5B
RXB1D6 | 0xF5C
RXB1D7 | 0xF5D
CANSTAT_RO0 | 0xF5E
CANCON_RO0 | 0xF5F
RXB0CON | 0xF60
RXB0SIDH | 0xF61
RXB0SIDL | 0xF62
RXB0EIDH | 0xF63
RXB0EIDL | 0xF64
RXB0DLC | 0xF65
RXB0D0 | 0xF66
RXB0D1 | 0xF67
RXB0D2 | 0xF68
RXB0D3 | 0xF69
RXB0D4 | 0xF6A
RXB0D5 | 0xF6B
RXB0D6 | 0xF6C
RXB0D7 | 0xF6D
CANSTAT | 0xF6E
CANCON | 0xF6F
BRGCON1 | 0xF70
BRGCON2 | 0xF71
BRGCON3 | 0xF72
CIOCON | 0xF73
COMSTAT | 0xF74
RXERRCNT | 0xF75
TXERRCNT | 0xF76
ECANCON | 0xF77
PORTA | 0xF80
PORTB | 0xF81
PORTC | 0xF82
PORTD | 0xF83
PORTE | 0xF84
LATA | 0xF89
LATB | 0xF8A
LATC | 0xF8B
LATD | 0xF8C
LATE | 0xF8D
DDRATRISA | 0xF92
DDRBTRISB | 0xF93
DDRCTRISC | 0xF94
DDRDTRISD | 0xF95
DDRETRISE | 0xF96
OSCTUNE | 0xF9B
PIE1 | 0xF9D
PIR1 | 0xF9E
IPR1 | 0xF9F
PIE2 | 0xFA0
PIR2 | 0xFA1
IPR2 | 0xFA2
PIE3 | 0xFA3
PIR3 | 0xFA4
IPR3 | 0xFA5
EECON1 | 0xFA6
EECON2 | 0xFA7
EEDATA | 0xFA8
EEADR | 0xFA9
EEADRH | 0xFAA
RCSTA | 0xFAB
TXSTA | 0xFAC
TXREG | 0xFAD
RCREG | 0xFAE
SPBRG | 0xFAF
SPBRGH | 0xFB0
T3CON | 0xFB1
TMR3TMR3L | 0xFB2
TMR3H | 0xFB3
CMCON | 0xFB4
CVRCON | 0xFB5
ECCP1AS | 0xFB6
ECCP1DEL | 0xFB7
BAUDCONBAUDCTL | 0xFB8
ECCP1CON | 0xFBA
ECCPR1ECCPR1L | 0xFBB
ECCPR1H | 0xFBC
CCP1CON | 0xFBD
CCPR1CCPR1L | 0xFBE
CCPR1H | 0xFBF
ADCON2 | 0xFC0
ADCON1 | 0xFC1
ADCON0 | 0xFC2
ADRESADRESL | 0xFC3
ADRESH | 0xFC4
SSPCON2 | 0xFC5
SSPCON1 | 0xFC6
SSPSTAT | 0xFC7
SSPADD | 0xFC8
SSPBUF | 0xFC9
T2CON | 0xFCA
PR2 | 0xFCB
TMR2 | 0xFCC
T1CON | 0xFCD
TMR1TMR1L | 0xFCE
TMR1H | 0xFCF
RCON | 0xFD0
WDTCON | 0xFD1
HLVDCONLVDCON | 0xFD2
OSCCON | 0xFD3
T0CON | 0xFD5
TMR0TMR0L | 0xFD6
TMR0H | 0xFD7
STATUS | 0xFD8
FSR2L | 0xFD9
FSR2H | 0xFDA
PLUSW2 | 0xFDB
PREINC2 | 0xFDC
POSTDEC2 | 0xFDD
POSTINC2 | 0xFDE
INDF2 | 0xFDF
BSR | 0xFE0
FSR1L | 0xFE1
FSR1H | 0xFE2
PLUSW1 | 0xFE3
PREINC1 | 0xFE4
POSTDEC1 | 0xFE5
POSTINC1 | 0xFE6
INDF1 | 0xFE7
WREG | 0xFE8
FSR0L | 0xFE9
FSR0H | 0xFEA
PLUSW0 | 0xFEB
PREINC0 | 0xFEC
POSTDEC0 | 0xFED
POSTINC0 | 0xFEE
INDF0 | 0xFEF
INTCON3 | 0xFF0
INTCON2 | 0xFF1
INTCON | 0xFF2
PRODPRODL | 0xFF3
PRODH | 0xFF4
TABLAT | 0xFF5
TBLPTRTBLPTRL | 0xFF6
TBLPTRH | 0xFF7
TBLPTRU | 0xFF8
PCPCL | 0xFF9
PCLATH | 0xFFA
PCLATU | 0xFFB
STKPTR | 0xFFC
TOSTOSL | 0xFFD
TOSH | 0xFFE
TOSU | 0xFFF

SFR

SFR with alias name.

SFR on Access Area.

This page generated automatically by the device-help.pl program (2012-12-22 23:51:01 UTC) from the 8bit_device.info file (rev: 1.10) of mpasmx and from the gputils source package (rev: svn 918). The mpasmx is included in the MPLAB X.