- All
- Enhanced
- Extended
- Regular
- 12 bits
- 14 bits
- 16 bits
- by RAM size
- by ROM size
- by EEPROM size

- Features
- Configuration Bits
- RAM map
- SFR map

PIC18F66K80
| Bank 14 |  | Bank 15 |
RXERRCNT | 0xE41
TXERRCNT | 0xE42
BRGCON1 | 0xE43
BRGCON2 | 0xE44
BRGCON3 | 0xE45
RXFCON0 | 0xE46
RXFCON1 | 0xE47
RXF6SIDH | 0xE48
RXF6SIDL | 0xE49
RXF6EIDH | 0xE4A
RXF6EIDL | 0xE4B
RXF7SIDH | 0xE4C
RXF7SIDL | 0xE4D
RXF7EIDH | 0xE4E
RXF7EIDL | 0xE4F
RXF8SIDH | 0xE50
RXF8SIDL | 0xE51
RXF8EIDH | 0xE52
RXF8EIDL | 0xE53
RXF9SIDH | 0xE54
RXF9SIDL | 0xE55
RXF9EIDH | 0xE56
RXF9EIDL | 0xE57
RXF10SIDH | 0xE58
RXF10SIDL | 0xE59
RXF10EIDH | 0xE5A
RXF10EIDL | 0xE5B
RXF11SIDH | 0xE5C
RXF11SIDL | 0xE5D
RXF11EIDH | 0xE5E
RXF11EIDL | 0xE5F
RXF12SIDH | 0xE60
RXF12SIDL | 0xE61
RXF12EIDH | 0xE62
RXF12EIDL | 0xE63
RXF13SIDH | 0xE64
RXF13SIDL | 0xE65
RXF13EIDH | 0xE66
RXF13EIDL | 0xE67
RXF14SIDH | 0xE68
RXF14SIDL | 0xE69
RXF14EIDH | 0xE6A
RXF14EIDL | 0xE6B
RXF15SIDH | 0xE6C
RXF15SIDL | 0xE6D
RXF15EIDH | 0xE6E
RXF15EIDL | 0xE6F
SDFLC | 0xE70
RXFBCON0 | 0xE71
RXFBCON1 | 0xE72
RXFBCON2 | 0xE73
RXFBCON3 | 0xE74
RXFBCON4 | 0xE75
RXFBCON5 | 0xE76
RXFBCON6 | 0xE77
RXFBCON7 | 0xE78
MSEL0 | 0xE79
MSEL1 | 0xE7A
MSEL2 | 0xE7B
MSEL3 | 0xE7C
BSEL0 | 0xE7D
BIE0 | 0xE7E
TXBIE | 0xE7F
B0CON | 0xE80
B0SIDH | 0xE81
B0SIDL | 0xE82
B0EIDH | 0xE83
B0EIDL | 0xE84
B0DLC | 0xE85
B0D0 | 0xE86
B0D1 | 0xE87
B0D2 | 0xE88
B0D3 | 0xE89
B0D4 | 0xE8A
B0D5 | 0xE8B
B0D6 | 0xE8C
B0D7 | 0xE8D
CANSTAT_RO9 | 0xE8E
CANCON_RO9 | 0xE8F
B1CON | 0xE90
B1SIDH | 0xE91
B1SIDL | 0xE92
B1EIDH | 0xE93
B1EIDL | 0xE94
B1DLC | 0xE95
B1D0 | 0xE96
B1D1 | 0xE97
B1D2 | 0xE98
B1D3 | 0xE99
B1D4 | 0xE9A
B1D5 | 0xE9B
B1D6 | 0xE9C
B1D7 | 0xE9D
CANSTAT_RO8 | 0xE9E
CANCON_RO8 | 0xE9F
B2CON | 0xEA0
B2SIDH | 0xEA1
B2SIDL | 0xEA2
B2EIDH | 0xEA3
B2EIDL | 0xEA4
B2DLC | 0xEA5
B2D0 | 0xEA6
B2D1 | 0xEA7
B2D2 | 0xEA8
B2D3 | 0xEA9
B2D4 | 0xEAA
B2D5 | 0xEAB
B2D6 | 0xEAC
B2D7 | 0xEAD
CANSTAT_RO7 | 0xEAE
CANCON_RO7 | 0xEAF
B3CON | 0xEB0
B3SIDH | 0xEB1
B3SIDL | 0xEB2
B3EIDH | 0xEB3
B3EIDL | 0xEB4
B3DLC | 0xEB5
B3D0 | 0xEB6
B3D1 | 0xEB7
B3D2 | 0xEB8
B3D3 | 0xEB9
B3D4 | 0xEBA
B3D5 | 0xEBB
B3D6 | 0xEBC
B3D7 | 0xEBD
CANSTAT_RO6 | 0xEBE
CANCON_RO6 | 0xEBF
B4CON | 0xEC0
B4SIDH | 0xEC1
B4SIDL | 0xEC2
B4EIDH | 0xEC3
B4EIDL | 0xEC4
B4DLC | 0xEC5
B4D0 | 0xEC6
B4D1 | 0xEC7
B4D2 | 0xEC8
B4D3 | 0xEC9
B4D4 | 0xECA
B4D5 | 0xECB
B4D6 | 0xECC
B4D7 | 0xECD
CANSTAT_RO5 | 0xECE
CANCON_RO5 | 0xECF
B5CON | 0xED0
B5SIDH | 0xED1
B5SIDL | 0xED2
B5EIDH | 0xED3
B5EIDL | 0xED4
B5DLC | 0xED5
B5D0 | 0xED6
B5D1 | 0xED7
B5D2 | 0xED8
B5D3 | 0xED9
B5D4 | 0xEDA
B5D5 | 0xEDB
B5D6 | 0xEDC
B5D7 | 0xEDD
CANSTAT_RO4 | 0xEDE
CANCON_RO4 | 0xEDF
RXF0SIDH | 0xEE0
RXF0SIDL | 0xEE1
RXF0EIDH | 0xEE2
RXF0EIDL | 0xEE3
RXF1SIDH | 0xEE4
RXF1SIDL | 0xEE5
RXF1EIDH | 0xEE6
RXF1EIDL | 0xEE7
RXF2SIDH | 0xEE8
RXF2SIDL | 0xEE9
RXF2EIDH | 0xEEA
RXF2EIDL | 0xEEB
RXF3SIDH | 0xEEC
RXF3SIDL | 0xEED
RXF3EIDH | 0xEEE
RXF3EIDL | 0xEEF
RXF4SIDH | 0xEF0
RXF4SIDL | 0xEF1
RXF4EIDH | 0xEF2
RXF4EIDL | 0xEF3
RXF5SIDH | 0xEF4
RXF5SIDL | 0xEF5
RXF5EIDH | 0xEF6
RXF5EIDL | 0xEF7
RXM0SIDH | 0xEF8
RXM0SIDL | 0xEF9
RXM0EIDH | 0xEFA
RXM0EIDL | 0xEFB
RXM1SIDH | 0xEFC
RXM1SIDL | 0xEFD
RXM1EIDH | 0xEFE
RXM1EIDL | 0xEFF
TXB2CON | 0xF00
TXB2SIDH | 0xF01
TXB2SIDL | 0xF02
TXB2EIDH | 0xF03
TXB2EIDL | 0xF04
TXB2DLC | 0xF05
TXB2D0 | 0xF06
TXB2D1 | 0xF07
TXB2D2 | 0xF08
TXB2D3 | 0xF09
TXB2D4 | 0xF0A
TXB2D5 | 0xF0B
TXB2D6 | 0xF0C
TXB2D7 | 0xF0D
CANSTAT_RO3 | 0xF0E
CANCON_RO3 | 0xF0F
TXB1CON | 0xF10
TXB1SIDH | 0xF11
TXB1SIDL | 0xF12
TXB1EIDH | 0xF13
TXB1EIDL | 0xF14
TXB1DLC | 0xF15
TXB1D0 | 0xF16
TXB1D1 | 0xF17
TXB1D2 | 0xF18
TXB1D3 | 0xF19
TXB1D4 | 0xF1A
TXB1D5 | 0xF1B
TXB1D6 | 0xF1C
TXB1D7 | 0xF1D
CANSTAT_RO2 | 0xF1E
CANCON_RO2 | 0xF1F
TXB0CON | 0xF20
TXB0SIDH | 0xF21
TXB0SIDL | 0xF22
TXB0EIDH | 0xF23
TXB0EIDL | 0xF24
TXB0DLC | 0xF25
TXB0D0 | 0xF26
TXB0D1 | 0xF27
TXB0D2 | 0xF28
TXB0D3 | 0xF29
TXB0D4 | 0xF2A
TXB0D5 | 0xF2B
TXB0D6 | 0xF2C
TXB0D7 | 0xF2D
CANSTAT_RO1 | 0xF2E
CANCON_RO1 | 0xF2F
RXB1CON | 0xF30
RXB1SIDH | 0xF31
RXB1SIDL | 0xF32
RXB1EIDH | 0xF33
RXB1EIDL | 0xF34
RXB1DLC | 0xF35
RXB1D0 | 0xF36
RXB1D1 | 0xF37
RXB1D2 | 0xF38
RXB1D3 | 0xF39
RXB1D4 | 0xF3A
RXB1D5 | 0xF3B
RXB1D6 | 0xF3C
RXB1D7 | 0xF3D
CANSTAT_RO0 | 0xF3E
CANCON_RO0 | 0xF3F
MDCARL | 0xF42
MDCARH | 0xF43
MDSRC | 0xF44
MDCON | 0xF45
PSPCON | 0xF46
CCP5CON | 0xF47
CCPR5CCPR5L | 0xF48
CCPR5H | 0xF49
CCP4CON | 0xF4A
CCPR4CCPR4L | 0xF4B
CCPR4H | 0xF4C
CCP3CON | 0xF4D
CCPR3CCPR3L | 0xF4E
CCPR3H | 0xF4F
CCP2CONECCP2CON | 0xF50
CCPR2CCPR2L | 0xF51
CCPR2H | 0xF52
CTMUICON | 0xF53
CTMUCONL | 0xF54
CTMUCONH | 0xF55
PADCFG1 | 0xF56
PMD2 | 0xF57
PMD1 | 0xF58
PMD0 | 0xF59
IOCB | 0xF5A
WPUB | 0xF5B
ANCON1 | 0xF5C
ANCON0 | 0xF5D
CM2CONCM2CON1 | 0xF5E
CM1CONCM1CON1 | 0xF5F
RXB0CON | 0xF60
RXB0SIDH | 0xF61
RXB0SIDL | 0xF62
RXB0EIDH | 0xF63
RXB0EIDL | 0xF64
RXB0DLC | 0xF65
RXB0D0 | 0xF66
RXB0D1 | 0xF67
RXB0D2 | 0xF68
RXB0D3 | 0xF69
RXB0D4 | 0xF6A
RXB0D5 | 0xF6B
RXB0D6 | 0xF6C
RXB0D7 | 0xF6D
CANSTAT | 0xF6E
CANCON | 0xF6F
CIOCON | 0xF70
COMSTAT | 0xF71
ECANCON | 0xF72
EEDATA | 0xF73
EEADR | 0xF74
EEADRH | 0xF75
PIE5 | 0xF76
PIR5 | 0xF77
IPR5 | 0xF78
TXREG2 | 0xF79
RCREG2 | 0xF7A
SPBRG2 | 0xF7B
SPBRGH2 | 0xF7C
SPBRGH1 | 0xF7D
EECON2 | 0xF7E
EECON1 | 0xF7F
PORTA | 0xF80
PORTB | 0xF81
PORTC | 0xF82
PORTD | 0xF83
PORTE | 0xF84
PORTF | 0xF85
PORTG | 0xF86
TMR4 | 0xF87
T4CON | 0xF88
LATA | 0xF89
LATB | 0xF8A
LATC | 0xF8B
LATD | 0xF8C
LATE | 0xF8D
LATF | 0xF8E
LATG | 0xF8F
SLRCON | 0xF90
ODCON | 0xF91
TRISA | 0xF92
TRISB | 0xF93
TRISC | 0xF94
TRISD | 0xF95
TRISE | 0xF96
TRISF | 0xF97
TRISG | 0xF98
CCPTMRS | 0xF99
REFOCON | 0xF9A
OSCTUNE | 0xF9B
PSTR1CON | 0xF9C
PIE1 | 0xF9D
PIR1 | 0xF9E
IPR1 | 0xF9F
PIE2 | 0xFA0
PIR2 | 0xFA1
IPR2 | 0xFA2
PIE3 | 0xFA3
PIR3 | 0xFA4
IPR3 | 0xFA5
RCSTA2 | 0xFA6
BAUDCON1 | 0xFA7
HLVDCON | 0xFA8
PR4 | 0xFA9
T1GCON | 0xFAA
RCSTARCSTA1 | 0xFAB
TXSTATXSTA1 | 0xFAC
TXREGTXREG1 | 0xFAD
RCREGRCREG1 | 0xFAE
SPBRGSPBRG1 | 0xFAF
T3GCON | 0xFB0
T3CON | 0xFB1
TMR3TMR3L | 0xFB2
TMR3H | 0xFB3
CMSTATCMSTATUS | 0xFB4
CVRCON | 0xFB5
PIE4 | 0xFB6
PIR4 | 0xFB7
IPR4 | 0xFB8
BAUDCON2 | 0xFB9
TXSTA2 | 0xFBA
CCP1CONECCP1CON | 0xFBB
CCPR1CCPR1L | 0xFBC
CCPR1H | 0xFBD
ECCP1DELPWM1CON | 0xFBE
ECCP1AS | 0xFBF
ADCON2 | 0xFC0
ADCON1 | 0xFC1
ADCON0 | 0xFC2
ADRESADRESL | 0xFC3
ADRESH | 0xFC4
SSPCON2 | 0xFC5
SSPCON1 | 0xFC6
SSPSTAT | 0xFC7
SSPADD | 0xFC8
SSPBUF | 0xFC9
T2CON | 0xFCA
PR2 | 0xFCB
TMR2 | 0xFCC
T1CON | 0xFCD
TMR1TMR1L | 0xFCE
TMR1H | 0xFCF
RCON | 0xFD0
WDTCON | 0xFD1
OSCCON2 | 0xFD2
OSCCON | 0xFD3
T0CON | 0xFD5
TMR0TMR0L | 0xFD6
TMR0H | 0xFD7
STATUS | 0xFD8
FSR2L | 0xFD9
FSR2H | 0xFDA
PLUSW2 | 0xFDB
PREINC2 | 0xFDC
POSTDEC2 | 0xFDD
POSTINC2 | 0xFDE
INDF2 | 0xFDF
BSR | 0xFE0
FSR1L | 0xFE1
FSR1H | 0xFE2
PLUSW1 | 0xFE3
PREINC1 | 0xFE4
POSTDEC1 | 0xFE5
POSTINC1 | 0xFE6
INDF1 | 0xFE7
WREG | 0xFE8
FSR0L | 0xFE9
FSR0H | 0xFEA
PLUSW0 | 0xFEB
PREINC0 | 0xFEC
POSTDEC0 | 0xFED
POSTINC0 | 0xFEE
INDF0 | 0xFEF
INTCON3 | 0xFF0
INTCON2 | 0xFF1
INTCONINTCON1 | 0xFF2
PRODPRODL | 0xFF3
PRODH | 0xFF4
TABLAT | 0xFF5
TBLPTRTBLPTRL | 0xFF6
TBLPTRH | 0xFF7
TBLPTRU | 0xFF8
PCPCL | 0xFF9
PCLATH | 0xFFA
PCLATU | 0xFFB
STKPTR | 0xFFC
TOSTOSL | 0xFFD
TOSH | 0xFFE
TOSU | 0xFFF

SFR

SFR with alias name.

SFR on Access Area.

This page generated automatically by the device-help.pl program (2012-12-22 23:50:59 UTC) from the 8bit_device.info file (rev: 1.10) of mpasmx and from the gputils source package (rev: svn 918). The mpasmx is included in the MPLAB X.