        #
        | Bug-Report fuer die 
        |
        | LANCOM MPR Firmware Ver. 1.41 Beta
        |
        | Copyright (c) 1997 ELSA GmbH, Aachen (Germany)
        |
        | Sonnenweg 11
        | D-52070 Aachen
        |
        | Telefon    : +49-(0)241-606-0
        | FaxBox     : +49-(0)241-606-9830
        | Support-Fax: +49-(0)241-606-6499
        | BBS (Modem): +49-(0)241-606-9800
        | BBS (ISDN) : +49-(0)241-606-9820
        | CompuServe : GO ELSA
        | WWW        : http://www.elsa.de
        |
        | 15.05.97, mkowalski

-------------------------------------------------------------------------------

Korrigierte Fehler der vorherigen Version 1.39 Beta:

        - TFTP-Konfigurations-Problem behoben
        
	- Problem mit der Uebertragung von IP-Frames groesser 1500 Bytes 
          behoben

	- 230400 Bit/s an der V.24-Schnittstelle werden nun untersttzt

        - Boot-Problem bei der Uebertragung sehr vieler RIP+SAP-Informationen
          im V.24-Betrieb behoben

        - Problem mit der IP-Accessliste behoben

-------------------------------------------------------------------------------

Bekannte Fehler der Firmware Version 1.41beta:

        -	V.24:
          	Das Elsa MicroLink 33.6TS wird noch nicht unterstuetzt.

		Bei einer IP-Y-Verbindung am internen S0-Anschluss, kommt es 
		unter Vollast u. U. zu Einbruechen bei der Uebertragungsrate 
		bei einer IPX-Verbindung ueber den V.24-Anschluss.

        -       Rueckruf:
                Beim Verbindungsaufbau mit Rueckruf kann es vorkommen, dass 
                der Router mehrfach anwaehlen muss, bis die Verbindung zustande
                kommt. Dies fhrt zu verzoegerten Verbindungsaufbauten. 

        -       Festverbindung:
                Bei starker Belastung der WAN-Strecke kann es in unregel-
                maessigen Abstnden zu Verbindungsabbauten mit verzoegertem 
                Neuaufbau kommen.
                 
	Die genannten Probleme werden in der naechsten Version behoben. 

-------------------------------------------------------------------------------

Bemerkung:
        Sollten im Betrieb weitere Unstimmigkeiten auftreten, 
        bitten wir um Ihre Fehlermeldung an unsere 
        Hotline, Tel.: 0241-606-6147 bzw. ueber 
        Email in unserer Mailbox ELSA Online 
        (0241-9177-981 analog, 02419177-7800 digital), 
        Compuserve GO ELSA oder ueber unseren 
        Newsserver NEWS.ELSA.DE