        #
        | LIESMICH Datei fuer
        |
        | ELSA MicroLink LANCOM, Ver. 1.41 Beta
        | ELSA MicroLink LANCOM MPR, Ver. 1.41 Beta
        |
        | Copyright (c) 1993-97 ELSA GmbH, Aachen (Germany)
        |
        | Sonnenweg 11
        | D-52070 Aachen
        | 
        | Telefon 	+49-(0)241-606-0
        | Info-Fax	+49-(0)241-606-5199
        | Support 	+49-(0)241-606-6147
        | Support-Fax:  +49-(0)241-606-6499
        | FaxBox	+49-(0)241-606-9830
        | Modem (BBS)	+49-(0)241-606-9800
        | ISDN  (BBS)	+49-(0)241-606-9820
        | CompuServe	GO ELSA
        | Internet	http://www.elsa.de
        |
        | 15.05.97 RNitzinger/MKowalski


        Inhaltsuebersicht

        1.      Uebersicht
        2.      Inhalt
        3.      Installation
        4.      Bemerkungen / Wichtige Hinweise

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.      Uebersicht:

        Dieses Verzeichnis beinhaltet die Betriebs-Firmware fuer die ELSA
        ISDN Router MicroLink LANCOM und MicroLink LANCOM MPR.
        Diese Produkte verfuegen ueber einen sogenannten Flash-ROM Speicher,
        dem jederzeit die aktuellste Firmware aufgespielt werden kann.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.      Inhalt:

        Dieses Verzeichnis enthaelt folgende Dateien:

        HISTORY.TXT   Aenderungsnotizen fuer die aktuelle Firmware
        LC_FLASH.141  Update fuer den LANCOM Flash-ROM-loader  (Upload)
        LC_IPXGU.141  Firmware V 1.41 fuer MicroLink LANCOM als IPX-Router
        LC_IP_GU.141  Firmware V 1.41 fuer MicroLink LANCOM als IP-Router
        LC_MPREU.141  Firmware V 1.41 fuer MicroLink LANCOM MPR (englisch)
        LC_MPRGU.141  Firmware V 1.41 fuer MicroLink LANCOM MPR (deutsch)
        LIESMICH.TXT  Diese Datei
        BUGREP.TXT    Report behobener und bekannter Fehler

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.      Kurze Installationsanleitung:

        Achtung:
        Bevor sie ein neue Firmware-Datei uploaden sollten Sie den
        LANCOM Bootloader auf den neusten Stand bringen, indem Sie, den
        Schritten a.) bis e.) folgend, die Datei LC_FLASH.141 laden.

        Die ausfuehrliche Installationsanleitung befindet sich im Handbuch,
        Kapitel 3.2. Dies ist NUR eine Kurzanleitung.

        a.) Verbinden Sie Ihren MicroLink LANCOM (MPR) Router mit Hilfe
            des beigelegten seriellen Anschlusskabels mit der seriellen
            Schnittstelle Ihres PC's oder Laptops.

        b.) Installieren und starten Sie ein beliebiges Terminalprogramm,
            welches XMODEM Datentransfers unterstuetzt, z.B. das beiliegende
            Telix.

        c.) Stellen Sie den richtigen COM-Port sowie eine Bitrate bis maximal
            57600 bit/s in dem Terminalprogramm ein, und melden Sie
            sich beim MicroLink LANCOM an.

        d.) Geben Sie dann den Befehl "do /Firmware/Firmware-Upload" oder
            kurz "do /fi/fi" ein. Nach Ausgabe der entsprechenden Meldung
            ist der Router nun zum Laden der neuen Firmware bereit.

        e.) Starten Sie den XMODEM-Upload mit der entsprechenden
            Upload-Datei. Bitte beachten Sie, dass die zu dem Geraet
            passende Datei verwendet wird:

            LC_FLASH.141  Update fuer den LANCOM Flash-ROM-loader  (Upload)
            LC_IPXGU.141  Firmware V 1.41 fuer MicroLink LANCOM als IPX-Router (deutsch)
            LC_IP_GU.141  Firmware V 1.41 fuer MicroLink LANCOM als IP-Router (deutsch)
            LC_MPREU.141  Firmware V 1.41 fuer MicroLink LANCOM MPR (englisch)
            LC_MPRGU.141  Firmware V 1.41 fuer MicroLink LANCOM MPR (deutsch

            Beachten Sie, dass ein MicroLink LANCOM durch Laden der
            Datei LC_MPRxU.xxx NICHT zu einem MicroLink LANCOM MPR
            werden kann.

        f.) Nach dem Beenden des Ladevorganges und automatischen Bootvorgang
            steht die neue Firmware sofort zur Verfuegung.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.      Bemerkungen / Wichtige Hinweise:

        Das Handbuch ist eventuell nicht auf dem aktuellsten Stand.
        Die aktuellen Handbuch-Aenderungen finden Sie in der Datei 
        ADDENDUM.PDF auf den beiliegenden Disketten, in unserer 
	Support-Mailbox ELSA ONLINE oder auf dem ELSA Web-Server www.elsa.de.
        Die Anwahlnummer fuer die Mailbox entnehmen Sie bitte dem 
	Kopf dieser Datei hinter BBS.
        
	Um das Dokument Addendum.pdf zu lesen, benoetigen Sie den Adobe
	Acrobat Reader. Dieses Programm finden sie z. B. auf dem ELSA
	Web-Server oder unter Adresse www.adobe.com, in Compuserve unter 
	GO ADOBE und in unserer Mailbox ELSA Online. 
	
        Die neuesten Aenderungsnotizen sind auf dieser Diskette in der Datei
        HISTORY.TXT oder ebenfalls in den ELSA Online-Medien verfuegbar.

	In den ELSA Online-Medien finden Sie zudem weiteres Zubehoer und 
	Utilities zum LANCOM, wie z. B. einen TFTP-Client fuer Microsoft Windows.

        Wir wuenschen Ihnen viel Freude beim Arbeiten mit Ihrem
        MicroLink LANCOM Router.
