Connected: An Internet Encyclopedia
RFC 791 - IP Header Option: Stream Identifier

Top: Connected: An Internet Encyclopedia
Up: Requests For Comments
Up: RFC 791
Up: 3. SPECIFICATION
Up: RFC 791 - 3.1. Internet Header Format
Prev: RFC 791 - IP Header Option: Record Route
Next: RFC 791 - IP Header Option: Internet Timestamp

### RFC 791 - IP Header Option: Stream Identifier

            +--------+--------+--------+--------+
            |10001000|00000010|    Stream ID    |
            +--------+--------+--------+--------+
             Type=136 Length=4

This option provides a way for the 16-bit SATNET stream identifier to be carried through networks that do not support the stream concept.

Must be copied on fragmentation. Appears at most once in a datagram.

Next: RFC 791 - IP Header Option: Internet Timestamp

Connected: An Internet Encyclopedia
RFC 791 - IP Header Option: Stream Identifier