### PEAP-MSCHAP V2 보안 사용

Atheros 클라이언트 유틸리티에서 PEAP-MSCHAP V2 보안을 사용하려면 프로필 관리 창의 보안 탭에 액세스합니다.

1. 보안 탭에서 WPA 라디오 단추를 선택합니다.
   또는 보안 탭에서 802.1x 라디오 단추를 선택합니다.
2. 드롭다운 메뉴에서 PEAP(EAP-MSCHAP V2)을 선택합니다.

PEAP (EAP-MSCHAP V2) 보안을 사용하려면 서버에 WPA-PEAP 인증서가 있어야 하며 서버 속성이 미리 설정되어 있어야 합니다. IT 관리자에게 해당 사항을 확인합니다.

1. 구성 단추를 누릅니다.
2. 시스템에서 서버 ID를 추가된 보안 수준으로 인증하도록 하려면 서버 ID 확인 확인란을 선택합니다.
3. 신뢰할 수 있는 루트 인증 기관 드롭다운 상자에서 서버 인증서를 다운로드할 인증 기관을 선택합니다.
4. 다음 방법 중 하나를 수행하여 네트워크 연결 설정 방법을 지정합니다.

- 사용자 이름 및 비밀번호를 사용하여 연결하려는 경우 사용자 이름 및 비밀번호를 선택합니다.
- 컴퓨터에 설치된 사용자 인증서를 이용하여 연결할 경우, 인증서를 선택하고 드롭다운 상자에서 인증서를 선택한 다음 6단계로 진행합니다.

5. 내부 PEAP 터널 인증을 위한 사용자 이름 및 비밀번호를 지정합니다.

- Windows 사용자 이름을 PEAP 사용자 이름으로 사용하려면 Windows 사용자 이름 사용을 선택합니다.
- 또는 개별 사용자 이름을 사용하여 PEAP 인증 프로세스를 시작하려면 사용자 이름 필드에 PEAP 사용자 이름을 입력합니다.

6. 설정을 누릅니다. 구성 설정 창이 나타납니다.
7. PEAP 정의(EAP-MSCHAP V2) 구성 창의 신뢰할 수 있는 루트 인증 기관 드롭다운 상자에 표시된 인증 기관에서 서명한 인증서를 제공하는 임의의 서버로부터 클라이언트가 인증서를 수락하게 하려면 특정 서버 또는 도메인 필드를 비워둡니다(권장 사항). 또는 클라이언트가 인증서를 수락할 서버의 도메인 이름을 입력합니다.
8. 로그인 이름 필드가 자동으로 입력되지 않는 경우 사용자 이름만 입력합니다.
9. 확인을 누릅니다.
10. 프로필 사용함