### 使用 EAP-SIM 安全功能

要在 Atheros 客户端实用程序中使用 EAP 安全功能，请访问“配置文件管理”窗口中的“安全”选项卡。

1. 在“安全”选项卡上，选择“WPA/WPA2”单选按钮。
   或者： 在“安全”选项卡上，选择“802.1x”单选按钮。
2. 从下拉菜单中选择“EAP-SIM”。

启用 EAP-SIM 安全功能：

要使用 EAP-SIM 安全功能，计算机必须支持 EAP-SIM。 请向 IT 经理咨询。

1. 如果系统支持 EAP-SIM，请从右侧的下拉菜单中选择“EAP-SIM”，然后单击“配置”按钮。
2. SIM 卡列表显示已插入系统的可用 SIM 卡。 请从列表中选择相应的 SIM 卡。 要刷新 SIM 卡列表，请按“刷新”按钮。
3. 输入用于 EAP 验证的 EAP-SIM 标识：

> - 选中“使用 SIM 卡 IMSI 作为标识”，将 SIM 卡的 IMSI 作为用户标识。
> - 或者： 在“EAP-SIM 标识”字段中输入标识，作为独立的用户标识。

4. 输入用于访问 SIM 卡的 PIN。 不需要 PIN 的 SIM 卡将禁用 PIN 字段。 要在验证时提示输入 PIN，请将 PIN 字段保留为空白。
5. 再次输入 PIN 以确认用于访问 SIM 卡的 PIN 号。
6. 单击“确定”。
7. 启用该配置文件。