### Utilisation de la sécurité EAP-SIM

Pour utiliser la sécurité EAP dans Atheros Client Utility, ouvrez l'onglet Sécurité dans la fenętre Gestion des profils.

1. Dans l’onglet Sécurité, cliquez sur la case d'option WPA/WPA2.
   OU : Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur la case d'option 802.1x.
2. Sélectionnez EAP-SIM dans le menu déroulant.

Activation de la sécurité EAP-SIM :

Pour utiliser la sécurité EAP-SIM, l’ordinateur doit prendre en charge le protocole EAP-SIM. Consultez votre responsable informatique pour en savoir plus ŕ ce sujet.

1. Si la sécurité EAP-SIM est prise en charge, sélectionnez EAP-SIM dans le menu déroulant situé ŕ droite, puis cliquez sur le bouton Configurer.
2. La liste de cartes SIM répertorie les cartes SIM disponibles insérées dans le systčme. Sélectionnez la carte SIM appropriée dans la liste. Pour actualiser la liste des cartes SIM, appuyez sur le bouton Actualiser.
3. Entrez une identité EAP-SIM pour l'authentification EAP.

> - Cochez l'option Utiliser l'IMSI de la carte SIM comme identité pour utiliser le numéro IMSI de la carte SIM comme identité utilisateur.
> - OU : Entrez une identité dans le champ Identité EAP-SIM pour utiliser une identité utilisateur distincte.

4. Entrez le code PIN utilisé pour accéder ŕ la carte SIM. Les champs relatifs au code PIN sont désactivés pour les cartes SIM qui ne requičrent pas de code PIN. Pour que le code PIN soit demandé lors de l'authentification, laissez le champ Code PIN vide.
5. Entrez de nouveau le code PIN pour le confirmer et accéder ŕ la carte SIM.
6. Cliquez sur OK.
7. Activez le profil.