### 网络托管测试实用程序

网络托管测试实用程序使用户可以启动诊断频道模式。 它提供由控制器请求的测试的状态、进度和结果。

该实用程序仅在驱动程序和客户端能够支持诊断频道模式时可用。

要运行网络托管测试实用程序，请执行下列操作：

- 在“诊断”选项卡中，单击“网络托管测试”按钮运行网络托管测试实用程序。

从列表中选择配置文件，然后单击“开始测试”启动诊断模式。 在诊断频道模式下，实用程序能够显示下列测试的状态：

- 消息显示

- DHCP

- DNS 服务器 ping

- DNS 服务器名称解析

- 默认网关 ping

- 802.11 关联

- 802.1x 测试

- 配置文件重定向

以下是实用程序显示的测试结果示例：

- 事件： DNS 服务器名称解析测试请求

- 服务器名称： Apps-DC

要保存报告，请单击“保存报告”。

- 浏览到要保存报告的目录。

- 命名文件，然后单击“保存”。

单击“停止测试”停止诊断频道模式（如果已启动）。

单击“关闭测试”关闭网络托管测试实用程序。