### Verwenden der PEAP (EAP-GTC)-Sicherheit

Um die PEAP (EAP-GTC)-Sicherheit im Atheros-Clienthilfsprogramm zu verwenden, greifen Sie im Fenster „Profilverwaltung“ auf die Registerkarte „Sicherheit“ zu.

1. Aktivieren Sie auf der Registerkarte „Sicherheit“ das Optionsfeld WPA. ODER: Aktivieren Sie auf der Registerkarte „Sicherheit“ das Optionsfeld 802.1x.
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option „PEAP (EAP-GTC)“.

Zur Verwendung der PEAP (EAP-GTC) Sicherheit muss der Server über WPA-PEAP-Zertifikate verfügen, und die Servereigenschaften müssen bereits festgelegt sein. Erkundigen Sie sich beim IT-Manager.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Konfigurieren.
2. Um die Verbindung nach einer vorübergehenden Unterbrechung wiederherzustellen, ohne einen erneuten Berechtigungsnachweis einzugeben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Immer sichere Sitzung wiederaufnehmen.
3. Wählen Sie den entsprechenden Netzwerkzertifikat-Bevollmächtigten in der Dropdown-Liste aus.
4. Geben Sie einen Benutzernamen für die Authentifizierung des inneren PEAP-Tunnels an:

> - Klicken Sie auf Windows-Benutzername verwenden, um den Windows-Benutzernamen als PEAP-Benutzernamen zu verwenden.
> - ODER: Geben Sie im Feld „Benutzername“ einen PEAP-Benutzernamen ein, um einen separaten Benutzernamen zu verwenden, und starten Sie die PEAP-Authentifizierung.

5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Serveridentität bestätigen, damit das System als zusätzliche Sicherheitsstufe die Identität des Servers authentifiziert.
6. Wählen Sie in der Dropdown-Liste „Vertrauenswürdige Root-Zertifizierungsbehörden“ die Zertifizierungsbehörde aus, von der das Serverzertifikat heruntergeladen wurde.
7. Wählen Sie je nach der Benutzerdatenbank die Option Token oder Statisches Kennwort.
   Beachten Sie, dass das Token ein Hardware-Token-Gerät oder das Programm Secure Computing SofToken (Version 1.3 oder höher) verwendet, um während der Authentifizierung ein einmaliges Kennwort abzurufen und einzugeben.
8. Klicken Sie auf Einstellungen und:

> - Lassen Sie das Feld „Specific Server or Domain“ leer, damit der Client ein Zertifikat von jedem beliebigen Server akzeptieren kann, das vom Zertifikatbevollmächtigten signiert wurde, der in der Dropdown-Liste „Vertrauenswürdige Root-Zertifizierungsbehörden“ im Fenster „Define PEAP (EAP-GTC) Configuration“ aufgeführt ist (empfohlen), oder geben Sie den Domänennamen des Servers ein, von dem der Client ein Zertifikat akzeptiert.
> - Wenn das Anmeldefeld nicht automatisch ausgefüllt wird, geben Sie Ihren Benutzernamen ein.
> - Klicken Sie auf OK, um Ihre Einstellungen zu speichern und zum Fenster „Profilverwaltung (Sicherheit)“ zurückzukehren.

9. Klicken Sie auf OK.
10. Aktivieren Sie das Profil.