### Gestão de Selecção Automática de Perfil

Incluir um perfil na funcionalidade de selecção automática permite ao adaptador sem fios seleccionar automaticamente esse perfil na lista de perfis e utilizá-lo para ligar à rede.

Incluir um perfil na selecção automática de perfil:

1. No separador Gestão de Perfil, clique no botão Ordenar Perfis.
2. Aparece a janela Gestão de Selecção Automática de Perfil, com uma lista de todos os perfis criados na caixa Perfis Disponíveis.
3. Realce os perfis a adicionar à selecção automática de perfil e clique em Adicionar. Os perfis aparecem na caixa Perfis Seleccionados Automaticamente.

Ordenar os perfis seleccionados automaticamente:

1. Realce um perfil na caixa Perfis Seleccionados Automaticamente.
2. Clique em Para Cima, Para Baixo ou Remover conforme adequado.

> O primeiro perfil na caixa Perfis Seleccionados Automaticamente tem a prioridade máxima e o último perfil tem a prioridade mínima.

3. Clique em OK.
4. Seleccione a caixa Perfis Seleccionados Automaticamente.
5. Guarde o ficheiro de configuração modificado.

   Quando a selecção automática de perfil estiver activada, seleccionando Perfis Seleccionados Automaticamente no separador Gestão de Perfil, o adaptador cliente procura uma rede disponível. O perfil com a prioridade mais alta e o mesmo SSID que uma das redes encontradas é o que será utilizado para ligar à rede. Se a ligação falhar, o adaptador cliente tenta o perfil seguinte com prioridade mais alta que corresponde ao SSID, e assim por diante.

Com a selecção automática de perfil activada, o adaptador sem fios procura as redes disponíveis. O perfil com prioridade mais alta e o mesmo SSID que uma rede encontrada é utilizado para ligação à rede. Numa ligação falhada, o adptador cliente tenta com o perfil seguinte de prioridade mais alta.