### Utilizzo della protezione PEAP-MSCHAP V2

Per utilizzare la protezione PEAP-MSCHAP V2 in Utility del client Atheros, accedere alla scheda Protezione della finestra Gestione profilo.

1. Nella scheda Protezione, scegliere il pulsante di opzione WPA.
   OPPURE: Nella scheda Protezione, scegliere il pulsante di opzione 802.1x.
2. Scegliere PEAP (EAP-MSCHAP V2) dal menu a discesa.

Per utilizzare la protezione PEAP (EAP-MSCHAP V2) , il server deve disporre di certificati WPA-PEAP e le proprietà del server devono essere già impostate. Consultare il responsabile IT.

1. Fare clic sul pulsante Configura.
2. Selezionare la casella di controllo Convalida identità server per imporre al sistema l'autenticazione dell'identità del server come ulteriore livello di protezione.
3. Scegliere l'autorità di certificazione da cui è stato scaricato il certificato del server nella casella di riepilogo Autorità di certificazione fonti attendibili.
4. Eseguire una delle operazioni seguenti per specificare la modalità desiderata per stabilire una connessione di rete.

- Per connettersi utilizzando un nome utente e una password, scegliere Nome utente e password.
- Per connettersi utilizzando un certificato installato nel computer, scegliere Certificato, selezionare un certificato nella casella di riepilogo e quindi procedere al passaggio 6.

5. Specificare il nome utente e la password per l'autenticazione all'interno del tunnel PEAP:

- Selezionare Usa nome utente Windows per utilizzare il nome utente di Windows come nome utente PEAP.
- OPPURE: immettere un nome utente PEAP nel relativo campo per utilizzare un nome utente separato per il processo di autenticazione PEAP.

6. Fare clic su Impostazioni. Verrà visualizzata la finestra Impostazioni di configurazione.
7. Lasciare vuoto il campo Server o dominio specifico per consentire al client di accettare un certificato da qualsiasi server che fornisce un certificato firmato dall'autorità di certificazione elencata nella casella di riepilogo Autorità di certificazione fonti attendibili nella finestra Definizione configurazione PEAP (EAP-MSCHAP V2) (opzione consigliata) oppure immettere il nome di dominio del server da cui il client accetterà un certificato.
8. Se il campo Nome di accesso non viene completato automaticamente, immettere il proprio nome utente, senza che sia seguito da spazi o caratteri.
9. Fare clic su OK.
10. Abilitare il profilo.