### Záložka Diagnostika

Na záložce Diagnostika v Nástroji klienta Atheros jsou k dispozici tlačítka, která zobrazí statistické údaje týkající se vysílání a příjmu dat. Záložka Diagnostika nevyžaduje žádné nastavování.

Na záložce Diagnostika je uveden seznam následujících diagnostických údajů o rámcích, které odeslal nebo přijal bezdrátový síťový adaptér:

- Odeslané a přijaté vícesměrové pakety
- Odeslané a přijaté všesměrové pakety
- Odeslané a přijaté jednosměrové pakety
- Celkový počet odeslaných a přijatých bajtů

Klepnutím na tlačítko Informace o adaptéru zobrazíte další obecné informace o bezdrátovém síťovém adaptéru a ovladači NDIS.

Klepnutím na tlačítko Pokročilé statistiky na záložce Diagnostika zobrazíte také statistické informace o vysílání a příjmu. K dispozici jsou následující diagnostické informace o rámcích, které odeslal a přijal adaptér bezdrátové sítě:

Odeslané rámce Správně odeslané rámce Opakované rámce Ztracené rámce Rámce bez ACK Rámce s ACK Rámce RTS Rámce se signálem připravenosti (CTS) Rámce bez CTS Opakované rámce RTS Opakované datové rámce | Přijaté rámce Správně přijaté rámce Přijaté prezenční signály Rámce přijaté s chybami Chyby CRC Chyby šifrování Zdvojené rámce Neshody AP Neshody přenosových rychlostí Vypršení ověření Odmítnutí ověření: počet neúspěšných ověření přístupového bodu, která byla přijata bezdrátovým síťovým adaptérem Vypršení přidružení Odmítnutí přidružení: počet odmítnutých ověření přístupového bodu, která byla přijata bezdrátovým síťovým adaptérem Standardní MIC OK Standardní chyby MIC CKIP MIC OK Chyby CKIP MIC