### Zarządzanie automatycznym wyborem profili

Włączenie profilu do opcji automatycznego wyboru umożliwia automatyczny wybór tego profilu przez kartę sieci bezprzewodowej z listy profili i wykorzystanie go do połączenia się z siecią.

Włączanie profilu do opcji automatycznego wyboru profilu:

1. Na karcie Zarządzanie profilami kliknij przycisk Uporządkuj profile.
2. Wyświetlone zostanie okno Zarządzanie automatycznym wyborem profili zawierające w polu Dostępne profile listę wszystkich utworzonych profili.
3. Wyróżnij profile, które mają zostać dodane do automatycznego wyboru profili, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Profile zostaną wyświetlone w polu Profile wybrane automatycznie.

Porządkowanie automatycznie wybranych profili:

1. Wyróżnij profil w polu Profile wybrane automatycznie.
2. Kliknij odpowiednio przycisk Przenieś w górę, Przenieś w dół lub Usuń.

> Pierwszy profil w polu Profile wybrane automatycznie ma najwyższy priorytet, a ostatni profil — najniższy priorytet.

3. Kliknij przycisk OK.
4. Zaznacz pole Automatyczny wybór profili.
5. Zapisz zmodyfikowany plik konfiguracyjny.

   Po włączeniu funkcji automatycznego wyboru profili poprzez zaznaczenie pola Automatyczny wybór profili na karcie Zarządzanie profilami karta sieciowa klienta wykonuje skanowanie w poszukiwaniu dostępnej sieci. Do podłączenia się do sieci wykorzystany zostaje profil o najwyższym priorytecie oraz o takim samym identyfikatorze SSID, jak odnalezionych sieci. Jeśli podłączenie się nie powiedzie, karta sieciowa klienta próbuje podłączyć się do sieci przy użyciu następnego profilu o najwyższym priorytecie i pasującym identyfikatorze SSID, i tak dalej.

Gdy włączona jest funkcja automatycznego wyboru profilu, karta sieci bezprzewodowej wykonuje skanowanie w poszukiwaniu dostępnej sieci. Do podłączenia się do sieci wykorzystany zostaje profil o najwyższym priorytecie oraz o takim samym identyfikatorze SSID, jak odnalezionej sieci. Jeśli podłączenie się nie powiedzie, karta sieciowa klienta próbuje podłączyć się do sieci przy użyciu następnego profilu o najwyższym priorytecie.