### Erstellen oder Ändern von Konfigurationsprofilen

Klicken Sie auf der Registerkarte „Profilverwaltung“ auf Neu, um ein neues Konfigurationsprofil hinzuzufügen. Um ein Konfigurationsprofil zu ändern, wählen Sie die Konfiguration aus der Profilliste aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche Ändern.
Im Dialogfeld „Profilverwaltung“ wird die Registerkarte „Allgemein“ angezeigt.

Profilverwaltung:

- Bearbeiten Sie die Registerkarte „Allgemein“.
- Bearbeiten Sie die Registerkarte „Sicherheit“.
- Bearbeiten Sie die Registerkarte „Erweitert“.

Um ein Profil für den Ad-Hoc-Modus oder den Zugriffspunktmodus (Infrastrukturmodus) zu konfigurieren, ändern Sie auf der Registerkarte „Erweitert“ den Netzwerktyp.

Das ACU lässt die Erstellung von maximal 16 Konfigurationsprofilen zu. Nachdem 16 Profile erstellt wurden, wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn Sie auf die Schaltfläche Neu klicken. Entfernen Sie ein altes Profil, oder ändern Sie ein bestehendes Profil, um es erneut zu verwenden.