### PEAP-MSCHAP V2 セキュリティの使用

Atheros クライアント ユーティリティで PEAP-MSCHAP V2 セキュリティを使用するには、[プロファイル管理] ウィンドウの [セキュリティ] タブを開きます。

1. [セキュリティ] タブで、[WPA] ラジオ ボタンをクリックします。
   または、[セキュリティ] タブで、[802.1X] ラジオ ボタンをクリックします。
2. ドロップダウン メニューで、[PEAP (EAP-MSCHAP V2)] を選択します。

PEAP (EAP-MSCHAP V2) セキュリティを使用するには、サーバーに WPA-PEAP 証明書があり、サーバー プロパティが設定済みである必要があります。IT 管理者に確認してください。

1. [設定] ボタンをクリックします。
2. [サーバー ID を認証する] チェック ボックスをオンにして、セキュリティの追加レベルとしてシステムがサーバーの身元を認証するようにします。
3. [信頼されたルート証明機関] ドロップダウン リストで、サーバー証明書をダウンロードした認証機関を選択します。
4. 以下のいずれかを実行して、ネットワーク接続を確立する方法を指定します。

- ユーザー名とパスワードを使用して接続する場合は、[★User Name and Password★] を選択します。
- コンピュータにインストールされているユーザー証明書を使用して接続する場合は、[証明書] を選択し、ドロップダウン リストから証明書を選択し、手順 6 に進みます。

5. 内部 PEAP トンネル認証のユーザー名とパスワードを指定します。

- PEAP ユーザー名として Windows のユーザー名を使用するには、[Windows ユーザー名の使用] をオンにします。
- または、PEAP 認証プロセスに別のユーザー名を使用する場合は、[ユーザー名] フィールドに PEAP ユーザー名を入力します。

6. [設定] をクリックします。[構成の設定] ウィンドウが表示されます。
7. [★Define PEAP (EAP-MSCHAP V2) Configuration★] ウィンドウの [信頼されたルート証明機関] ドロップダウン リストに記載されている認証機関によって署名された証明書を提供するサーバーからの証明書をクライアントが受け入れるように、[特定のサーバーまたはドメイン] フィールドを空白にしておきます (推奨)。またはクライアントが証明書を受け入れるサーバーのドメイン名を入力します。
8. [ログイン名] フィールドが自動入力されていない場合は、後に何も付けずにユーザー名のみを入力します。
9. [OK] をクリックします。
10. プロファイルを有効にします。