### Door het netwerk beheerd testprogramma

Met het door het netwerk beheerde testprogramma kan de gebruiker de diagnostische kanaalmodus starten. Het geeft de status, voortgang en testresultaten die de gebruiker wenst.

Het hulpprogramma kan alleen worden gebruikt als het stuurprogramma en de client de diagnostische kanaalmodus ondersteunen.

Zo voert u het door het netwerk beheerde testprogramma uit:

- Klik op de knop Door het netwerk beheerde test op het tabblad Diagnostische gegevens om het testprogramma te starten.

Selecteer het profiel uit de lijst en klik op Test starten om de diagnostische modus te starten. In de diagnostische kanaalmodus kan het testprogramma de status van de volgende tests weergeven:

- Weergegeven bericht

- DHCP

- Pingen van DNS-server

- Naamherleiding van DNS-server

- Pingen van standaard gateway

- 802.11 koppeling

- 802.1x-test

- Profiel herleiden

Een voorbeeld van de testresultaten die worden weergegeven door het testprogramma:

- Event : Testverzoek naamherleiding van DNS-server

- Servernaam: Apps-DC

Klik op Rapport op slaan om het rapport op te slaan.

- Ga naar de map waar u het rapport wilt opslaan.

- Geef een naam op voor het bestand en klik op Opslaan.

Klik op Test stoppen om de diagnostische kanaalmodus te stoppen, indien nodig.

Klik op Test afsluiten om het testprogramma te sluiten: