### EAP-SIM-beveiliging gebruiken

Als u de EAP-beveiliging wilt gebruiken in het Atheros-clienthulpprogramma, gaat u naar het tabblad Beveiliging in het venster Profielen beheren.

1. Selecteer het keuzerondje WPA/WPA2 op het tabblad Beveiliging.
   OF: selecteer het keuzerondje 802.1x op het tabblad Beveiliging.
2. Selecteer EAP-SIM in de vervolgkeuzelijst.

Inschakelen van EAP-SIM-beveiliging:

Als u EAP-SIM-beveiliging wilt gebruiken, moet het apparaat EAP-SIM al ondersteunen. Vraag de systeembeheerder voor meer informatie.

1. Als EAP-SIM wordt ondersteund, selecteert u EAP-SIM in de rechtervervolgkeuzelijst. Vervolgens klikt u op de knop Configureren.
2. De lijst van SIM-kaarten toont de beschikbare SIM-kaarten die in het systeem zijn geplaatst. Selecteer de geschikte SIM-kaart in de lijst. Om de lijst met SIM-kaarten te vernieuwen, drukt u op de knop Vernieuwen.
3. Voer een EAP-SIM-id in voor EAP-verificatie:

> - Schakel het selectievakje Gebruik de IMSI van de SIM-kaart als de id om de IMSI van de SIM-kaart als gebruikers-id te gebruiken.
> - OF: Voer een id in het veld EAP-SIM-id in om een afzonderlijke gebruikers-id te gebruiken.

4. Voer de pincode in die moet worden gebruikt om toegang te krijgen tot de SIM-kaart. De pincodevelden van SIM-kaarten waarvoor geen pincode is vereist zijn uitgeschakeld. Als u de pincodevelden leeg laat, wordt bij verificatie om een pincode gevraagd.
5. Voer de pincode opnieuw in om de pincode voor toegang tot de SIM-kaart te bevestigen.
6. Klik op OK.
7. Schakel het profiel in.