### LEAP-beveiliging gebruiken

Als u de beveiliging wilt gebruiken in het Atheros-cliënthulpprogramma, gaat u naar het tabblad Beveiliging in het venster Profielen beheren.

Voor LEAP-beveiliging moeten alle infrastructuurapparaten (bijvoorbeeld toegangspunten en servers) worden geconfigureerd voor LEAP-verificatie. Vraag de systeembeheerder voor meer informatie.

- LEAP configureren
- LEAP inschakelen

LEAP inschakelen

- Selecteer het keuzerondje WPA op het tabblad Beveiliging. Selecteer WPA-LEAP in de vervolgkeuzelijst.
- OF: Selecteer het keuzerondje 802.1x op het tabblad Beveiliging. Selecteer LEAP in de vervolgkeuzelijst.

1. Klik op de knop Configureren.
2. Geef een gebruikersnaam en een wachtwoord op:

> Schakel de functie Tijdelijke gebruikersnaam en tijdelijk wachtwoord gebruiken in door het volgende keuzerondje te selecteren:
> - Selecteer het keuzerondje Windows-gebruikersnaam gebruiken als u de Windows-gebruikersnaam wilt gebruiken als LEAP-gebruikersnaam.
> - OF: Selecteer het keuzerondje Handmatig vragen voor LEAP-gebruikersnaam en -wachtwoord als u handmatig een gebruikersnaam en wachtwoord wilt invoeren en het LEAP-verificatieproces wilt starten. Vervolgens wordt de gebruiker gevraagd om een gebruikersnaam en een wachtwoord bij elke aanmelding of wanneer de gebruiker Handmatige LEAP-aanmelding selecteert in het menu Actie.

> Schakel de functie Opgeslagen gebruikersnaam en -wachtwoord gebruiken in door het volgende keuzerondje te selecteren:

> - Geef de LEAP-gebruikersnaam, het wachtwoord en het domein op voor het automatisch aanmelden.

3. Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord op.
4. Bevestig het wachtwoord.
5. Geef een domeinnaam op:

   > - Schakel de optie Windows-aanmeldingsdomein met gebruikersnaam opnemen in om het Windows-aanmeldingsdomein met gebruikersnaam op te geven bij de RADIUS-server. (standaardinstelling)
   > - OF: Geef een specifieke domeinnaam op.

6. U kunt de optie Geen netwerkverbinding tenzij gebruiker is aangemeld inschakelen zodat de verbinding met de draadloze adapter wordt verbroken nadat u zich hebt afgemeld.
7. Geef de time-out voor de LEAP-verificatie op (tussen 30 en 500 seconden). Hiermee wordt bepaald hoe lang LEAP moet wachten voordat de verificatie wordt gekenmerkt als mislukt en er een foutbericht wordt verzonden. De standaardtime-out is 90 seconden.
8. Klik op OK.
9. Schakel het profiel in.