### Általános lap

Az Atheros Client Utility segédprogram Általános lapjának megnyitásához kattintson a Profilkezelő lap Új vagy Módosítás gombjára.

A beállítási profil kialakításához módosítsa az Általános lap mezőit. Végezze el a szükséges módosításokat a Biztonság és a Speciális lapon is.

Profilnév | A beállítási profil azonosítására szolgál. A profilnévnek egyedinek kell lennie. A profilnévben nincs különbség a kis- és nagybetűk között.
Ügyfélnév | Az ügyfélgépet azonosítja.
Hálózatnevek (SSID-k) | Az IEEE 802.11 vezeték nélküli hálózat neve. A mezőbe legfeljebb 32 karakter írható. Legfeljebb három SSID azonosítót adhat meg (SSID1, SSID2 és SSID3).

Lásd még:

- Profil beállítása ad hoc üzemmód használatához
- Profil beállítása hozzáférési pont (infrastruktúra) üzemmód használatához