### Verwenden der EAP-SIM-Sicherheit

Um die EAP-Sicherheit im Atheros-Clienthilfsprogramm zu verwenden, greifen Sie im Fenster „Profilverwaltung“ auf die Registerkarte „Sicherheit“ zu.

1. Aktivieren Sie auf der Registerkarte „Sicherheit“ das Optionsfeld WPA/WPA2.
   ODER: Aktivieren Sie auf der Registerkarte „Sicherheit“ das Optionsfeld 802.1x.
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option EAP-SIM.

Aktivieren der EAP-SIM-Sicherheit:

Um die EAP-SIM-Sicherheit zu verwenden, muss das Gerät EAP-SIM unterstützen. Erkundigen Sie sich beim IT-Manager.

1. Wenn EAP-SIM unterstützt wird, wählen Sie rechts im Dropdown-Menü die Option EAP-SIM, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Konfigurieren.
2. Die SIM-Kartenliste zeigt die verfügbaren SIM-Karten, die ins System eingesetzt wurden. Wählen Sie die entsprechende SIM-Karte aus der Liste aus. Um die Liste der SIM-Karten zu aktualisieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren.
3. Geben Sie eine EAP-SIM-Identität für die EAP-Authentifizierung ein:

> - Aktivieren Sie IMSI der SIM-Karte als Identität verwenden, um die IMSI der SIM-Karte als Benutzeridentität zu verwenden.
> - ODER: Geben Sie eine Identität in das EAP-SIM-Identitätsfeld ein, um eine separate Benutzeridentität zu verwenden.

4. Geben Sie die PIN ein, die für den Zugang zur SIM-Karte verwendet wurde. Bei SIM-Karten, die keine PIN-Eingabe erfordern, ist das PIN-Feld deaktiviert. Um bei der Authentifizierung die PIN abzufragen, lassen Sie die PIN-Felder leer.
5. Geben Sie die PIN erneut ein, um die PIN-Nummer, die für den Zugang zur SIM-Karte verwendet wurde, zu bestätigen.
6. Klicken Sie auf OK.
7. Aktivieren Sie das Profil.