### Zero Configuration

In dit gedeelte wordt de werking van het Atheros-clienthulpprogramma (ACU) en de Windows XP Wireless Zero Configuration-service (WZCS) beschreven.

#### Draadloze netwerkconfiguratie

De Windows WZCS is een service waarmee draadloze verbindingen voor het grootste gedeelte dynamisch worden beheerd. Alleen minimale verbindingsgegevens moeten worden opgegeven en ingesteld.

Ga als volgt te werk om Zero Configuration in Windows XP in te stellen:

1. Open in Windows XP het dialoogvenster Eigenschappen voor Draadloze netwerkverbinding.
2. Schakel het selectievakje Draadloos netwerk automatisch configureren in om Zero Configuration in te stellen.

Als dit selectievakje is ingeschakeld, wijst Windows XP deze instellingen toe voor alle configuratieprofielen:

- SSID
- Beveiligingssleutels
- Ad-hocinstellingen

Windows XP wijst deze instellingen toe voor alle configuratieprofielen. Gebruikers kunnen daarom bijvoorbeeld geen nieuwe profielen met andere instellingen maken als Windows Zero Configuration wordt gebruikt.

Met de instellingen van Zero Configuration worden alle configuratieprofielen genegeerd, zelfs als u andere opties selecteert. Het ACU wijst wel de volgende instellingen toe als Zero Configuration is ingesteld:

- Instellingen voor energiebeheer
- Actief/passief scannen (indien van toepassing)
- Energieniveau voor verzenden
- Draadloos frequentiegebied
- Korte/lange preamble (802.11b)

Als Zero Configuration wordt gebruikt, wordt een pop-upbericht weergegeven in het ACU als u een configuratieprofiel maakt of bewerkt via het tabblad Profielen beheren van het ACU.

Ga als volgt te werk om Zero Configuration in Windows XP uit te schakelen:

1. Open in Windows XP het dialoogvenster Eigenschappen voor Draadloze netwerkverbinding.
2. Schakel het selectievakje Draadloos netwerk automatisch configureren uit om Zero Configuration in te stellen.

Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden alle profielinstellingen bepaald door het configuratieprofiel. Het configuratieprofiel wordt ingesteld op het tabblad Profielen beheren van het ACU.