### Använda PEAP-säkerhet (EAP-GTC)

Om du vill använda PEAP-säkerhet (EAP-GTC) i Atheros klientverktyg öppnar du fliken Säkerhet i fönstret Profilhantering.

1. På fliken Säkerhet markerar du alternativknappen WPA.
   Eller: Markera alternativknappen 802.1x på fliken Säkerhet.
2. Välj PEAP (EAP-GTC) i den nedrullningsbara menyn.

Om du vill använda PEAP (EAP-GTC)- säkerhet måste servern vara utrustad med WPA-PEAP-certifikat och serveregenskaperna måste redan vara inställda. Fråga den IT-ansvarige.

1. Klicka på knappen Konfigurera.
2. Om du vill återuppta anslutningen utan att lämna uppgifter igen efter ett tillfälligt avbrott i anslutningen markerar du Återta alltid den säkra sessionen.
3. Välj en passande nätverkscertifikatutfärdare i den nedrullningsbara listan.
4. Ange ett användarnamn för inre PEAP-tunnelautentisering:

> - Markera Använd Windows-användarnamn för att använda Windows-användarnamnet som PEAP-användarnamn.
> - Eller: Ange ett PEAP-användarnamn i fältet Användarnamn för att använda ett annat användarnamn och starta PEAP-autentiseringsprocessen.

5. Markera kryssrutan Validera serveridentitet om du vill tvinga systemet att autentisera identiteten för servern som en extra säkerhetsnivå.
6. Välj certifikatsutfärdaren som servercertifikatet laddades ned från i den nedrullningsbara listrutan Betrodda rotcertifikatsutfärdare.
7. Välj Token eller Statiskt lösenord, beroende på vilken användardatabas som används.
   Tänk på att för Token används en maskinvaruenhet eller programmet Secure Computing SofToken (version 1.3 eller senare) för att erhålla och ange ett engångslösenord under autentiseringen.
8. Klicka på Inställningar och:

> - Låt fältet Specifikt server- eller domännamn vara tomt för att tillåta att klienten accepterar ett certifikat från valfri server som tillhandahåller ett certifikat som signerats av den certifikatutfärdare som anges i den nedrullningsbara listrutan Betrodda certifikatsutfärdare i fönstret Definiera PEAP (EAP-GTC)-konfiguration (rekommenderas). Du kan även ange domännamnet för servern från vilken klienten kommer att acceptera ett certifikat.
> - Om fältet Inloggningsnamn inte fylls i automatiskt anger du ditt användarnamn.
> - Klicka på OK för att spara inställningarna och gå tillbaka till fönstret Profilhantering (säkerhet).

9. Klicka på OK.
10. Aktivera profilen.