### TCP/IP-konfigurasjon

Konfigurering av TCP/IP-adressen for nettverksenheten:

1. Når du har konfigurert egenskapene for det trådløse nettverkskortet, åpner du Kontrollpanel og deretter Nettverk og eksterne tilkoblinger.
2. Gå til nettverkstilkoplingen som er tilordnet det trådløse nettverkskortet. Høyreklikk tilkoplingen, og klikk Egenskaper.
3. Velg Internett-protokoll (TCP/IP), og klikk Egenskaper.
4. Klikk alternativknappen Bruk følgende IP-adresse, og skriv inn en IP-adresse og nettverksmaske. Når du tilordner en IP-adresse og nettverksmaske, kan stasjonen brukes i tilknytningspunktmodus (infrastrukturmodus) eller i ad hoc-modus og gi tilgang til Internett. Det kreves også informasjon om standard gateway og DNS-server.

   Konfigurasjonsinformasjon for IP-adresse (DHCP som skal tilordne IP-adresse, IP-adresser for gateway og DNS-server) får du vanligvis fra bedriftens IT-avdeling.

5. Klikk OK for å fullføre.