### EAP-SIM 보안 사용

Atheros 클라이언트 유틸리티에서 EAP 보안을 사용하려면 프로필 관리 창의 보안 탭에 액세스합니다.

1. 보안 탭에서 WPA/WPA2 라디오 단추를 선택합니다.
   또는 보안 탭에서 802.1x 라디오 단추를 선택합니다.
2. 드롭다운 메뉴에서 EAP-SIM을 선택합니다.

EAP-SIM 보안 사용 설정

EAP-SIM 보안을 사용하려면 컴퓨터가 이미 EAP-SIM을 지원해야 합니다. IT 관리자에게 해당 사항을 확인합니다.

1. EAP-SIM이 지원되는 경우, 오른쪽 드롭다운 메뉴에서 EAP-SIM을 선택한 후 구성 단추를 누릅니다.
2. 시스템에 삽입된 사용 가능한 SIM 카드가 SIM 카드 목록에 표시됩니다. 목록에서 적절한 SIM 카드를 선택합니다. SIM 카드 목록을 새로 고치려면 새로 고침 단추를 누릅니다.
3. EAP 인증을 위해 EAP-SIM ID를 입력합니다.

> - SIM 카드의 IMSI를 사용자 ID로 사용하려면 SIM 카드 IMSI를 ID로 사용에 표시합니다.
> - 또는 개별 사용자 ID를 사용하려면 EAP-SIM ID 필드에 ID를 입력합니다.

4. SIM 카드 액세스에 사용할 PIN을 입력합니다. SIM 카드가 PIN을 요구하지 않을 경우, PIN 필드가 비활성화됩니다. 인증 시 PIN을 요구하려면 PIN 필드를 공백으로 남겨놓습니다.
5. PIN을 다시 입력하여 SIM 카드 액세스에 사용할 PIN 번호를 확인합니다.
6. 확인을 누릅니다.
7. 프로필을 사용하도록 설정합니다.